창업성장기술개발사업(선도형 창업과제)

지정공고 과제(RFP)

2019. 4.

						목 차

혁신성장 분야(대)	혁신성장 분야(중)	쪽
고기능 무인기	· 다국적용 드론 교육 시스템	1
	· 다수 무인기 상대위치 및 속도추정 복합항법	2-3
	· 산업용 드론 교육 연수 SW	4
스마트 농림수산	· AI기반의 스마트팜 플랫폼	5-6
	· 스마트 배지 및 나노비료 개발	7
	· 스마트팜 영양 염류 순환 이용 시스템	8
	· 스마트팜 재난 최소화 용수공급장치	9-10
	· 환경·안전·에너지 절감형 스마트축산 통합 시스템	11-14
스마트 시티	· 3차원 위험시설물 감시 관리기능 송수신 장치	15-16
	· 도심 내 미세먼지 상세 오염도 정보제공 플랫폼	17
	· 스마트 빌딩 자동화 시스템	18
	· 친환경 빗물정화 및 재이용 장치	19
신재생 에너지	· 건물 부착형 혹은 일체형 태양광 발전	20-22
	· 바이오매스의 분산형 소형 가스화 발전 시스템	23-26
	· 빅데이터 기반 에너지 관리시스템	27-28
	· 신재생 연계 융복합 발전 시스템	29-33
	· 축분 폐기물의 에너지 자원화	34-35
자율주행차	· 무인물류차량	36-39
	· 자율주행차량 사고 방지용 차량제어 능동안전 시스템	40-43
정밀의료	· 가정용 의료기기 및 플랫폼	44-46
	· 개인 맞춤형 건강관리 기기 및 플랫폼	47-51
	· 면역억제제	52
	· 스마트 안티 폴루션 추천시스템	53-56
	· 스마트 헬스 웨어러블 기기	57-60
	· 신속정확한 현장검사형(POCT) 면역진단 키트	61-62
지능형 로봇	· 물류 로봇	63-64
	· 산업용 근력 증강 웨어러블 로봇	65
	· 엔터테인먼트용 시뮬레이터 로봇	66
	· 융합적 사고 교육을 위한 교구재 로봇	67
초연결 지능화	· 5G 통신 모듈 탑재 사물인터넷 기기	68
	· IoT 기반 물류 트래킹 시스템	69
	· IoT 스마트 뷰티	70-71
	· IoT 스마트 완구 및 교구	72
	· Real-time IoT 실현 클라우드 엣지 컴퓨팅	73-75
	· 감성정보 분석 서비스	76-77
	· 데이터 3D 변환 시각화 도구	78-80
	· 빅데이터 내 데이터 품질 검사 자동화 시스템	81
	· 빅데이터 분석 및 시각화 플랫폼	82-84
	· 사물인터넷 네트워크 가상화 시스템	85
	· 영상 데이터 기반 AI 서비스	86-94
	· 요양병원 지원 IoT 시스템	95
	· 유통/물류 빅데이터 구축 및 분석 시스템	96-99
	· 인간-인공지능 협업 시스템	100-107
	· 자연어 처리기반 텍스트 마이닝	108-109
	· 클라우드 브로커링	110
	· 클라우드 스토리지 어플라이언스	111
	· 클라우드 애플리케이션 통합 보안서비스	112-113
	· 클라우드 현장 협업 플랫폼	114
	· 텍스트 기반 시각 데이터 이해 및 검색 서비스	115
	· 화자확인 시스템	116

지능적 코딩엑세스 UAV 사물인터넷 기반 140g급 교육드론 개발

[고기능 무인기-1]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기전자	가정용기기 및 전자응용기기	기타 가정용기기 및 전자응용기기
	혁신성장분야	고기능 무인기	다국적용 드론 교육 시스템	드론 기본 교육 영문 자기주도형 커리큐럼 및 On/Off line 교재 개발 기술
개요		◦ 지능적 코딩액세스 UAV 사물인터넷 기반 140g급 교육드론 개발
필요성		◦ 세계 각국은 S/W 전문인력을 확보하기 위해 초중등 단계에서 S/W교육을 강화함 ◦ 국내 코딩드론은 비행조종이 가능한 게임용 장난감 수준임 ◦ 지능적 코딩액세스가 가능하고 UAV 사물 인터넷 기반의 창의교육드론이 필요함
개발목표		◦ 다양하고 지능적인 UAV 사물인터넷 블록조합으로 학생들의 창의력 증진 및 코딩액세스가 가능한 교육드론 개발 및 세계시장 선점 ◦ 지능적 코딩엑세스 UAV 사물인터넷을 기반으로 한 H/W 모듈, 인터페이스 및 S/W 개발 ◦ 무게 140g급 쿼드콥터 비행이 가능한 쿼드프롭 및 140g 교육드론 본체 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 지능적 코딩액세스 UAV 사물인터넷 H/W 모듈 및 S/W 개발 - 지능적 코딩액세스 UAV 사물인터넷 통신방법 개발 - 무게 140g급 쿼드콥터 비행이 가능한 쿼드프롭 개발 - 지능적 코딩액세스가 가능한 140g급 교육드론 본체 개발 ◦ 주요 성능 - 비행시간: 8분 - 조종거리: 15m 이상 - 배터리: 800mAh 이상 - 크기: 31cm x 31cm x 9cm 이상 - 호버링 고도: 12m 이상 - 드론 무게: 140g 이하 - 통합제어보드 크기: 4cm x 4cm x 1cm 이하 - 통합제어보드 무게: 10g 이하
주요결과물		◦ 지능적 코딩액세스 UAV 사물인터넷 기반 140g급 교육 드론
기대효과		◦ 4차 산업 시대에 알맞은 알고리즘 개발 능력 확보 ◦ 코딩과 드론을 융합한 체계적인 교육의 고도화 가능 ◦ IoT 기반으로 다양한 IT 기술과의 접목을 통한 콘텐츠 다양화 ◦ 드론 사물인터넷을 활용한 자율비행 블록콘텐츠 활용 가능

태양광 전원을 이용한 GPS 원격 제어 기반 녹조제거용

자율 운항 드론 제품 개발

[고기능 무인기-2]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	로봇자동화기계	로봇제어 및 지능화 기술
	혁신성장분야	고기능 무인기	다수 무인기 상대위치 및 속도추정 복합항법	다중 이동 표적 탐지 기술
개요		◦ 녹조 제거가 가능한 태양광 전원을 이용한 GPS원격제어 기반 녹조 제거용 자율 운항 드론제품 개발
필요성		◦ 지구온난화로 호수, 저수지, 연못 등에서 여름철 발생되는 녹조의 피해가 증가됨에 따라 이동하며 자율적으로 녹조 제거제를 살포하는 자율 운행 드론 제품의 개발이 시급함
개발목표		◦ 태양광 전원을 이용한 GPS 원격 제어 기반 녹조제거용 자율 운항 드론 제품 개발 ◦ 연속 주행 4시간 이상을 만족하는 리튬 인산철 배터리 모듈개발 ◦ 녹조 제거제 최대 적재된 상태(40kg)의 10km/h 항속능력 확보 ◦ LTE데이터 통신을 통한 원격제어 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 태양광전지 및 충전모듈 설계 및 개발 - 스크류 모터 모듈 설계 및 개발 - CCD카메라 및 센서데이터 통신 모듈설계 및 개발 - LTE통신 모듈, 자율운항 및 원격제어 모듈개발 ◦ 주요 성능 - 녹제제거 성능시험, 최대 중량 항속시험, 위치인식 및 원격제어 오차 성능시험, 태양광전지 70%완충 소요시간외 방수성능, 최대적재하중, 전체무게, 소음이 필요함
주요결과물		◦ 강, 호수 에서 발생하는 녹조를 신재생 에너지인 태양광을 동력으로 하고 GPS를 이용하여 녹조제거제를 자동 살포하는 녹조 제거 자율운항 드론
기대효과		◦ 자율 운항 드론을 통해 인력의 효율성 향상 및 타 산업분야로 활용성 확대 가능

실내공기질 관리법 대상 대형 실내시설물의 미세먼지 자동 청소 드론시스템 개발

[고기능 무인기-3]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	로봇/자동화기계	로봇제어 및 지능화기술
	혁신성장분야	고기능 무인기	다수 무인기 상대위치 및 속도추정 복합항법	카메라 센서 이용 거리 정밀측정기술
개요		◦ 실내 공기질 향상을 위한 실내 시설물 미세먼지 자동 청소 드론 시스템 개발
필요성		◦ 강화된 실내공기질 관리 기준에 따라 개선된 공기 정화 기술이 필요함 ◦ 공기 오염원을 찾아 3차원으로 이동하여 미세먼지를 제거하는 드론의 개발이 요구됨
개발목표		◦ 최소 2시간 비행하며 공중 오염물질을 제거하는 공기정화기 일체형 드론 ◦ 자동 이착륙, 도킹/충전스테이션 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 비행시간 연장을 위한 풍선의 부양력과 드론 비행제어 기술을 최적 분배한 hybrid 드론 및 비행형 공기청정 집진기술 개발 - 자동 이·착륙 기술 및 도킹/충전스테이션을 소형화 개발 - 프로펠러 노출되지 않는 안전보장 드론 디자인 및 기구 설계 개발 - 실내공간 공기청정 비행 경로(non GPS) 생성 항법 SW 개발 - 도킹스테이션에 도킹 드론 자동충전 및 미세먼지 감지 비행 유도 기술 개발 ◦ 주요 성능 - PM10 75 micro gram/m3, PM2.5 30 micro gram/m3, - 24시간 공기정화능력 120 m3/h - 도킹 정밀도 ±10 cm 이하 - 소음 45 dB 이하 - 추락 가속도 1.0 m/s2 이하 - 실내항법 위치 정밀도 ±10 cm 이하
주요결과물		◦ 미세먼지 자동 청소 드론 ◦ 도킹/충전스테이션
기대효과		◦ 미세먼지 및 오염가스 등에 대한 능동적 제거 수단 확보를 통해 실내 공기질 향상으로 국민의 건강증진 및 신산업 창출

드론 탑재 GPR(Ground Penetrating Radar) 시스템을 이용한 지뢰매설지역 안전진단 기술개발

[고기능 무인기-4]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	자원	자원조사·탐사
	혁신성장분야	고기능무인기	산업용 드론 교육 연수 SW	산업용드론(배송, 촬영 방제, 안전진단, 소방분야 등)에서 요구되는 드론 하드웨어 설계 및 개발기술
개요		◦ 드론탑재 GPR 시스템을 이용한 지뢰매설지역 안전진단 기술 개발
필요성		◦ 남북 평화 분위기 조성, 남북경제협력을 위한 철도 도로개발 본격화 ◦ 남북공동유해발굴사업, 비무장지대 토지개발을 위한 지뢰위험요소 제거 ◦ 기존 지뢰탐지장비로는 200만개, 200년 예상기간에 부적합 ◦ 4차 산업기술인 드론과 지구물리탐사기법 GPR 융합기술개발 요구
개발목표		◦ 무인항공기인 드론 탑재 가능한 크기와 무게의 GPR 탐사 장치 개발 ◦ 지면 이격 지하 매설지뢰탐지 시스템 개발 ◦ 다양한 지뢰 재질 탐사 시스템 개발 ◦ 탐사결과 실시간 확인 GUI 프로그램 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - GPR 탐사 무게/크기 감소 위해 소프트웨어 방식 SDR(Software Based Radio) 기반 GPR 탐사 개발 - 안전사고 방지, 지뢰특성, 드론 안전 비행 고려한 지면 이격 GPR 탐사 시스템 개발 - UWB 안테나와 USPR 보드 사용 드론 비행 가능 시간 증가 - 다양한 재질 탐사 가능한 지뢰탐지 장치 개발 - GUI 프로그램 사용 지뢰매설위치 실시간 확인 소프트웨어 개발 적용 ◦ 주요 성능 - SDR 보드 주파수 100MHz 이하 - 안테나 주파수 7GHz 이상 - 탐사고도 70cm이상 - 탐사심도 50cm이상 - 지뢰탐지 정확도 80%이상 - 플라스틱 재질 지뢰 탐사가능 - 드론 무게, 크기 지표 추가
주요결과물		◦ 드론탑재 SDR기반 GPR 탐사 지뢰탐지 시스템(H/W) ◦ 다양한 재질, 형태 및 심도에 따른 지뢰탐지 데이터 기초 자료 획득 ◦ GPR 탐사 결과와 지뢰종류, 매설 심도 및 지반 상태 비교 분석 소프트웨어(S/W) ◦ 실시간 지뢰위치, 심도 확인 프로그램 개발(S/W)
기대효과		◦ 비무장지대 영구적인 평화지역 개발을 위한 지뢰 작업 용이 ◦ 자동 또는 수동으로 지뢰 예상 매설 지역에 반복적이고 효율적인 운행 가능

빅데이터 분석 기술 기반 스마트 생육 환경 통합 관리 시스템

[스마트 농림수산-1]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	연구개발/엔지니어링서비스	기타연구개발/엔지니어링 관련기술
	혁신성장분야	스마트농림수산	AI기반의 스마트팜 플랫폼	자동원격제어가 가능한 앱 개발
개요		◦ 스마트 팜의 다양한 환경센서로부터 입력되는 빅데이터를 기반으로 노지 및 시설원예, 축사 등에서 효과적으로 사용될 수 있는 정밀제어 솔루션 개발
필요성		◦ 기존 농가에 보급된 스마트팜 판넬과 센서들의 구성은 실시간 통신문제로 인해 원격제어가 원활하게 되지 않고 있는 상황임 ◦ 농가의 생산성 향상과 시기별 국내 농,축산물 수요에 대한 적절한 대응이 필요 ◦ 기존 각 기능별 또는 기기별로 별도 관리되는 단점을 해결할 수 있는 통합 연동 시스템의 수요 증대
개발목표		◦ 노지, 시설작물, 축사환경의 센서 정보를 활용한 생육환경 분석 기술개발 ◦ 작물별 생육환경을 자동 조절할 수 있는 매뉴얼 생성 및 스마트팜 기술개발 ◦ 환경, 작물 상태분석을 통한 양액 컨설팅 및 양액기 원격정밀제어 기술 개발 ◦ 가축들의 상태를 파악하여, 온도, 습도, 급이, 급수 시설의 실시간 통합 자동제어를 통한 전염병 예방 및 방재 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 노지, 시설작물, 축사환경 기반의 센서 정보 수집 및 DB확보 - 복합환경 제어를 위한 데이터 분석 및 처리 기술 - 작물별 생육 환경에 따른 농사관리 가이드 시스템 ◦ 주요 성능 - 작물별 생육환경 기반 제어 정확도 : 90% 이상 - 통합 센서의 데이터 수집 정확도 : 90% 이상 - 작물별, 가축별 최적화된 생육환경 분석을 위한 데이터 수집 건수 필요 - 소프트웨어 신뢰성 : 공인인증기관 시험테스트 - 안정성 검증 : V&V(IEC 61508) ◦ 기타 요구사항 : ① 견고함, ② 센서 안정성, ③ 현장상황 기반 시험환경 적정성 여부 판단 필요
주요결과물		다양한 센서로부터 수집되는 정보를 분석하고 원격/자동 제어할 수 있는 스마트 팜 기반 통합 관리 시스템
기대효과		실시간 통합 환경 솔루션 제시로 농가의 안정적 생산 관리 및 수익향상 도모

농장원격자동제어를 위한 클라우드기반 대량노드 데이터 스트림처리 및 관리시스템 개발

[스마트 농림수산-2]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	스마트 농림수산	AI기반의 스마트팜 플랫폼	자동원격제어가 가능한 앱개발
개요		◦ 스마트 팜의 여러 기능을 실시간 모니터링 하는 시스템 개발
필요성		◦ 현존하는 국내의 스마트팜 원격 제어 및 자동화 솔루션은 실질적인 노동력 절감이나 생산성 향상에 직접적으로 기여하지 못 하고 있는 실정 ◦ 실질적으로 농업인이 직관적으로 ICT 기술을 적극 활용할 수 있는 인터페이스와 생산성 향상에 직접적으로 도움을 줄 수 있는 솔루션이 필요
개발목표		◦ 대량의 효율적인 디바이스 데이터 스트림 처리를 통한 실시간 분석과 실내 수경재배 식물공장의 생육 시스템의 최적 제어 관리 인공지능 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 다양한 노드(엔드포인트: PCB보드와 연결된 센서, 모터 등) 연결 허브 및 노드 데이터 스트림 처리 시스템 개발 - 실시간 데이터 모니터링 및 AI 자동제어 시스템 개발 ◦ 주요 성능 - 60평 단위 시설 클라우드 운영비용(%) : 75(클라우드 미적용시 비교치 제시필요) - 작물의 상품성(동일 작물 비교)(%) : 90 ◦ 기타 요구사항 - 성능지표별 목표치는 타당성 있는 시험 환경을 기준으로 판단함 - 데이터 모니터링 및 자동제어 결과 확인 기능 필요
주요결과물		◦ 환경에 따른 AI기반 자동제어, 모니터링 및 시설상태 진단결과분석을 통한 실질적 모니터링 가능한 스마트팜 아키텍쳐 및 앱 개발
기대효과		◦ 스마트 팜에 관리 운영면의 성능을 개선하는 효과

천연 식물의 약효성분 추출을 위한 배양 기술 실용화

[스마트 농림수산-3]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	바이오공정/기기	바이오공정기술
	혁신성장분야	스마트농림수산	스마트 배지 및 나노비료 개발	자동방제 장치 및 제어기술
개요		◦ 천연 식물에서 약효성분을 추출 배양 기술 실용화
필요성		◦ 천연식물연구는 3가지 문제 때문에 사업화 어려움. - 재료의 획일성 확보가 어려워 결과 값이 동일한 재현성이 어려움 - 식물자원의 대량생산기술이 부족한 실정임 - 천연물질의 유용한 특정물질이 식물 내에 극소량 존재하기 때문에 수율이 낮음.
개발목표		◦ 천연식물의 고유물질의 함유량을 높인 캘러스 생산 및 분리정제법 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요개발 내용 - 캘러스 식물세포의 배양조건 연구 - 천연식물 캘러스 식물세포의 생리활성 확인 - 캘러스 배양 Scale up 구축 - 고함량 천연식물 추출물 생산방법 Scale up 구축 - 건강기능식품 요소 확인 : 기능 및 지표 성분별 밸리데이션 및 표준시험(SoP) - 고함량 성분을 함유한 천연식물 추출물의 시험생산 ◦ 주요개발 성능 - ethanol 잔류용매(PPM) : 5,000 이하 - 세균수(cfu/g) : 10,000이하 - 중금속(PPM) : 무검출 - 잔류농약(PPM) : 무검출
주요결과물		◦ 일반 천연 추출물에 비해 2배 이상 함유된 추출물을 얻을 수 있는 캘러스 배양 기술
기대효과		◦ 천연 신약개발을 위한 배양기술로 파급효과가 기대됨

스마트팜의 양액 재활용을 위한 소형 이산화염소 기체 살균시스템 개발

[스마트 농림수산-4]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	산업/일반기계	농업기계
	혁신성장분야	스마트농림수산	스마트팜 영양염류 순환 이용시스템	양액 내 비료성분의 분석 및 관리 시스템
개요		◦ 수경재배에서 사용되는 양액의 리사이클링 시스템을 개발
필요성		◦ 수경 재배 시 배출되는 양액의 약 95%는 환경으로 방류되어 토양과 지하수를 오염시키고 있으므로, 이의 재사용이 매우 필요함 ◦ 양액을 재활용하기 위해서는 필수적으로 양액살균이 필요하나, 현재까지 사용되는 살균장치는 수입품으로 비용 및 효율 면에서 개선이 필요함.
개발목표		◦ 양액 재이용을 위한 소형/저가형 이산화염소 기체 살균 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 양액 순환 시스템 내에 장착이 가능한 이산화염소 발생 시스템 개발 - 소형이며 저비용의 기체 살균 시스템 개발 - 스마트팜에 연계 가능한 실시간/자동화 살균시스템 개발 - 기존 살균시스템 대비 고효율 및 유지비용 최소화 시스템 개발 ◦ 주요 성능 - 살균효율(%) : 95이상 - 설치면적(m3) : 0.05 이하 ◦ 기타 요구사항 - 기존 살균 시스템 대비 50% 이상 저렴한 가격 및 소형화 - 살균 효율면에서 2배 이상 및 유지비용은 1/2 수준
주요결과물		◦ 스마트팜 설치 가능한 소형 이산화염소 기체 살균 시스템
기대효과		◦ 양액의 살균기술은 수입에 의존하고 있으므로 수입대체 효과 ◦ 양액 재사용에 따른 재배원가 절감 및 토양/지하수 등의 오염문제 해결로 친 환경적인 효과가 지대할 것으로 판단됨.

재배작물의 생육 빅데이터 기반 관수/관비 솔루션 개발

[스마트 농림수산-5]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	에너지/환경기계시스템	에너지/환경기계시스템 관련 SW
	혁신성장분야	스마트농림수산	스마트팜 재난 최소화 용수공급장치	스마트 팜 용수공급을 위한 IoT, 무선데이터 기술
개요		◦ 스마트팜의 빅데이터 기반 용수 관수/관비 솔루션 개발
필요성		◦ 첨단 자동화 시스템 기술 확산을 통한 농업인력 양성 ◦ 센서, 정보시스템, 정보관리 등의 다양한 ICT기술로 농업생산시스템의 효율성 배가 ◦ 과학적 영농기법으로 농가소득 향상 ◦ ICT융복합 기술을 통한 농업생산성 증대 및 노동력 감축
개발목표		◦ 재배작물의 생육정보 분석을 통한 생육모델링 개발 ◦ IoT및 빅데이터 기반 관수/관비 지능형 솔루션 개발 ◦ 통합 모니터링및 앱 개발로 실시간 대응이 가능한 지능형 관수/관비시스템 구축
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 1. 재배작물의 생육정보 분석을 통한 생육 모델링 개발 - 생산성 및 품질향상을 위한 작물의 최적 생육조건 및 광합성 모델 개발 IoT 및 빅데이터 기반 관수/관비 지능형 솔루션 개발 2. 데이터 기반 지능형 관수/관비 알고리즘개발 - 온습도, 관도/광량, 작물의 함수율에 따른 관수시스템 설계 - 빅데이터 활용 및 RNN(recurrent neural network) 기반의 제어 모니터링 S/W개발 3. 실시간 대응이 가능한 지능형 관수/관비시스템 구축 ◦ 주요 성능 - 제어오차범위 : 5% 이내 - 모니터링 데이터 취득시간 : 5초 이내 - 소프트웨어 신뢰성 : TTA 확보 - 안정성 검증 : V&V(IEC 61508)
주요결과물		◦ 빅데이터 분석기술 및 제어시스템 ◦ 통합모니터링 시스템(웹) 및 앱(APP) 개발
기대효과		◦ 스마트팜의 재배작물의 특성을 통한 관수시스템으로 농가사업의 자동화를 통해 농가 소득증대

IoT제어를 기반한 회전드럼방식의 대용량 새싹채소 재배기

[스마트 농림수산-6]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	산업/일반기계	농업기계
	혁신성장분야	스마트농림수산	스마트팜 재난 최소화 용수공급장치	스마트 팜의 용수 공급을 위한 IoT, 무선데이터 기술
개요		◦ 건강식품인 새싹채소의 대량생산 시설을 개발
필요성		◦ 세계 10대 슈퍼푸드 중 채소 관련 식품 8종, 건강장수 욕구증대로 새싹채소를 기반으로 하는 기능성 식품의 수요 증가 ◦ 식물의 전 생육과정에 대한 Big Data 및 성장지도에 대한 DB확보, IoT제어를 기반으로 하는 전 자동화 기능을 통해 대량 공급 시스템 구축으로 세계 스마트 팜 시장의 진출 필요성이 부각됨. ◦ 국내 스마트 팜 시장은 미국, 유럽 선진국에 비해 매우 낙후됨에 따라, 스마트 팜의 창의적 기술 개발이 필요한 실정
개발목표		◦ IoT제어를 통해 새싹채소의 대량 생산을 위한 생육 환경에 대한 Database 및 Growth Map 확보와 회전 드럼방식의 대용량 스마트 생산시스템 개발 ◦ 최적의 재배환경을 제공하는 메커니즘 및 Hardware 솔루션 개발 ◦ 생육 DB를 기반으로 하는 지능형 생산 자동화 공정 솔루션 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 드럼방식의 재배기메커니즘 개발 - 원격지 제어 솔루션 개발 (IP Micro camera, 원격지 제어모듈) - 데이터베이스를 위한 센서 분석 Program 개발 - 재배기 내부 통합 제어 시스템 개발 ◦ 주요 성능 - 내부CO2 측정(PPM) : 오차범위±50ppm이내 - 내부온도 측정(도) : 오차범위상온에서±0.5℃ - 내부습도측정(%) : 오차범위±2.0 %(0～90 %), ±3.0 %(90～100%) - 광량측정(μmol/㎡s) : 오차범위 0 ～ 2,000 μmol/㎡s
주요결과물		◦ IoT 제어를 기반으로 하는 회전 드럼방식의 대용량 스마트 새싹채소 재배기
기대효과		◦ 건강식품인 채소를 대량 공급 할 수 있는 효과로 농가사업의 활성화를 달성

살충제 계란 이슈해결을 위한 닭 진드기 살충디바이스의 개발

[스마트 농림수산-7]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	청정생산	환경친화제품 제조기술
	혁신성장분야	스마트농림수산	환경·안전·에너지 절감형 스마트축산 통합 시스템	자동·원격제어가 가능한 ICT 융복합 관리 장비
개요		◦ 계란에 잔존하는 살충제성분을 제거하는 방식을 개발하여 안전한 먹거리를 제공
필요성		◦ 살충제계란의 이슈해결을 통한 국민 먹거리의 안전성 수요 증대 ◦ 95%이상의 산란계농장에서 창궐하는 와구모로 인해 산란율 저하 및 질병매개체로서 이를 제거하기 위해 살충제를 사용함으로서 계란에 잔존하게 됨 ◦ 화학적 약제 살포가 아닌 물리적 방법으로 와구모를 제거하는 방식을 개발
개발목표		◦ 양계장 해충(와구모)을 친환경방식으로 구제하여 살충제 계란이슈 해결 ◦ 화학적 약재살포가 아닌 물리적인방식(유인 및 포집 후 살충)의 살충유도
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 화학적 약제살포가 아닌 물리적 방법으로 제거하는 방식을 개발 - 와구모의 습성을 이용한 포획 틀을 제작하여 물리적인 방법으로 제거 ◦ 주요 성능 - 와구모 살충력 :80% 이상 - 와구모 포력 : 농장 공간대비 와구모 밀집도 최상 - 품질유지 기간 : 1년 ◦ 기타 요구사항 : ① 견고함, ② 농장 물 청소시 견고함, ③ 탈부착시 내구성 등 필드 테스트를 통한 디바이스 내구성 확보
주요결과물		◦ 와구모를 유인 및 포획 하여 살충하는 디바이스 시제품
기대효과		◦ 양계농장에서 발생하는 살충제 살포를 줄여 건강 식단을 제공

ICT 기반 스마트 축산(양봉) 피해방지시스템

[스마트 농림수산-8]

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

로봇/자동화기계

기타 로봇/자동화기계 관련기술

혁신성장분야

스마트 농림수산

환경·안전·에너지 절감형 스마트축산 통합 시스템

자동·원격제어가 가능한

ICT 융복합 관리 장비

개요

◦ 원격 감시 제어가 가능한 스마트기반 양봉 양식시스템 개발

필요성

◦ 낭충봉아병 (구제역과 유사)등으로 인한 꿀벌의 90% 이상 폐사

◦ 소나무 재선충병으로 항공방제 및 농약살포로 인한 꿀벌의 전멸

◦ 기후변화로 인한 아카시아 나무의 전국적인 동시개화로 인하여 전국적인 밀원 부족

◦ 외래산 말벌의 창궐 (중국산 등검은 말벌의 급속 확산)

◦ 양봉업 규모의 축소 및 소멸로 인한 국내 농작물관련 농업의 피해 불가피

◦ 농작물. 과수원예 꽃 화분 수정 작업 비용 증가

개발목표

◦ 자동 및 원격 제어 가능한 질병 및 말벌 감지 퇴치 제어기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

◦ 주요 개발내용

- 비 전문가도 가능한 양봉법 개발

- 꿀벌 관련 질병 감지 및 전염 방지 자동화 장치 개발

- 외부 환경 변화에 대응 가능한 양봉 기술 개발

- 자동 및 원격 제어 어플 개발

◦ 주요 성능

- 질병 자동 감지(%) : 50 이상	- 말벌 감지 기능(%) : 80 이상
- 방제(약제살포) 기능 작동 : 3분 이상	- 감지된 말벌 퇴치(%) : 90 이상
- 벌통 입구 폐쇄 기능(%) : 100	- 말벌 감지 속도 : 10초 이하
- 벌통 입구 폐쇄 속도 : 1분 이하	- 말벌 퇴치 장치 구동 속도 : 10초 이하
- 벌통 내 개별 벌집 자동 인출 및 수납 속도 : 3분 이하

주요결과물

◦ ICT 기반 스마트 축산( 양봉 ) 자동화 장치 및 벌통

기대효과

◦ 양봉축산농가에 인력난 및 활성화에 효과

미세먼지 저감을 위한 이끼 대량 생산시스템 개발

[스마트 농림수산-9]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	산업바이오	바이오 농축수산제제
	혁신성장분야	스마트 농림수산	환경·안전·에너지 절감형 스마트축산 통합 시스템	자동·원격제어가 가능한 ICT 융복합 관리 장비
개요		◦ 미세먼지를 저감하기 위한 이끼 양산 기술개발
필요성		◦ 환경문제로 부각되고 있는 미세먼지를 저감하기 위한 방안으로 식물을 활용하는 방안이 증대되고 있는 추세임 ◦ 이끼는 다른 작물에 비하여 엽 면적이 큰 작물로 이산화탄소 포집 후 광합성 작용을 통하여 산소로 배출하는 능력과, 미세먼지를 흡착 또는 흡입하여 생육할 수 있는 양분으로 이용하는 능력이 타 작물에 비하여 큰 작물임 ◦ 또한 이끼의 경우 공간과 면적에 상관없이 경량화 시켜 미세먼지 저감을 위한 식물로 활용할 수 있는 장점이 많은 작물로 인테리어 효과를 가미한 미세먼지 저감의 효과를 동시에 볼 수 있는 장점이 있음 ◦ 이끼 재배 농가는 극소수이며 생육속도가 느린 이끼의 특성상 인공적으로 환경을 제공해 줌으로써 생육 속도를 증가시키고 안정적인 공급 및 생산이 가능한 시스템개발이 필요
개발목표		◦ 재배기간 6개월 수준으로 단축 (현재 재배기간은 대략 1년 정도) ◦ 수직형태 시스템구축으로 이끼재배 시 소요되는 노동생산성 절감 및 공간이용률 증대 ◦ 이끼 품질증대 및 상품성 극대화 (고사율 30% 이내)
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 국내 최초 수직형 이끼 재배 시스템 제시 - 이끼 적정 환경 조건 구명을 위한 광원 및 관수 시스템 개발 - 국내 최초 치묘생산 장치를 이용한 이끼 재배 시스템 제시 - 이끼 품질 증대 및 상품성 극대화를 위한 적정 배지 선발 및 개발 ◦ 주요 성능 - 생육기간(개월) : 6개월 이내 - 고사면적율(%) : 30% 이내 - 1m3내 미세먼지(PM 10) 저감률(%) : 60% 이상 - 피복율(%) : 80% 이상
주요결과물		◦ 이끼, 수직형 이끼 재배 시스템
기대효과		◦ 환경문제중 하나인 미세먼지 저감을 위한 기술로 다양한 효과를 기대

자동 원격제어가 가능한 ICT융복합 산업곤충 생육기기 개발

[스마트 농림수산-10]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	산업/일반기계	농업기계
	혁신성장분야	스마트 농림수산	환경·안전·에너지 절감형 스마트축산 통합 시스템	자동·원격제어가 가능한 ICT 융복합 관리 장비
개요		◦ 먹거리로 부상하는 산업곤충의 다양한 생육시스템을 개발
필요성		◦ 산업곤충을 키우기 위한 다양한 시스템의 부재 ◦ 먹거리 문제로 부각되는 산업곤충의 양산시스템 개발 필요 ◦ 다양한 생육환경에 맞는 양육 시스템 개발 필요
개발목표		◦ 생육모니터링 및 제어가 가능한 산업곤충 관리 시스템
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 생육 단계별 개별 환경 제어 가능한 시스템개발 - 실시간 모니터링 및 외부제어가 가능한 프로그램개발 및 개발 - 생육데이터 취합 및 분석, 공유를 위한 앱 개발 - 에너지절감을 위한 독립공간에 적합한 환경제어 모듈개발 - 확장 축소가 가능한 가변식 단열 조립 판재 개발 - 에너지 절감형 환경제어 기술개발 ◦ 주요 성능 - 안전인증 : KS, PSE / CE 획득 - 단열성능(kcal/mhr℃) : 0.033 이상 - 외함강도(kg/cm2) : 2.5 이상 - 온도범위(℃) : 5 ~ 35 ◦ 기타 요구사항 : 소프트웨어 및 하드웨어 관련 신뢰성평가 인증 획득
주요결과물		◦ 환경 제어 생육기기 시제품, 외부 모니터링 제어 시제품, 생육 어플리케이션
기대효과		◦ 산업곤충의 다양한 생육시스템을 통해 먹거리 사업화의 다양성을 제공

토사 침하 센싱 시스템을 통한 토목 및 건축 구조물 기초의

3차원 모니터링 관리 시스템

[스마트 시티-1]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	연구개발/엔지니어링서비스	기타연구개발/엔지니어링관련기술
	혁신성장분야	스마트 시티	3차원 위험시설물 감시 관리기능 송수신 장치	위험분석 기술
개요		о 토목 및 건축 구조물이 시공되는 지반의 다수 곳에 토사 침하 센싱모듈을 활용하여 3차원으로 구조물 하부의 토사침하 여부를 분석하는 시스템
필요성		о 대규모 공사 및 지하수로 인한 토사 유출 및 유실로 인해 최근 발생하고 있는 토목 및 건축물의 지반 침하, 씽크홀 여부를 파악하고, 인접 건축물의 영향을 분석하여 신규 토목 및 건축물의 시공 여부를 판단하는 측정 시스템이 요구됨 о 토목 및 건축 구조물, 주요 시설물의 지반 침하 혹은 지진 등으로 인한 구조물 하부 토사의 침하 여부를 3차원으로 분석하여 감시, 관리하는 기술이 필요함.
개발목표		о 토목 및 건축 구조물의 하부에 토사 침하 센싱 모듈을 시공되는 지반의 다수 곳에 설치하고 3차원으로 모니터링 및 분석하여 토사 침하 및 기울기를 통해 구조물의 위험여부를 판단하는 기술개발
개발내용 (Spec. 포함)		о 주요 개발내용 - 3차원의 모니터링 감시 시스템 구축 - 토사 침하의 위험 분석 및 감시 알람 기능 구축 - 토사 침하 수치 명시 및 구조물 동시 침하여부 변위 수치화 및 기준 제시 - 토사 침하 측정, 건축물 부등 침하 측정, 건축물 기울기 측정 - IoT 네트워크 기반 센싱 모듈 개발 о 주요 성능 - 토사 침하 측정 정밀도 : 위험감지 5 mm 이내 - 건축물 부동침하 측정 정밀도 : 위험감지 5 mm 이내 - 건축물 기울기 정밀도 : 0.1 도 이내
주요결과물		о 토목 및 건축 구조물의 하부 토사 침하 여부와 구조물의 기울기 여부를 3차원으로 모니터링 하는 센싱 모듈 및 분석 시스템
기대효과		о 건축 구조물의 침하여부를 판단하여 사전에 조치함으로 사고 예방 및 사회적 불안 불식

호흡질환예방 및 산소재생기능을 갖는 비상호흡시스템 개발

[스마트 시티-2]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기ㆍ전자	가정용기기 및 전자응용기기	가정용 가스기기
	혁신성장분야	스마트 시티	3차원 위험시설물 감시 관리기능 송수신 장치	공간정보기술
개요		o 공기청정기능과 재난발생시 비상호흡장치의 기능을 모두 갖춘 공기질 관리 및 활용 시스템 개발
필요성		o 지하철, 지하상가 같은 밀폐된 공간에서 사람의 호흡을 위한 이산화탄소 제거장치 및 산소 공급 장치의 개발이 요구됨 o 재난 발생 시에도 적합한 형태가 강조되는 만큼, 배터리 전력사용 기술과 공동구역 타 지점에서의 재난상황을 수신하고 구조 대상자의 수와 위치를 전달할 수 있는 상황에서도 품질이 보장되는 통신 기능의 개발이 요구됨
개발목표		o 제품의 크기 / 사용시간에 대한 적정 수준 구현 o 산소공급 장치에 따른 사용시간 및 크기의 적정 수준 구현 o 사용자의 호흡으로 인해 발생되는 CO2 제거 기능의 적정 수준 구현
개발내용 (Spec. 포함)		o 주요 개발내용 - 4인 1시간 호흡 가능한 수준의 산소공급 및 이산화탄소 제거 기능 보유 - 상시 이산화탄소 제거 기능 보유 - 배터리는 상시 충전 가능하며, 배터리 이상에 대한 정보도 통신기능을 통해 관리가 가능해야 함 - 이산화탄소 제거장치의 성능이 상시 확인되어, 유지보수와 관련된 부분(제거제 충진 등)에 대한 관리가 가능해야 함 - 산소발생장치도 성능이 상시 확인되어, 유지보수와 관련된 부분에 대한 관리가 가능해야 함 o 주요 성능 - CO2제거 성능 : 6,000ppm이하 - 산소재생기능 : 21% 이상 - 산소 발생 수준 : 2.5L 산소통기준 4인 호흡에 따른 산소포화도를 20~25%로 유지 - 배터리 용량 : 1시간동안 4인 호흡에 사용되는 산소발생장치 운전과 통신이 유지되는 용량, 상시 충전 가능할 것 - 통신 기능 : 통신가능거리 100m(실내기준) - 동시 사용자수 및 사용시간 : 4인 이내 1시간 o 기타 요구사항 - 배터리가 상시 충전 가능해야 하며, 배터리 FCC(Full Charge Capacity)가 전달되어 1시간 이상 사용 가능 여부도 상시 확인 가능해야 함
주요결과물		o 이산화탄소 제거장치 o 4인 호흡 가능한 공기주머니가 구성된 비상용 호흡장치 o 유해가스로 부터 구조자의 호흡이 가능하도록 하기 위한 산소발생장치 o 각 장치를 상시전원 차단 시 1시간 운용할 수 있는 배터리 장치
기대효과		o 실내 공간의 상시 공기질 관리 및 재난발생에 따른 요구조자용 호흡장치 제공을 통해 유독가스로 인한 사상을 최소화 할 수 있는 기술로, 현재 어느 위치에 몇 명의 구조 대상자가 존재하는지도 파악이 가능하여 재난 구조에 대한 데이터 확보가 가능해져 효과적인 재난대응이 가능해짐

실외 공기정화기의 토출 공기질 상시 유지를 위하여 미세먼지 측정 분석

데이터를 이용한 IoT 자동 필터 교체 시스템 기술 개발

[스마트 시티-3]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	에너지/환경 기계시스템	대기오염 방지 설비
	혁신성장분야	스마트 시티	도심 내 미세먼지 상세 오염도 정보제공 플랫폼	미세먼지 감지장치 기술
개요		о 먼지 측정 분석 데이터를 이용한 공기정화기 필터의 수명예측 및 자동 필터 교체 시스템 개발
필요성		о 공공장소에 설치되는 공기정화기의 경우 주기적으로 필터를 교환하고 있으나 먼지의 양에 따라 필터의 수명을 예측하고 자동으로 필터를 교체할 수 있는 시스템의 개발이 요구됨 о 공기질을 유지하기 위해 (초미세/미세)먼지농도 측정 및 필터의 상태 데이터를 원격에서 수집하여 공기정화기에 대한 적절한 제어가 필요함
개발목표		о (초미세/미세)먼지 농도 및 공기질 상태, 필터의 오염상태를 측정하여 원격 서버로 전송하기 위한 시스템 개발 о 원격지의 관리자에 의한 수동 교체 및 수집된 데이터의 분석에 따른 자동 필터 교체 시스템 개발 о 원격관리 및 데이터 분석 프로그램 개발
개발내용 (Spec. 포함)		о 주요 개발내용 - 공공기관 및 대규모 공간에 적합한 200㎡이상의 공기정화가 가능하도록 차별화 о 주요 성능 - 초미세/미세 먼지 농도 측정 정확도 : 97% 이상 - 공기질 상태 측정 항목 수 : 5가지 이상 - 필터 교체 소요시간 : 10초이내 - 필터적재량 : 15 set 이상 - 통신성공율 : 99% 이상 - 초미세먼지 15ug/㎡ 이하로 유지
주요결과물		о 자동 필터 교체가 가능한 공기정화기 о 원격제어 및 관리, 모니터링 시스템
기대효과		о 원격 및 자동 제어를 통한 최적의 공기정화기 관리 가능 о 유지보수비용의 절감

스마트시티에 최적화된 무료의 BOT모뎀 기반 가로등과 CCTV개발

[스마트 시티-4]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	정보통신 모듈 및 부품	이동통신 모듈 및 부품
	혁신성장분야	스마트 시티	스마트 빌딩 자동화 시스템	사물인지 영상 시스템
개요		о TVWS(TV White Space) 대역을 이용한 통신장치 개발
필요성		o IoT에 활용할 기존 대비 저렴한 통신망 기술에 대한 개발이 요구됨 o 스마트시티에서 가로등과 CCTV와 같이 다수 설치되는 장치와의 연결성 확보 기술이 요구됨
개발목표		o TVWS 대역을 이용한 장거리(10km 이상) 무선통신 기술 확보 o TVWS 대역을 이용한 통신 중계를 위한 중계기 기술 확보 o TVWS 대역을 이용한 통신 품질 확보를 위한 QoS 기술 확보 o TVWS 대역을 이용에 따른 방송채널 보호를 위한 기술 확보 o TVWS 대역을 이용시 이기종 통신 환경 간섭 회피를 위한 기술 확보 o TVWS 대역을 이용에 따른 통신 보안 기술 확보
개발내용 (Spec. 포함)		o 주요 개발내용 - TVWS 주파수 대역을 이용한 통신 기술 - IoT 디바이스와 연결 가능한 다수의 통신 연동 기술 내장 - 대단위 통신망 구축비용의 절감 o 주요 성능 - 통신 품질 : 20Mbps 이상 - 통신 거리 : 10Km 이상 - 통신 지연 : 1초 이내 - 통신 감도 : -98dBm - 통신 핸드오버 : 1초 이내
주요결과물		o TVWS 통신 모뎀 o TVWS 통신 중계기 o TVWS 통신 단말(지그비, LoRa 지원)
기대효과		о TVWS 주파수 대역을 이용한 통신기술 확보로 IoT를 비롯한 통신기술 확보를 통해 개발도상국에서의 저가 IoT 통신망 구축에 수출 가능성 확보

무동력 중공사막 결합형 빗물재이용을 활용한 태양광 패널

세척로봇 개발

[스마트 시티-5]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	에너지/환경 기계시스템	기타 에너지/환경 기계 시스템 관련기술
	혁신성장분야	스마트 시티	친환경 빗물정화 및 재이용 장치	빗물 재이용을 위한 빗물 수집/저장 기술
개요		о 빗물을 재이용하여 건물옥상의 태양광 패널을 세척하는 로봇 개발
필요성		о 이상 기후 및 기상 문제로 인한 미세먼지 오염도 지속 악화 등 태양광 발전소의 발전 수익 저하에 따라 친환경적 빗물활용 세척 기술의 개발이 요구됨. о 태양광 패널의 공급과잉 및 가격 하락에 대응하여 원가 절감 및 차별화된 연구개발 전략의 필요 및 무인세척과 같은 부가가치 창출이 가능한 영역의 밸류체인 강화를 위한 정부지원이 필요함.
개발목표		о 건물 옥상 태양광 패널 세척 로봇 개발 о 건물 옥상 태양광 패널 통합관리 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		о 주요 개발내용 - 미세먼지 대응 세척 모델 및 관리체계 설계 - 무동력 빗물 재이용 중공사막 시스템 설계 - 건물 옥상 태양광 패널 세척 로봇 시스템 적용 및 운영 - 건물 옥상 태양광 패널 통합관리 시스템 개발 о 주요 성능 - 탁도 1 NTU 이하, 이동속도 200 m/hr 이상, 경사 40도 이상 - 빗물 재활용처리 무동력 멤브레인 여과속도 30 L/hr 이상 - 세척 전/후 태양광 패널 효율 향상 10% 이상 - 수소 이온 농도 pH 5.8이상 8.5이하
주요결과물		о 무동력 중공사막 시스템 о 건물 옥상 태양광 패널 세척 로봇 및 통합관리 시스템
기대효과		о 빗물 재이용 및 태양광 패널 세척 기술분야의 전문인력 확보를 통한 스마트 시티 산업 경쟁력 강화 о 미세먼지로 인한 태양광 패널의 오염 방지를 통한 연간 태양광 발전수익 극대화

Astronomy Almanac 기법을 이용한 태양자율추적형 태양광 발전시스템 개발

[신재생 에너지-1]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	신재생에너지	태양광
	혁신성장분야	신재생에너지	건물 부착형 혹은 일체형 태양광 발전	발전 성능 향상 기술
개요		◦ 태양의 고도 및 방위를 매 시간 분 단위로 계산하여 태양광 판넬의 고도 및 방위 제어가 가능한 태양광 추적 시스템 개발
필요성		◦ 발전효율이 높은 추적식 발전시스템의 경우 태양의 정확한 고도 및 방위를 추적하기 위한 방법이 없었기 때문에 이러한 복잡한 구조로 시스템을 구축하여 사용 중 ◦ 기존 추적식 발전 시스템 대비 경제적이며 발전효율이 증대된 시스템 개발 필요
개발목표		◦ 천문항해 기법에서 사용되는 Almanac Data를 활용한 태양광 추적 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - Almanac computation Algorithm 개발 - 방위 및 고도 구동부 개발 - DSP(Digital Signal Processor) 모듈 개발 - 기구모듈 및 전원공급용 모듈 개발 - 개발품 운영을 위한 원격제어용 모니터링 GUI 및 태양추적 알고리즘 개발 ◦ 주요 성능 - 추적 정밀도, 추적 각도, 발전 효율 등 ◦ 기타 요구사항 - 시제품 제작 및 실증 필요 - 성능 평가 실험은 국내 공인기관 실험에 의함
주요결과물		◦ Astronomy Almanac 기법을 이용한 태양 자율추적형 발전시스템 시제품
기대효과		◦ 고정식보다 적은 단위면적을 이용하여, 효율적인 태양광 발전을 통해 국가적 대체 에너지 보급에 기여 ◦ 센서 방식의 태양 추적보다 정확하고 소비전력이 적은 태양 추적기술을 상용화 하여 관련 분야에 적용

전압체결 증폭조정기술을 통한 일출, 일몰 낮은 일조량 구간의 태양광 발전량 증대 기술개발

[신재생 에너지-2]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	신재생에너지	태양광
	혁신성장분야	신재생에너지	건물 부착형 혹은 일체형 태양광 발전	발전 성능 향상 기술
개요		o 전압체결 증폭조정 기술을 통한 일출, 일몰 낮은 일조량 구간의 태양광 발전량 증대
필요성		o 인버터 동작 최저전압 인접에서의 전압체결 방식을 개발, 변환하여 소명되는 전력을 회수를 통해 발전량 개선하기 위해 필요
개발목표		o 태양광 모듈 전압 직·병렬 가변 접속 변환기술을 통하여 인버터 동작 최저 전압 아래에서도 전력 생산시간을 연장, 발전량을 증대시키기 위한 기술개발
개발내용 (Spec. 포함)		o 주요 개발내용 - 태양전지 모듈 그룹 전원 Analog Input / Digital Output 회로시험 - 외부 시그널 입력을 위한 Digital Input 회로 시험 및 설계 - 가변 접속 릴레이 통합 PCB 제어보드 및 펌웨어 설계 - 스위치보드 제작 및 각 부 모듈을 연결하여 전압 증폭 가변 접속반 개발 o 주요 성능 - 발전량증가율 - 발전증가시간 - 전압검출오차 - 전류검출오차 o 기타 요구사항 - 전압체결 증폭기술에 대한 세부 개발내용 제시 필요
주요결과물		o 태양광 모듈 전압 직·병렬 가변 접속 장치
기대효과		o 국내 및 해외 수출 시장 확대로 인한 경제적 효과 및 고용 창출 기여

SMD Type solar cell를이용한 렌즈일체 건물 부착형 중집광 태양전지(CPV) 개발

[신재생 에너지-3]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	신재생에너지	태양광
	혁신성장분야	신재생에너지	건물 부착형 혹은 일체형 태양광 발전	모듈 설계 기술
개요		◦ Metal Lead Fram 및 Cell 일체형 렌즈 개발을 통한 건물 부착형 집광형 태양전지 개발
필요성		◦ BIPV(건물일체형 태양전지), PAPV(건물부착형 태양전지)에 사용하는 실리콘 태양전지나 염료감응형 태양전지의 경우 광전환 효율이 낮아 고효율인 CPV(집광형 태양전지)를 사용할 필요
개발목표		◦ SMD Type cell를 이용한 건물 부착형 CPV(집광형 태양전지) 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 2차 집광을 할 수 있는 reflector가 일체로 구성된 Lead Frame - 단자가 분리 되며 렌즈 조립이 가능한 구조의 Lead Frame - 세라믹 접합 메탈이 아닌 구리(Cu)에 전도성 물질이 도금된 Lead Frame - 중집광이 가능한 일체형 Lens 구조 ◦ 주요 성능 - 집광율 및 집광 각도, 열전도도, 셀 크기 등
주요결과물		◦ SMD Type Metal Lead Frame을 적용한 렌즈 일체형 태양전지
기대효과		◦ 가격 경제성 및 후속 공정 단순화를 통한 모듈의 시장 경쟁력 확보 ◦ 기존 광전환 효율 문제의 해결방안 제시 및 차세대 고 집광 태양전지 기술 확보

폐열재이용 에너지 절감형 유기성폐기물 융복합 건조기술 개발

[신재생 에너지-4]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	화학	대기/폐기물	폐기물처리 및 재활용기술
	혁신성장분야	신재생에너지	바이오매스의 분산형 소형가스화 발전시스템	바이오매스 및 유기성폐기물 분리 및 전처리 설비의 유기성폐기물 기술
개요		o 다양하게 발생하는 가축 분뇨를 고형화을 통하여 에너지자원으로 전환하는 기술
필요성		o 2016년부터 폐슬러지도 해양배출이 전면 금지되면서 하수슬러지등의 처리비용이 2배 상승하여, 유기성폐기물의 경제적인 친환경 처리방안 필요 o 국외적으로 개도국 도심의 인구증가가 급속하게 늘어나고 있어서, 환경·에너지 플랜트 건설이 필요하고, 이에 따른 수출산업 성장 가능성이 높음
개발목표		o ‘0.2통/일급’ 에너지 절감형 융복합 건조기술개발 및 실증플랜트 구축
개발내용 (Spec. 포함)		o 주요 개발내용 - 유기성폐기물 촉매를 통한 추출법 기술개발 - 에너지 소비량을 대폭 절감한 고성능 건조기술개발 - 건조처리 공정에서 사용되는 자원순환 기술개발 및 부산물 저위발열량 개발 - 에너지 절감형 융복합 건조기술개발 o 주요 성능 - 부산물 저위발열량 - 에너지 절감률 - 연속 운전시간
주요결과물		o 유기성폐기물 건조기술 및 공정
기대효과		o 가축 분뇨에 대한 에너지화 기술로서 농축산업에 대한 고용 창출 및 경제성 향상

3kW급 바이오가스 발전용 고효율 스털링컨버터 시스템 개발

[신재생 에너지-5]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	에너지효율 향상	소형 열병합발전 관련기술
	혁신성장분야	신재생 에너지	바이오매스의 분산형 소형 가스화 발전 시스템	가스발전 기술
개요		◦ 높은 수준의 출력으로 바이오 가스, 상업/건물용 열병합발전, 태양열, 내연기관 배기열 등 다양한 미활용 열원 회수에 적용이 가능한 스털링 컨버터 개발
필요성		◦ 신기후 협약에 따라 온실가스 감축을 위한 분산 전원, 열병합 발전 등의 친환경/고효율 에너지 기술 수요 증가 ◦ 스털링 컨버터 국내 시장은 상용화 기술 부족으로, 높은 가격에 수입하고 시장 확산이 제한
개발목표		◦ 전기출력 3 kW, 발전효율 26 % 이상의 프리 피스톤형 스털링엔진 기반 가스발전 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 스털링컨버터 시제품 설계/제작: 스털링 사이클 해석, 진동/전자기 해석, 열교환부/구동부/발전부 설계/제작 - 핵심부품 설계검증 시험평가: 열교환기/재생기, 스프링, 피스톤 가스베어링, 선형발전기, 압력용기 등 핵심부품 특성시험을 통한 설계검증 ◦ 주요 성능 - 발전출력 및 발전효율 등 ◦ 기타 요구사항 - 시제품 성능평가를 실시하며 국내 공인인증기관을 통해 검증 필요
주요결과물		◦ 고효율 스털링컨버터 시스템 개발
기대효과		◦ 소규모 열에너지 전력변환 및 보일러 열병합 발전 시장 창출을 통한 에너지 경제 활성화에 기여 ◦ 에너지 자립섬 등 도서지역, 격오지 마이크로그리드 적용을 통한 에너지소외문제 대응

유기성폐기물에너지화공정의 전체성능 향상을 위한 고농도 소화폐액의 초미세기포 고액분리기술 및 최적화시스템 개발

[신재생 에너지-6]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	신재생에너지	폐기물
	혁신성장분야	신재생에너지	바이오매스의 분산형 소형 가스화 발전 시스템	바이오매스 및 유기성폐기물 고액분리, 전처리 설비의 유기성폐기물 기술
개요		o 가축 사육 농가에서 악성 폐수의 원인중 하나인 소화폐액을 마이크로버블(미세기포)를 통하여 기존의 분뇨액과 분리 처리하는 기술
필요성		o 고농도 소화폐액에 대한 고액분리기술은 전무한 실정 o 이에 상기 소화폐액을 효과적으로 폐수처리할 수 있게 할 뿐만 아니라 유기성폐기물에너지화공정의 전체성능을 향상시킬수 있는 고액분리기술은 매우 필요함
개발목표		o 고농도 소화폐액의 66%이상 농축/분리 및 유기성폐기물에너지화공정의 전체 성능을 10%이상 향상시킬 수 있는 초미세기포 고액분리기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		o 주요 개발내용 - 원심분리기를 이용한 기계적 고액분리 기술 - 농축슬러지의 반송에 따른 소화효율 향상/ 폐슬러지 저감 기술 - 고농도 소화폐액의 고액분리 및 폐기물 에너지화 공정 o 주요 성능 - 수질오염 저감률 - 에너지 절감률 - 연속운전시간
주요결과물		o 초미세기포 고액분리기술 및 공정
기대효과		o 시장분석결과 세계적으로 보급필요한 기술로 국내뿐만 아니라 선진국, 개발도상국에 수출 가능함

건조 및 악취 제거 효율 향상을 위한 스크류 타입 믹서 및 백금촉매장치를 가지는 가축분뇨 건조기 개발

[신재생 에너지-7]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	에너지/환경 기계시스템	건조/농축 설비
	혁신성장분야	신재생 에너지	바이오매스의 분산형 소형 가스화 발전 시스템	생물학적 가스화기술의 혐기성 소화설비
개요		◦ 건조 및 악취 제거 효율 향상을 위한 스크류 타입 믹서 및 백금촉매장치를 가지는 가축분뇨 건조기 개발
필요성		◦ 환경부는 2020년까지 바이오매스 에너지자원화 시설을 전국에 보급한다는 정책을 수립함에 따라 가축분뇨 처리 기술이 중요한 문제로 대두되고 있음 ◦ 2012년 이후 가축분뇨의 해양투기가 전면금지되었으며, 적정 처리 방법으로 퇴비화, 액비화 및 에너지 합리화 정책에 따라, 경제성 및 고효율을 만족하는 가축분뇨 처리 시스템 개발이 요구됨
개발목표		◦ 건조 및 악취 제거 효율 향상을 위한 스크류 타입 믹서 설계 ◦ 백금촉매장치를 가지는 가축분뇨 건조기 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 바이오매스 건조기 스크류 타입의 믹서 및 악취 제거를 위한 백금 촉매 장치개발 · 건조기의 열원의 압력, 온도 분포등의 CFD 해석 · 건조기 스크류 타입 믹서 (Mixer)의 최적설계 · 악취 제거를 위한 백금촉매 장치 설계 · 악취 제거, 건조 효율, 에너지 절감 등의 성능 및 효율 측정 ◦ 주요 성능 - 건조 후 함수량, 열원의 온도, 촉매 사용 전·후 악취제거 성능 비교 ◦ 기타 요구사항 - 시제품 제작 및 실증 필요 - 성능 평가 실험은 국내 공인기관 실험에 의함
주요결과물		◦ 바이오매스 설비 ◦ 가축분뇨 악취제거 건조기
기대효과		◦ 바이오에너지 보급 확대 및 가축분뇨로 인한 환경오염 저감

에너지 절감을 위한 90% 이상의 스마트 투시 창(도어) 개발

[신재생 에너지-8]

	산업기술표준분류	전기전자	디스플레이	기타 디스플레이
	혁신성장분야	신재생에너지	빅데이터기반 에너지관리시스템	홈/빌딩 지능형 공간 서비스 기술의 에너지 관리기술
개요		◦ 액정을 사용하지 않고, 외부의 빛을 차단하고 내부를 투시할 수 있는 에너지 절감 기능성 투시 창 개발을 통한 사업화
필요성		◦ 2·3중창 중심의 창호 구조변경을 통한 기존의 시장에서 스마트 윈도우, 고 기능성 코팅 유리 등 기능성 창호의 시장변화가 증가 ◦ 하지만 고비용과 스마트 창호의 기능적 문제로 인해 상용화가 어려워 경제적·효율적 스마트 창 개발이 시급
개발목표		◦ 액정을 이용하여 인위적으로 가시광 전파장의 투과율을 조절할 수 있는 스마트 윈도우를 고가의 액정을 사용하지 않고, LED 빛의 내부 반사율을 이용하여 새로운 방식의 내부 투시 창 개발.
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - LED 빛의 내부 반사율을 이용하여 가시광 전파장의 투과율을 조절할 수 있는 스마트 윈도우 개발 - UV 차단 및 열 차단 기능 개발 - RGB 색상별 염료 투시창 개발 - 내부 투시 면적에 따른 광량 조절 센서 개발 ◦ 주요 성능 - 투과율 및 반사율 - 구동전압 및 온도
주요결과물		◦ UV 차단 기능과 90% 이상의 내부 투시 창
기대효과		◦ 일반 가정의 차단막이나 가구 제품 등 응용 분야로 확장 가능 ◦ 고층 건물, 다주택 세대 등 건물 에너지 관리 시스템 개발에 파급효과

전력 선로 주변 자계 에너지 하베스팅을 이용한 전력감시, 설비상태 및 기후 환경 정보 계측 모듈 개발

[신재생 에너지-9]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기전자	계측기기	기타 계측기기
	혁신성장분야	신재생 에너지	빅데이터 기반 에너지 관리시스템	홈/빌딩 지능형 공간 서비스 기술의 에너지 관리기술
개요		◦ 전력선로 주변 자계에너지 하베스팅을 이용한 전력감시, 설비상태 및 기후 환경 정보 계측 모듈 개발
필요성		◦ 스마트 시티 구축을 위한 인프라로서 전력 IoT 센서 및 시스템 개발을 위한 전력망 지능화 수요 증가 ◦ 국가 전력망을 활용하여 다양한 기관 및 주무부처의 연계를 통해 기후 및 환경, 교통 정보를 지역별 세밀하게 계측하고 상호 연계를 통해 신속한 시스템 구축 필요
개발목표		◦ 전력 선로 주변 에너지 하베스팅을 이용하여 전력선로, 설비상태, 기후환경검측 및 데이터관리용 무선통신모듈 개발. ◦ 배터리를 필요로 하지않는 고효율, 저중량, 저부피 자계에너지 하베스트용 전력 변환 전원 공급 장치 개발.
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 전력 선로 및 설비 상태 검출 모듈 및 무선 통신 모듈(게이트웨이) 개발 - 기후 환경정보 검출모듈 개발 - 자계 변환 고효율 전원 공급 장치 개발 ◦ 주요 성능 - 전력변환기 전류, 출력 등 전기적 성능 - 무선 통신 성공률 - 온도 및 기울기 측정 정밀도
주요결과물		◦ 선로 및 설비 계측 모듈/ 기후 환경 정보 계측 모듈 ◦ 전력기기 및 전력 제어기용 자계 에너지 하베스팅 전원 공급 장치
기대효과		◦ 전력 IoT 센서 및 데이터 관리 시스템의 구축을 통해 국가 기간설비인 전력망의 안정적인 관리 및 전력 품질 향상. ◦ 국내 중소 전력기기 업체들의 경쟁력 강화를 통한 수출 확대 및 시장확대

연료전지 폐온수와 히트펌프를 활용한 4계절 냉난방시스템 구축

[신재생 에너지-10]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	신재생에너지	연료전지
	혁신성장분야	신재생에너지	신재생 연계 융복합 발전 시스템	제로에너지 건물/단지용 신재생 연계 융·복합 발전 시스템 관련 기술
개요		o 연료전지 폐온수와 히트펌프를 활용한 4계절 냉난방시스템 구축
필요성		o 4차 산업혁명 기술이 접목된 스마트팜을 경험하기 위한 ‘도시팜’의 수요 및 관심 증가 o 열원 수급 및 에너지 활용의 편의성을 위해 다양한 시설에 냉방과 난방을 동시에 제공하는 시스템이 요구됨
개발목표		o 연료전지를 통한 에너지자립화 및 냉난방시스템 구축
개발내용 (Spec. 포함)		o 주요 개발내용 - 건물 에너지 자립화에 대한 비용분석, 시장예측, 핵심지표(용도별, 기술별)에 대한 다양한 비즈니스 모델 개발 - 학교, 공공기관 등 건물의 계절별 열량 및 전력량 측정기반의 AMI구축 o 주요 성능 - 에너지 효율건물 자립율 - 연료전지(스택)전환효율 - 냉난방COP - 시스템 연속 운전시간(실증) o 기타 요구사항 - 주요 성능에 따라 개발 목표치에 대한 상세한 기준 마련이 필요해보임
주요결과물		o 건물용 연료전지, 히트펌프 o 계절별 건물의 에너지 수요관리 모델
기대효과		o 에너지 비용 절감 및 시설 분야 신시장 창출

자전거 부착형 에너지 하베스터 개발

[신재생 에너지-11]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	신재생에너지	풍력
	혁신성장분야	신재생에너지	신재생 연계 융복합 발전시스템	소형 풍력발전기의 시공 및 유지관리기술
개요		o 압전 하베스터를 이용한 자전거 부착형 유선 충전시스템 개발
필요성		o 다양해지는 사회변화에서 휴대용 발전에 대한 수요가 급격히 증가함에 따라 계속 가능한 자원의 채택과 이를 효과적으로 생산저장 할 도구의 개발이 필요
개발목표		o 압전 하베스터를 이용한 자전거 부착형 100g 이하 73cc의 밴드형 유선 충전 시스템 o 바람의 와류에 의한 유체운동 에너지 저장시스템
개발내용 (Spec. 포함)		o 주요 개발내용 - Air Intake의 개발 - 자전거 자체진동으로 인한 방해진동 차단을 위한 구조 개발 - 저장용량 초과 발전량 Bypass Manager 회로 (Dummy) o 주요 성능 - 발전량 - 중량 - 크기
주요결과물		o 고출력의 압전에너지 하베스터 o 각종 모바일 기기의 전원공급장치
기대효과		o 차세대 전자기기(에너지 IoT) 및 분산전원 기술 활성화

ICT융합 중소형 열전발전 소각시스템을 이용한 수소 생산기술

[신재생 에너지-12]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	신재생에너지	수소
	혁신성장분야	신재생에너지	신재생 연계 융복합 발전 시스템	폐열 회수 기술의 열을 다른 에너지 형태로 전환
개요		o 열전 소자 발전기술을 이용하여 에너지 전환효율 극대화와 국내 중소형 소각설비 규모에 적합한 수소생산 공정 확보를 위한 기술개발
필요성		o 버려지는 폐열의 활용으로 낭비되는 에너지 절감 및 화석원료 수입 대체 효과를 통해 폐열을 효율적으로 활용할 수 있는 고부가가치 처리시스템을 개발하고자 함
개발목표		o 중소형 소각설비 이용 수소생산공정 설계 및 생산기술 확립
개발내용 (Spec. 포함)		o 주요 개발내용 - 열전소자 적용가능 한 적정 소각로 탐색 선정 및 재설계 - 기존 다양한 소각로를 활용하여 본 연구에 적합한 소각시스템 개발 - 열전소자 성능을 극대화할 수 있는 소각시스템 구조변경 설계 o 주요 성능 - 소각시스템 변형에 의한 연소조건 - 온도에 적합한 열전소자
주요결과물		o 중소형 소각로 이용 수소생산기술 개발 및 상용화
기대효과		o 수소에너지 시대에 맞추어 다양한 수소생산기술 확보 o 환경오염 해결방안의 하나인 자원 재활용 기술의 다양화

물을 수증기화 하여 자체 수소를 생산, 발화되는 연소시스템 개발

[신재생 에너지-13]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	신재생 에너지	수소
	혁신성장분야	신재생 에너지	신재생 연계 융복합 발전 시스템	제로에너지 건물/단지용 신재생 연계 융·복합 발전 시스템 관련 기술
개요		◦ 물을 수증기화 하여 자체 수소를 생산, 발화되는 연소시스템 개발
필요성		◦ 수소 제조 생산, 저장, 수송의 고비용 및 제조 원가 상승의 대안 기술 마련 시급
개발목표		◦ 물을 수증기화 하여 자체 수소를 생산, 발화되는 연소시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 수소 직접연소방식을 이용한 난방시스템용 연소기 개발 ◦ 주요 성능 - 총 발열량, 연소율, CO2 배출량, NOX 배출량, 효율
주요결과물		◦ 물을 수증기화 하여 자체 수소를 생산, 발화되는 연소장치
기대효과		◦ 미래 에너지원인 수소생산기술, 저장기술, 수송기술의 대안 기술마련을 통한 시장 선점 ◦ 기존 시스템에 충격없이 원천적으로 온실가스 등 청정원료로 사용 가능

블록형 열 차단 복합소재를 기초한 반투명 블라인드 제품 개발

[신재생 에너지-14]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	에너지·자원	에너지 효율 향상	건물용 고효율 설비 관련기술
	혁신성장분야	신재생 에너지	신재생 연계 융복합 발전 시스템	제로에너지 건물/단지용 신재생 연계 융·복합 발전 시스템 관련 기술
개요		◦ 블록형 열 차단 복합소재를 통한 창호 에너지 절약 제품인 반투명 Blind개발
필요성		◦ 주요 선진국 대비 기능성(근적외선 및 적외선 차단) 블라인드의 부재로 신시장 창출에 어려움이 존재
개발목표		◦ 블록형 열차단 복합 소재를 통한 Energy Label 국제 실험 기준 중 최소 A또는 B등급 이상의 제품
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 블록형 열차단 소재를 통한 블라인드 슬렛의 태양열 반사각 최적화 설계 - 블라인드 기구설계, 압출, 가공, 조립 - 열 차단 블라인드를 위한 소재 개발 ◦ 주요 성능 - 적외선 및 자외선 차단능력, 난연성, 소재 등급, 투명도 등
주요결과물		◦ 난연성을 보유한 반투명 블라인드
기대효과		◦ 복합 소재의 개발을 통한 타 분야 확장 및 시장 선도

축분처리시설에 적용할 수 있는 양력현상을 이용한 필터링 기술 개발

[신재생 에너지-15]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	에너지/환경 기계시스템	수처리 설비
	혁신성장분야	신재생 에너지	축분 폐기물의 에너지 자원화	고효율 여과제 또는 스크린 소재
개요		◦ 반도체 공정에서 사용되는 양력발생 NCFS 기술을 응용하여 여과 시스템의 오염을 최소화 하여 축산분뇨를 분리 처리하는 기술
필요성		◦ NCFS(Non Clogging Filtering System)를 축산환경에 맞게 개조하여 축산폐수에도 막히지 않고 지속적으로 여과할 수 있는 기술 개발 필요
개발목표		◦ 고농도 축산폐수의 부유물질(SS)를 양력현상을 이용해 축분과 폐수의 분리가 가능한 필터링 기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 반도체 공정 기술을 접목하여 각 필터링 홀마다 양력현상을 일으킬 수 있는 여과막을 제조 - 축분환경에 맞는 펌프,부속부품 및 그 외에 프레임을 선정 및 제작 ◦ 주요 성능 - 가동률 및 에너지 절감률 등 ◦ 기타 요구사항 - 시제품에 대한 실증 및 검증을 국내 공인인증기관을 통해 실시
주요결과물		◦ 축산용 NCFS 분리막 시스템
기대효과		◦ 공업용수 및 기타 오염원이 발생하는 업종으로의 분야 확장 가능 ◦ 막 여과기술의 국산화를 통해 해당 분야의 국가 산업 경쟁력 제고

폐리튬이온전지의 양극활물질 분리 및 희소금속 회수기술 개발

[신재생 에너지-16]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	화학	화학공정	공정시스템기술
	혁신성장분야	신재생 에너지	축분 폐기물의 에너지 자원화	NF 분리막을 이용한 전처리 기술
개요		◦ 양극집전체와 양극활물질 분리 및 회수공정 기술개발
필요성		◦ 4차 산업혁명시대, 스마트카(전기차), 스마트 그리드 등 전기수요를 능동적으로 조절할 수 있는 핵심 기술로 리튬이차전지의 중요성이 대두 ◦ 원료 소재인 리튬과 코발트 등의 주요 희소금속의 가격은 급등 및 전략 수입의존에 따라 이를 재활용하고 안정적으로 공급할 수 있는 기술의 개발이 필요
개발목표		◦ 폐 리튬이차전지 처리용량 50kg/batch로 전처리 시스템, 유가금속 회수 시스템, 소재화 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 양극 재활용을 위한 양극집전체와 양극활물질 분리 기술개발 - 분리한 양극활물질로부터 희소금속 회수 기술개발 ◦ 주요 성능 - 양극활물질 및 회소금속의 회수율, 처리 용량 등
주요결과물		◦ 폐 리튬 이온 전지의 습식 화학 전환 반응만을 이용한 재활용 공정
기대효과		◦ 친환경 공정 적용을 통한 환경오염 저감 및 리튬 전지 사업 다변화 가능 ◦ 폐전지 내 양극집전체과 양극활물질 분리, 희소금속 회수 공정개발을 통한 자원 선순환 구조 기반 마련

무인물류차량을 위한 종방향 및 횡방향 제어 액츄에이터 기술 개발

[자율주행차-1]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	자동차/철도차량	차량 지능화 기술
	혁신성장분야	자율주행차	무인물류차량	종/횡방향 제어 엑츄에이터 개발 기술
개요		◦ 최근 물류센터, 공장 등에서 ICT 기술과 자율주행 등 로봇 기술 및 학습을 통한 환경·상황인식, 스케쥴링 등 인공지능 기술의 융합을 통한 물류 효율 향상을 목적으로 하는 무인물류관련 차량 중 AGV(Automated Guided Vehicle)의 형태의 무인물류차량의 시장 확대가 기대되고 있음. ◦ 이러한 무인 물류 차량은 일반적인 차량의 주행 도로 또는 조건과 다른 환경 (협소 통로, 작은 회전반경, 짧은 거리에서의 적재 및 이송)에서 운영되므로 이에 적합한 종횡방향 액츄에이터 제어 기술이 요구됨.
필요성		◦ 세계적 기업(구글, 아마존, DHL등)들이 물류혁신을 위한 로봇 기술을 도입하고 있으며, 물류 효율이 각국의 산업 경쟁력을 좌우하는 등 물류 산업이 미래핵심 산업으로 등장하고 있음. ◦ 무인물류차량(로봇)은 시장 규모는 2015년 7.8억불(1.9만대) 규모에서 2016년 ~ 2019년 53.3억불(17.5만대) 규모로 연평균 22.6%(36.3%) 고성장이 예상되고 있어 이에 대한 요소기술 개발이 필요함.[출처: IFR 2016]
개발목표		◦ 무인물류차량[AGV(Automated Guided Vehicle)]을 대상으로 하는 종ㆍ횡방향 제어 액츄에이터 기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 종방향 제어 기술 개발 · 속도 프로파일 생성 및 적용 · 전방 장애물, 도로 곡률 반영한 가감속 제어 · 4휠 구동 방식 제어 기술 개발 - 횡방향 제어 기술 개발 · 속도 프로파일 생성 및 적용 · 전방 장애물, 도로 곡률 반영한 가감속 제어 · 4휠 구동 방식 제어 기술 개발 ◦ 주요 성능 - 종방향 속도 최대 오차 : 5% 이내 - 횡방향 제어 최대 오차 : 20cm 이내 - 직선구간 최대 주행 속도 : 3m/s 이상 - 회전구간 최대 주행 속도 : 1.5m/s 이상 - 무인 물류차량 최소 적재중량(위의 4개 성능을 모두 포함하는 상태에서의 무인 물류차량의 최소 적재중량을 의미함) : 100kg 이상

주요결과물	◦ 무인물류차량[AGV(Automated Guided Vehicle)]을 대상으로 하는 종ㆍ횡방향 제어 액츄에이터 및 제어 방법(S/W 포함) ◦ 개발품을 성능 검증을 위한 최종 개발품이 탑재된 무인물류차량[AGV(Automated Guided Vehicle)]
기대효과	◦ 무인 물류 차량에 특화된 종횡방향 제어 S/W를 확보 가능 ◦ 물류 작업장의 협소 환경에서 주행 안정성을 확보하며 이를 통해 물류 효율 극대화를 실현할 수 있음 ◦ Omni-directional wheel 등의 제어 기술을 다양한 모빌리티에 적용 가능

이용자 편의 증대를 위한 자율주행 및 통합제어가 가능한

무인 골프카트 개발

[자율주행차-2]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계∙소재	로봇/자동화기계	로봇 제어 및 지능화기술
	혁신성장분야	자율주행차	무인물류차량	자율 주행 알고리즘
개요		◦ 딥러닝 등 인공지능 기술을 활용하여 골프장 내의 카트도로와 방해물을 인식하며 골프카트의 자율주행을 구현하고 동시에 이용자(골퍼) 중심의 경기 일정에 맞춰 자동으로 운영되는 통합제어 시스템 개발
필요성		◦ 최근 전 산업분야에 있어 ICT 기술과 자율주행기술이 접목된 이동수단의 개발 및 적용을 위한 연구가 활발히 진행되고 있으며 이러한 자율주행 기술의 접목이 상대적으로 용이한 레저분야의 골프 카트를 대상으로 하는 자율주행 기술이 적용된 무인 골프 카트가 요구되고 있음 ◦ 이를 위해서는 기존 골프 카트에 있어 골프장 내부 도로 및 이동시 방해물에 대한 인공지능 기술을 활용한 지능화가 필요함 ◦ 또한 이용자(골퍼)의 예약 내용에 따라 자율적으로 운행되는 지능화된 운영 및 통합관제 시스템의 개발이 필요함
개발목표		◦ 인공지능 기반 카트도로 및 방해물 검출 기술 개발 ◦ GPS 등 위치 정보를 활용한 정확한 위치 정보 획득 ◦ 충전 및 복귀 방식을 자동화하여 무인에 의한 운영관리 기술 개발 ◦ 골퍼의 경기 예약 내용을 반영한 지능화된 골프카트 운영 시스템 구축 ◦ 중앙 관제를 통한 골프카트의 효율적인 관리 및 고객 안전 확보 ◦ 골퍼의 경기 진행 속도와 연동된 골프카트 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 5인승 골프카트를 기준으로 국내 산악 지형과 운반 하중을 반영하여 등판각도와 토크가 충분히 적용 가능하도록 하드웨어 사양 개발 - 카트도로 내 낙하물 및 동물의 이동에 적절히 대처할 수 있는 지능화된 장애물 인식 알고리즘 및 회피 전략 구현 - GPS 및 보정 알고리즘을 활용한 정확한 위치 정보 획득 및 이를 통한 부가 서비스 구현 - 충전을 위한 자동 진단 및 복귀 기능을 구현하여 무인에 의한 충전 시스템 구현 - 고객의 라운딩 일정이 적용되어 자율 운행되는 골프카트 기능 구현을 통한 사용자 만족도 향상 ◦ 주요 성능 - 최대 등판각도 : 27도 이상 - 최고 속도 : 30km/h 이상 - 최대 운행거리 : 80km - 최소 장애물 인식 거리 : 10cm 이하 - 카트도로 인식율 : 97% 이상 - 위치 정확도 : 1m 이하 - 충전/ 복귀 방식 : 자동

개발내용 (Spec. 포함)	◦ 기타 요구사항 - 우천 시 사용에 대비한 IP 등급 확보 - 고온, 저온 시 전기, 기계적 안전성 확보 - 낙뢰 등에 대비한 접지 및 전자파 성능 확보
주요결과물	◦ 인공지능과 GPS가 적용된 방해물 자동 감지 및 회피가 가능한 자율주행 골프카트 ◦ 충전 시간 및 충전을 위한 복귀가 자동으로 실현되는 알고리즘 및 충전 하드웨어 ◦ 이용자(골퍼)의 경기 예약 내용을 반영한 지능화된 골프카트 운영 시스템
기대효과	◦ 기술 개발을 통해 외산 제품에 대한 기술 경쟁력 확보 및 시장 선점 ◦ 국내 보급을 통한 수출 기반 확보 및 국외 제품 수출

차량 주행 안전성 확보를 위한 근적외선 액티브형

나이트비전 홀로그래픽 조명광학기술 개발

[자율주행차-3]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기전자	광응용기기	광부품
	혁신성장분야	자율주행차	자율주행차량 사고방지용 차량제어 능동안전시스템	이동물체의 충돌위험 인지/예측기술
개요		◦ 자율주행자동차를 구현함에 있어 사물에 대한 정확한 인지는 자율주행자동차의 주행 판단 및 실행에 있어 가장 중요한 요소 중 하나로써 나이트 비전은 야간 주행 시 적외선을 활용해 정확한 시야를 확보하고 이를 통해 보다 정확한 판단 및 주행을 위한 필수 기술임 ◦ 이러한 관점에서 원거리 이동물체 인식용 초저가형 근적외선 액티브형 나이트비전 홀로그래픽 조명광학기술 개발을 하고자함
필요성		◦ 빛이 없는 야간 또는 어둠 속에서 사람의 시각능력 보다 좋은 시각정보를 제공해서 운전자가 위험한 상황을 감지하여 안전성 확보 필요 ◦ 야간 및 안개가 낀 환경에서 자동차 주행 시 시야 확보 필요 ◦ 기존 열화상센서 등 원적외선을 이용한 패시브 방식은 광학계 및 센서가 초고가임
개발목표		◦ 100m 이상의 원거리 이동물체를 인식하는 고성능 근적외선 액티브형 나이트비전 시스템을 위한 홀로그래픽 조명광학기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - image 변환 및 다중 광위상 회절광 분배 기술 등 홀로그래픽 광분배 기술 - Multi tasking/GPU, FPGA 및 ASIC 등 대용량 홀로그래픽 광학계산(기술) - 광리소그래피/나노 임프린트, 투명기판의 overlay alignment 등 홀로그래픽 위상배열 광학소자 설계 및 제작 - 회절효율 / 회절광 분포 측정 등 홀로그래픽 광학소자 평가 - 적외선 조명광, 적외선 센서, 적외선 광학계의 Integration 등 나이트비전 시스템 제작 ◦ 주요 성능 - 인식거리 : 100m 이상 - 다중위상도 : 8 phases 이상 - 광분배도 : 160,000 pixels 이상 - 형상정밀도 : λ/10 이하 - 조명 면적 : 2x10 ㎡ 이상 - 조도 : 100LUX 이상 - 소비전력 : 50W 이하

주요결과물	◦ 이동물체를 인식하는 고성능 자동차 근적외선 나이트비전 시스템
기대효과	◦ 차량용 나이트비전 시스템 개발로 운전자의 안전도 제고 ◦ 임의 형상의 조명을 만들 수 있고, 원하는 곳만 조명하는 홀로그래픽 조명 가능 ◦ 응용 분야 : - 레이저 디스플레이 산업 기여 및 광선역학 의료산업 창출 - 일괄 처리형 레이저 각인 등의 레이저가공 산업 제고

보행자충돌경고(PCW)와 전방충돌경고(FCW)를 위한 딥러닝 기반의

영상처리 ECU가 포함된 레이더 모듈 개발

[자율주행차-4]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기전자	전기전자부품	복합 부품
	혁신성장분야	자율주행차	자율주행차량 사고 방지용 차량제어 능동안전 시스템	이동물체의 충돌위험 인지/예측 기술
개요		◦ 최근 자율주행기술의 도입 및 적용이 빠르게 확대됨에 따라 전방 장애물에 대한 사고 미연 방지 기술과 보행자 안전 확보를 실현함에 있어 보행자충돌경고(PCW : Pedestrian collision warning) 및 전방충돌경고(FCW : Forward Collision Warning) 시스템은 중요한 요소 기술임 ◦ 이러한 보행자충돌경고(PCW) 및 전방충돌경고(FCW) 시스템을 실현함에 있어 기존의 융합(Fusion) 처리시스템이 각 센서의 처리 결과를 단순 융합(AND)하여 최종 검지 정밀도를 높이는 방식을 취하는데 반해, 레이더와 딥러닝 기반의 영상처리 ECU를 포함하는 레이더 모듈을 통해 야간, 악천후 등의 조건에 있어 보다 안정적인 객체 검지가 가능함
필요성		◦ 자율주행기반 자동차의 빠른 시장 확대 및 그에 따른 차량 안전 주행기술에 대한 필요성 및 수요가 증가 ◦ Vision 및 레이더 센서 등의 기술 융합으로 운전자의 주행 및 전망을 모니터링하며 외부 보행자 감지 및 충돌 위험 사항을 판단하여 운전자에게 경보를 하거나 제동 제어를 통한 충돌 경감/회피 기술로부터 보행자, 운전자, 탑승자 등을 보호하는 능동형 안전 시스템의 요구가 높아지고 있음 ◦ 이러한 충돌 방지 및 사고 경감을 위한 시스템은 지능형자동차 및 자율주행자동차의 핵심 기술로서 국내 기술경쟁력 확보와 미래시장 선점을 위한 적극적인 기술개발이 필요함
개발목표		◦ LVDS 영상 신호를 받아 영상과 레이더 신호처리를 하여 보행자 및 차량 성능을 높인 고해상도 레이더 모듈 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 신호 처리 통합 모듈 개발 · 보행자 및 장애물 인지 및 인식 ECU 개발 · 레이더 및 카메라 신호 동기화 기술 개발 - 센서 융합 시스템 성능평가 · 실차성능 검증 기술 개발 · 다양한 주행 상황에 따른 실차평가 시나리오(주야간, 악천후 등) - LVDS 영상 입력 모듈 개발 ◦ 주요 성능 - LVDS 영상 입력 모듈 : HD급 이상 - 레이더 모듈 · 최소 감지 거리 : 0.5m 이하 · 최대 감지 거리 : 100m 이상 · 해상도 : 0.25m 이하

주요결과물	◦ 영상처리 ECU가 포함된 레이더 모듈
기대효과	◦ 영상과 레이더 신호를 융합 신호처리하여 보행자 감지 및 전방 추돌 방지 시스템의 정확도를 향상시킴 ◦ 향후 자율주행 Lv3 이상 구현을 위한 핵심센서로 활용 가능

센서를 부착한 가정용 스마트 구강 진단 제품 개발

[정밀의료-1]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	치료기기 및 진단기기	생체신호 측정/진단기기
	혁신성장분야	정밀의료	가정용 의료기기 및 플랫폼	건강지표 측정 기기 기술
개요		◦ 가정용 스마트 구강 진단 장비 개발
필요성		◦ 치아 우식증의 위험 정도를 가정에서 확인 가능한 간편 KIT의 개발 필요 ◦ 가정 내 개인 구강 데이터를 확보하여 표준화된 치아 건강 지표의 도출
개발목표		◦ 구강 내 산도 측정기기 완제품을 개발하여 pH 센서의 민감도 및 신뢰성 확보 ◦ pH 센서의 색변화를 다양하게 설정하여 치아 관리를 위한 객관적 지표 설정 ◦ 칫솔, 치실 등의 제품과 연계 사용 가능한 유니버셜 디자인 적용
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - pH 산도 측정, 재사용이 불가능한 1회용 제품, 색변화가 없도록 개별 밀봉 포장 ◦ 주요 성능 - 가정에서 간편하게 측정할 수 있도록 pH 센서의 색변화 시, 시인성이 정확 - pH 센서의 색상 변화를 다양하게 구성하여 어금니, 앞니 등 치아의 위치에 따라 마다의 별도 관리 체계 제공 - 데이터 입출력 방법이 포함된 빅데이터 관리 시스템 또는 플랫폼 제시 ◦ 기타 요구 사항 - 의약외품 허가 획득 방안 제시
주요결과물		◦ pH 센서가 포함되어 치아우식증 정도를 판별할 수 있는 색깔 변화형 완제품 1식 ◦ 취득된 구강 데이터를 기준으로 빅데이터 관리 시스템 또는 플랫폼 1식
기대효과		◦ 치과 치료에 수반되는 사회적 비용 절감 ◦ 주기적 산도 측정을 통해 구강 건강 정보 수집에 기여

웨어러블 기반 다채널 개인용 스마트폰 심전계 개발

[정밀의료-2]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	치료기기 및 진단기기	생체신호 측정/진단기기
	혁신성장분야	정밀의료	가정용 의료기기 및 플랫폼	건강지표 측정 기기 기술
개요		◦ 웨이러블 기반 다채널 개인용 스마트폰 심전계 개발
필요성		◦ 심장 질환 등의 경우 초기 인지 및 응급대응의 중요성이 높아짐에 따라, 웨어러블 개인용 스마트폰 심전계 제품의 필요성이 증가됨 ◦ 초기 대응이 개선될 경우에 심장질환에 의한 사망건수 감소 가능
개발목표		◦ 의료기기급 무선 다채널 측정 웨어러블 스마트폰 심전계 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 다채널(4채널 이상) 개인용 심전계 개발 - 웨이러블 형태로 즉시 측정 가능 - 의료기관용 모니터링 범용 시스템 ◦ 주요 성능 - 잡음, 주파수 응답, CMRR, 입력 임피던스(IEC 60601-2-47 국제규격) - 식약처 및 CE 의료기기 인증 획득 - 미국 FDA 인증 획득
주요결과물		◦ 의료기기 다채널(4채널 이상) 웨이러블 개인용 심전계
기대효과		◦ 스마트폰 개인용 심전계 시장 선도 가능 ◦ 부정맥의 조기 발견 및 관리 가능

고령자를 위한 지능형 스마트케어 시스템 개발

[정밀의료-3]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	치료기기 및 진단기기	생체신호 측정/진단기기
	혁신성장분야	정밀의료	가정용 의료기기 및 플랫폼	건강지표 측정 기기 기술
개요		◦ 고령자 건강복지 향상을 위한 지능형 스마트케어 시스템 개발
필요성		◦ 고령화로 인하여 돌봄관리사 및 방문 간호사에 의한 서비스 대상자 증가 ◦ 전담 돌봄관리사 및 방문 간호사의 업무 환경 개선이 요구됨 ◦ 전담인력의 업무체계를 실시간 데이터 전송을 통해 대상자 모니터링 및 분석 관리에 체계화된 시스템 개발 필요
개발목표		◦ 생체신호 검출모듈을 기반으로 한 특화된 스마트 기기 개발 ◦ 생체신호데이터 및 클라우드 기술을 활용한 통합 모니터링 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 돌봄서비스 대상자의 생체데이터 모니터링 효율성 확보 - 스마트 케어시스템을 통한 공공데이터 DB구축 ◦ 주요 성능 - PPG+ECG 복합모듈 개발 - 4개 이상의 생체신호 검출(맥박, 산소포화도, ECG, 광원, 혈압 등) - WiFi+BLE 통신: OCF (Open Connectivity Foundation) 기준 통신체계 ◦ 기타 요구사항 - 특허출원을 통한 스마트기기 소유권 확보 - 효과적인 알고리즘 구현을 위한 실용화
주요결과물		◦ 생체데이터 모니터링을 위한 스마트 센서 기반의 모니터링 기기 ◦ 공공기관 기반 돌봄대상자의 케어 시스템
기대효과		◦ 공공데이터 활용으로 돌봄 관리사 행정업무 개선 및 서비스 질 향상 ◦ 서비스 고도화를 통해 경제적 비용 절감 가능

소아 골절 진단을 위한 모바일 애플리케이션 플랫폼 개발

[정밀의료-4]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	의료정보 및 시스템	기타 의료 정보 및 시스템
	혁신성장분야	정밀의료	개인 맞춤형 건강관리 기기 및 플랫폼	헬스 데이터 분석 기술
개요		◦ 소아 골절 진단을 위한 모바일 애플리케이션 플랫폼 개발
필요성		◦ 소아 정형외과의가 부족한 응급실, 혹은 일반 병원에서 적절한 진단과 치료방법 제시가 필요함 ◦ 진단의 편이성과 진단 결과를 공유할 수 있는 모바일 애플리케이션 개발
개발목표		◦ 소아 골절 진단보조 모바일 앱 개발 ◦ 모바일 애플리케이션과 연동 가능한 의료영상 수집 및 관리 플랫폼 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 소아 골절 임상 X-Ray 분석시스템 개발 - 골절 유형별 특징 분석을 통한 진단 지표 확립 - 의료 영상 관련 환자의 정보 익명화 시스템 개발 ◦ 주요 성능 - 안드로이드, iOS 기반 모바일 앱 개발 - 데이터 관리를 위한 server 및 DB structure 개발 - 인공지능 알고리즘 적용을 위한 데이터 수집, 분류, 관리 ◦ 기타 요구사항 - 모바일 애플리케이션의 의료기기 인허가 획득
주요결과물		◦ 의료 영상 기반 진단보조 모바일 애플리케이션개발
기대효과		◦ 소아 및 일반 정형외과에서의 골절 진단 데이터 누적을 통해 진단 영역 확대 가능 ◦ 진단의 정확도 상승과 신속성을 통해 후유증 등 2차 치료로 발생 가능한 의료비용 절감

만성질환 및 응급상황 예측 가능한 측정 기술 개발

[정밀의료-5]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	정밀의료	개인 맞춤형 건강관리 기기 및 플랫폼	개인 건강 정보를 활용한 개인 맞춤형 건강 관리서비스 기술
개요		◦ 만성질환 및 응급상황 예측 가능한 생체신호 측정 기술 개발
필요성		◦ 고령화가 급속하게 진행되고 있으며, 노인 계층에 의료서비스를 효율적으로 제공하기 위한 기술 개발이 필요함 ◦ IoT 기술 및 빅데이터 기반 개인 맞춤형 실버 케어 서비스 플랫폼 기술의 수요 증가 ◦ 고령화 인구 증가에 따른 실버케어 모니터링 시스템 수요 증가
개발목표		◦ 빅데이터 인공지능 기술 기반의 개인 맞춤형 건강관리 시스템 구축 ◦ IoT 빅데이터 인공지능 헬스케어 서비스 플랫폼 구축 ◦ 비접촉 생체 정보 수집 기술 확보
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 심장 질환, 수면무호흡, 당뇨병, 고혈압 등 만성질환 예측 - 일상생활 패턴을 분석하여 응급상황 모니터링 가능 ◦ 주요 성능 - 비접촉 생체신호 수집 센서가 부착된 장비 - 센서 데이터 저장 및 분석을 위한 클라우드 기반 서버 - 생체 정보 기반 만성질환 예측 및 응급상황 모니터링 알고리즘 - 안드로이드 모바일 앱 서비스 구현
주요결과물		◦ IoT 빅데이터 헬스케어 서비스 플랫폼 ◦ IoT 빅데이터 헬스케어 서비스 성능시험 결과서(공인인증기관) ◦ IoT 빅데이터 헬스케어 서비스 전자파인증 신뢰성시험 인증서(공인인증기관)
기대효과		◦ 만성질환 예측 서비스 활성화를 통한 헬스케어 시장 진출 가능성 ◦ 헬스케어 관련 기술 확보로 국내·외 기업과의 경쟁력 강화

웨어러블 배변 활동 지원 제품 개발

[정밀의료-6]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오 의료	의료정보 및 시스템	기타 의료정보 및 시스템
	혁신성장분야	정밀의료	개인 맞춤형 건강관리 기기 및 플랫폼	실시간 건강 상태 감지 기술
개요		◦ 생체신호 측정이 가능한 웨어러블 배변 활동 지원 제품 개발
필요성		◦ 초 고령화 사회로 진입함에 따라, 배변신호 예측 및 알람 가능한 시스템 개발이 필요 ◦ 상시 모니터링이 가능한 유연 측정 센서가 연동된 웨어러블 제품 개발 필요
개발목표		◦ 실시간 배변 생체신호를 모니터링하여 화장실 유도 및 착용 후에 불편이 없도록 사용자의 편의성을 고려한 제품 ◦ 실시간 방광측정 생체신호 취득 기술개발 ◦ 방광 배변 신호 예측 기술개발/ 플렉시블 트랜스 듀서 개발 ◦ 센서 구동 회로 개발 및 모바일 연동 sensor 신호 처리 및 알람 App 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 웨어러블 형태로 착용 가능한 생체 적합 소재 사용 - 의료기기 기능을 만족할 수 있는 인허가 방안 수립 ◦ 주요 성능 - Flexible 센서 개발 - 모바일 연동 IoT 기반 모니터링 앱 개발 - 초음파 구동 무선회로 및 소형화 배터리
주요결과물		◦ 실시간 배변 생세신호 측정 알고리즘 개발 ◦ 웨어러블 Flexible 초음파 센서 개발 ◦ 모바일 기반 IoT 연동, 모니터링 앱 개발
기대효과		◦ 노인 및 거동 불편 사용자와 그 보호자, 간호사 등 관련자에게 편의성 제공 및 사회적 소요 비용 절감이 가능 ◦ 타겟 대상에 따라 신호측정 기술의 확장 가능

건강 데이터 기반 KCD 및 양한방 융합 정밀 진단 플랫폼 개발

[정밀의료-7]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	의료정보 및 시스템	기타 의료 정보 및 시스템
	혁신성장분야	정밀의료	개인 맞춤형 건강관리 기기 및 플랫폼	헬스 데이터 분석 기술
개요		◦ 개인별 건강데이터 기반 KCD(한국표준질병사인분류) 및 양·한방 융합 정밀 진단 플랫폼 개발
필요성		◦ 개인별 건강 데이터를 통한 질병 진단 및 예측 분석 수요 증가 ◦ 양·한방 건강데이터 연계에 따른 특정 질환의 진단효과 증진 가능성 필요 ◦ 양·한방 협진체계에 대한 수요 증가 ◦ 한방의 개인별 체질에 따른 진단방법 반영을 통한 맞춤형 진단 필요
개발목표		◦ 개인별 증상 기반 양·한방 융합 정밀(맞춤형) 진단 플랫폼 구축 ◦ 개인 건강 데이터 기반 한의 표준 증상 프로파일 DB 구축
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 프로파일 DB 구축(KCD-한의표준질병 사인분류) - 양·한방 융합 진단 프로그램 개발 ◦ 주요 성능 - KCD 코드 및 한의 표준 진단 연계 분석 알고리즘 개발 - 양·한방 융합 진단 프로그램 및 시스템 구축 - 개인별 질환 맞춤형 진단 알고리즘 개발 - 맞춤형 진단 지표에 대한 타당성 및 신뢰도 검증 실시
주요결과물		◦ 양·한방 융합 정밀 진단 플랫폼
기대효과		◦ 양·한방 협진체계 기반 구축 ◦ 통합 진단 체계 구축에 따른 객관화, 정량화, 표준화 확립

고령자의 맞춤형 건강관리를 위한 헬스케어 HUB 개발

[정밀의료-8]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	홈네트워크	홈네트워크 응용 및 서비스 기술
	혁신성장분야	정밀의료	개인 맞춤형 건강관리 기기 및 플랫폼	개인 맞춤형 건강관리 기기 기술
개요		◦ 고령자의 맞춤형 건강관리를 위한 헬스케어 HUB 개발
필요성		◦ 고령 사회를 맞이하여 기존의 치료 중심에서 개인의 모바일 기기를 통한 예방중심으로 건강관리의 패러다임이 바뀜 ◦ 사용자의 생체 및 생활패턴 정보를 측정하여 필요한 정보 확보
개발목표		◦ 사용자의 생체 및 생활패턴 정보를 자연스럽게 측정함으로써, 사용자에게 필요한 건강 정보를 제공하는 통합 헬스케어 HUB 기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 고령자를 위한 클라우드 연동형 스마트홈 네트워크 시스템 개발 - 사용자의 건강상태를 모니터링 할 수 있는 가족용 헬스케어 IoT HUB 플랫폼 개발 ◦ 주요 성능 - 고령자가 쉽게 사용 가능한 감성형 UX/UI 구성
주요결과물		◦ 클라우드 연동형 홈 네트워크 시스템으로서 각종 홈 헬스 케어 기기와 연동하여 사용자의 건강상태 모니터링 및 분석 기술 ◦ 헬스케어 HUB에 적용 가능한 개방형 IoT 기술 ◦ 수집 분석한 정보와 바이오 피드백을 통한 건강지원 서비스 모바일 앱 기술
기대효과		◦ 통합형 자가 진단 바이오 헬스 제품으로 활용가능 ◦ 건강한 삶을 위한 액티브 시니어를 위한 DIY형 홈케어 시장 진입 가능

천연물을 활용한 면역과민 개선용 기능성화장품 개발

[정밀의료-9]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	산업바이오	바이오화장품/소재
	혁신성장분야	정밀의료	면역억제제	아토피 개선 소재
개요		◦ 천연물을 활용한 면역과민 개선용 기능성화장품 개발 및 사업화
필요성		◦ 아토피와 같은 만성염증피부질환을 개선할 수 있는 기능성 화장품 개발 ◦ 천연소재를 활용한 경구용 혹은 크림 타입의 제품 개발
개발목표		◦ 아토피 증상완화 제품의 제조 기술개발 ◦ 안전성 및 유효성 자료를 확보하여 식약처에 기능성화장품으로 인증 ◦ 제품 홍보/마케팅 전략 수립을 통한 사업화 구축
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 원료의 표준화 및 제조 품질의 표준화 - 제조 QC 공정도 및 SOP 제작 - 식약처가이드라인에 따른 바이오마커 및 안정성 검사 수행 - 공인인증기관의 안전성 검사 및 피부임상 시험 ◦ 주요 성능 - 턴오버 개선 효과 분석 - 피부재생 유도효과 - 피부 안전성(비임상시험 기관)
주요결과물		◦ 아토피 치료용 제품
기대효과		◦ 천연소재를 활용한 연구개발 기반기술 확보 ◦ 아토피 완화 기능성 화장품의 제품 다양성 확보

반려동물 비만도 관리 시스템 개발

[정밀의료-10]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	의료정보 및 시스템	기타 의료 정보 및 시스템
	혁신성장분야	정밀의료	스마트 안티 폴루션 추천시스템	생체 신호측정기기
개요		◦ 반려동물 비만도 관리를 위한 모니터링 시스템 개발
필요성		◦ 반려동물 노령화 및 비만에 따른 질환 증가에 따라 반려 동물 유기, 학대가 증가하여 사회적 문제로 확대됨 ◦ 노령 반려동물에서 빈번한 비만 및 심장질환을 관리하기 위한 체지방과 심전도 등을 측정하는 모니터링 시스템이 필요함
개발목표		◦ 임피던스 측정 방식의 동물용 체지방 측정기 개발 및 피트니스 활동 추천 모니터링 시스템 구축 ◦ 실시간 반려동물 심전도 측정 스마트 착용형 하네스 개발, 디바이스 연동 심장질환 사전 예방 및 사후 관리 모니터링 시스템 구축
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발 내용 - 임피던스 특정 방식의 체지방 측정기 개발 - 개체별 체표 전류 저항 체지방 분석 표준화 알고리즘 개발 - 체지방 측정기 측정 데이터 기반 운동량 산정 알고리즘 개발 ◦ 주요 성능 - 심전도 실시간 측정을 위한 하네스 타입의 웨어러블 기기 개발 및 디바이스 연동 심장질환 사전예방, 사후 관리 모니터링 시스템 구축 - 동물병원용 심전도 모니터링 대시보드 PC/Web 개발
주요결과물		◦ 반려동물 체지방 측정 디바이스 ◦ 반려동물 심전도 측정 웨어러블 기기 ◦ 반려동물 비만도 관리 및 위기 상황 모니터링 시스템
기대효과		◦ 반려동물 건강기기 개발을 통한 건강한 반려동물 생태계 조성 ◦ 반려동물 생체 빅데이터 구축을 통한 새로운 부가가치 창출 및 고용 기회 증대

열전소자를 이용한 능동형 체온조절장치 개발

[정밀의료-11]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	치료기기 및 진단기기	기타 치료 및 진단기기
	혁신성장분야	정밀의료	스마트 안티 폴루션 추천시스템	환경 및 생체 신호 정보 융합기술
개요		◦ 열전소자를 이용한 능동형 체온조절장치 개발
필요성		◦ 저체온 등 응급상황 대처와 급격한 기온 변화에 민감한 노약자의 보호를 위해 일상생활에서도 활용이 가능한 체온조절 장치의 필요성이 대두되고 있음 ◦ 대부분 수입에 의존하고 있는 체온조절장치의 국산화 필요
개발목표		◦ 탑재 및 휴대가 간편한 소형 사이즈로서, 의료용이 아닌 일반용 체온조절장치 개발 ◦ 본 장치와 연계되어 스마트폰에 활용 가능한 어플리케이션 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 반도체 소자를 사용하여 Heating 및 Cooling 시스템 기능 구현 - 수온, Patient Temperature, Heating rate, Cooling rate 등은 기판매되고 있는 제품의 스팩(Spec) 기준으로 표준화 - Front 보드 시스템 개발 - Main 보드 시스템 개발 - 체온 제어용 SW 개발 ◦ 주요 성능 - 사용될 물의 출입구에 온도센서를 장착한 측정시스템 구축 - 내부 청소가 용이한 필터 시스템 구축 - 어플리케이션을 적용한 일반용 IoT 기술 연계
주요결과물		◦ 열전소자를 이용한 체온조절장치
기대효과		◦ 수입대체 효과 및 수출 증진 효과

반려동물용 악취제거 및 미세먼지 흡착용 제품 개발

[정밀의료-12]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	산업바이오	바이오농축수산제제
	혁신성장분야	정밀의료	스마트 안티 폴루션 추천시스템	대기, 자외선, 미세먼지 등 대기환경 측정 및 분석·진단·처리 기술
개요		◦ 반려동물용 악취제거 및 미세먼지 흡착용 조성물 제조 기술
필요성		◦ 미세먼지로 인해 발생하는 반려동물의 호흡기 및 피부질환을 예방하기 위한 제품의 필요성 증가 ◦ 반려동물로부터 발생하는 악취 제거와 동시에 인체 및 동물에게 무해한 친환경 소재 제품의 수요가 증가하는 추세
개발목표		◦ 화학성분이 검출되지 않는 친환경 원료 첨가제를 이용한 미스트 개발 ◦ 반려동물의 아토피 피부 개선 제품 개발 ◦ 반려동물로부터 발생하는 악취 제거 기술 확립
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 코에 흡착된 미세먼지를 제거할 수 있는 친환경 원료 미스트 개발 - 악취제거를 위한 친환경 원료 미스트 개발 ◦ 주요 성능 - 악취 유발 성분 및 탈취의 효능효과 시험은 공인인증기관의 시험성적서 제시 - 친환경 실증 시험 및 평가, 친환경 성능 인증시험, 안전성 및 신뢰성 평가
주요결과물		◦ 친환경 원료 첨가제를 이용한 미스트 시제품 생산 및 제작
기대효과		◦ 친환경 원료를 이용한 반려동물용 용품 제조기술 확보 ◦ 반려동물용품 시장의 확산에 따른 점유율 확대

악취, 유해독성물질, 나노미세먼지 처리 기술 개발

[정밀의료-13]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	화학	대기/폐기물	대기오염 방지 기술
	혁신성장분야	정밀의료	스마트 안티 폴루션 추천시스템	대기, 자외선, 미세먼지 등 대기환경 측정 및 분석·진단·처리 기술
개요		◦ 악취, 유해독성물질, 나노미세먼지 처리 기술 개발
필요성		◦ 산업단지에서 발생하는 각종 유해 물질을 처리하기 위한 기술 개발 필요 ◦ 국민들의 건강권 보호를 위한 미세 먼지를 포함한 환경 유해 물질 제거 기술 개발이 필요
개발목표		◦ 악취, 유해독성물질, 나노미세먼지 등의 유해 물질 저감 및 배출 농도 최소화
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 분자 크기와 특성이 다양한 복합 오염물질을 제거하고 악취, 독성가스 처리 효율을 극대화하기 위한 기술 개발 - 악취의 주요성분인 황화수소, 메탄가스 등을 무해하게 처리하는 기술 개발 - UV 램프 및 플라즈마 이온을 악취가스에 분사하여 혼합하는 공정 기술 개발 ◦ 주요 성능 - 유입된 외부 공기는 다단계의 처리 시스템을 통하여 오염 물질을 제거하는 복합 처리 시스템 개발 - UV 램프와 자외선 파장을 활용하여 대기 중의 유해 독성 물질을 저감하는 기술 개발
주요결과물		◦ 악취, 유해독성물질, 나노미세먼지 등의 처리 기술 및 장치 개발
기대효과		◦ 산업단지 인근 주민의 민원 감소 ◦ 각종 악취, 미세먼저 저감으로 인한 국민 건강 증진 ◦ 실내외 대기 문제에 대한 적용 가능한 개선 대책 제시

생체 신호 측정용 의류 및 패치형 웨어러블 디바이스 개발

[정밀의료-14]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	치료기기 및 진단기기	생체신호 측정/진단기기
	혁신성장분야	정밀의료	스마트 헬스 웨어러블기기	실시간 정보전달 및 처리기술
개요		◦ 생체 신호 및 분비물 측정용 의류 및 패치형 웨어러블 디바이스 개발
필요성		◦ 의학의 발달로 인해 노령인구가 크게 증가하면서, 고령화 사회로 진입하고 있으며, 노령인구에게서 주로 발병되는 주요 질환은 발병 후 치료가 어렵기 때문에 예방을 위한 기술 확보가 필요
개발목표		◦ 일상생활관리(daily management)를 통해 상시적인 체크가 가능한 생체신호 및 분비물 측정용 웨어러블 디바이스 ◦ 일상생활 속에서 지속적인 생체 신호 데이터 변화량 측정이 가능한 섬유 센서
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발 내용 - 생체 신호 데이터 분석을 통해 사고 방지 가능 - 분비물 측정용 패치형 의류 제작 - 위치기반 서비스 적용 및 위험 경고 알람 등을 통한 즉각적인 조치 가능 - 패치 경량화 및 부착 정확도 확보 ◦ 주요 성능 - 생체신호 측정(호흡수, 심박수, 체온 등) - 호흡·심박·체온 측정 정확도 및 빅데이터 구축
주요결과물		◦ 생체 신호 측정 및 분비물 측정용 웨어러블 디바이스
기대효과		◦ 생체신호 모니터링 스마트 웨어는 특히 고령자의 호흡수, 심박수, 체온을 실시간으로 수집 및 분석할 수 있어 IoMT 분야의 핵심 기술이며, 이는 모바일헬스, 원격의료, 전자건강기록 등의 헬스케어 시장에 확장되어 적용 가능함

스마트 웨어러블 헬스케어 및 모니터링 플랫폼 개발

[정밀의료-15]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기전자	중전기기	기타 중전기기
	혁신성장분야	정밀의료	스마트 헬스 웨어러블 기기	바이오센서 기술
개요		◦ 스마트 웨어러블 헬스케어 전자기기 및 생체 신호 모니터링 플랫폼 기술 개발
필요성		◦ 헬스케어 디바이스 사용 시 매번 충전해야 하는 불편함을 해소할 수 있는 자가 충전 기술의 개발 필요성 증대 ◦ 모바일 디바이스를 이용한 개인 맞춤형 헬스케어 서비스에 대한 수요 증가
개발목표		◦ 초저가, 초경량의 자가 충·방전식 필름 소재 및 소자 제작 기술 ◦ 자가 충전이 가능한 초저가형 필름형 소자 기술 ◦ 생체신호를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 웨어러블 헬스케어용 센서 기술 ◦ 개인의 건강지표 측정 및 개인 맞춤형 건강분석 기술
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 고효율 자가 충전이 가능한 소재 및 소자 - 웨어러블 디바이스에 부착이 가능한 센서 - 개인 맞춤형 헬스케어를 위한 플랫폼 서비스 - 전원 없이 동작하는 스마트 인솔 및 웨어러블 헬스케어 센서 ◦ 주요 성능 - 충·방전 효율성 및 모니터링 시스템 신뢰성 - 센서 관련 생체 신호 민감도 포함
주요결과물		◦ 초저가, 초경량, 고효율의 자가 충전 소재 및 소자 ◦ 웨어러블 헬스케어용 센서 및 디바이스
기대효과		◦ 개인 맞춤형 헬스케어 시장의 확산 및 관련 응용산업분야 확장 가능 ◦ 스마트 헬스케어 국·내외 시장에 진입을 통해 핵심기술 확보 및 국산화 도모

IoT를 활용한 말 사육 헬스케어 기술 개발

[정밀의료-16]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	정밀의료	스마트 헬스 웨어러블 기기	실시간 정보 전달 및 처리기술
개요		◦ IoT를 활용한 말 사육 헬스케어 기술개발
필요성		◦ 고가의 말에 대해 건강관리 시장 수요가 증가함에 따라 체계적인 관리 및 사육에 필요한 정보를 IoT 기술을 활용, 맞춤형 건강관리 서비스 개발 필요 ◦ 웨어러블 디바이스 개발 및 IoT 센서 노드를 활용해 기초데이터 수집하여 승마ERP와 연계한 말 체력 평가 시스템 등의 개발 필요 ◦ 맞춤형 훈련 및 검진 시스템을 도입하여 말의 품질 상승과 훈련 기간을 단축할 수 있는 시스템 개발 필요.
개발목표		◦ IoT를 활용한 말 성품, 훈련, 건강진단을 위한 말 사육헬스케어 기술개발 ◦ IoT 기반의 센서노드, 말의 성향 분석 시스템 개발 및 승마 ERP와 연계한 종합 승마솔루션 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 말의 임상 정보, 성품 정보, 분류체계 및 이에 따른 관리방안 체계화 제시 및 시스템 개발 - 웨이러블 및 센서노드를 활용한 말의 건강 상태 분석 시스템 개발 - 빅데이터 수집을 위한 IoT 기반의 센서노드 및 웨어러블 디바이스 개발 ◦ 주요성능 - 말의 생육상태, 건강상태 패턴 분석을 위한 실시간 모니터링 및 데이터 축척을 위한 IoT 단말, 수집서버 설계 - 빅데이터를 기반으로 한 맞춤형 훈련 및 검진 시스템 개발
주요결과물		◦ IoT 기반 센서노드 부착 웨어러블 기기 ◦ 말 사육 헬스케어 분석 시스템 ◦ 말 생육상태, 건강상태 등의 모니터링 시스템
기대효과		◦ 국내 승마용 말의 품질 향상 및 산업 활성화 기대

구강 CT 촬영을 위한 투과형 X-ray 모듈 개발

[정밀의료-17]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	치료기기 및 진단기기	X-ray 및 CT
	혁신성장분야	정밀의료	스마트 헬스 웨어러블 기기	바이오센서 기술
개요		◦ 구강 CT 촬영을 위한 투과형 X-ray 모듈 개발
필요성		◦ 기존 구강 CT 촬영은 대기 시간이 필요하고 , 실제 촬영하는 시간 외에 불필요한 피폭 발생 ◦ 기존 구강 CT 촬영은 환자의 미세한 움직임이 있을 경우, 이미지의 선명도가 저하되어 정확한 진단에 어려움이 발생
개발목표		◦ 투과형 CNT X-ray 모듈 개발 ◦ CT 촬영을 위한 CNT X-Ray 모듈의 Multi-array 구조 설계 및 지그 제작 ◦ Multi-array 구조의 CNT X-ray 모듈의 구동시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 투과형 CNT X-ray 모듈 제작 - CNT 기반 튜브 진공도 - CNT 기반 튜브 신뢰성 - 튜브 진공도 수명 - X-ray 모듈 전계 방출시 누설량 편차 ◦ 주요 성능 - CT 촬영을 위한 CNT X-ray 모듈의 Multi-array 지그 - 각 튜브의 성능에 따른 구동 모듈의 제어 기술
주요결과물		◦ 구강 CT 촬영을 위한 Multi-Array 구조의 투과형 CNT X-ray 모듈
기대효과		◦ 구강 진단의 정확도 향상 ◦ 해외 수출을 통한 국내 의료 기기 기술력 및 경쟁력 향상

미세 유체 기반 생물학 실험실 자동화용 로봇 개발

[정밀의료-18]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	바이오공정/기기	기타 바이오공정/기기
	혁신성장분야	정밀의료	신속정확한 현장검사형(POCT) 면역진단 키트	Rapid 신속진단 기술
개요		◦ 미세 유체를 기반으로 한 생물학 실험실 자동화용 시스템
필요성		◦ 대형로봇을 통해 제어되는 제약회사 또는 대형 병원과는 달리 보통 실험실은 규격화 및 표준화가 부족하여 개개인의 역량에 따라 실험 결과가 차이가 나고 재현성에 어려움이 있음 ◦ 생물학 실험실에서 사용되는 항원/항체 반응 등을 고속화, 정량화하는 시스템 필요
개발목표		◦ 미세 유체를 기반으로 한 생물학 실험실 자동화용 시스템
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 포토커플링 교류 전압 및 주파수 제어 회로 - 온도계 내장 및 카메라 일체형 시제품 개발 ◦ 주요 성능 - 마이크로 유체 제어 Active 전극 수 - ELISA 분석, 미세유체이동, 온도 측정
주요결과물		◦ Lab On a Chip ◦ 시스템 시제품 ◦ 제어 알고리즘
기대효과		◦ 정량화 및 자동화 공정에 의해 실험의 재현성 가능 ◦ 다양한 생물학 실험실용 지원 로봇으로 개발

퇴행성 뇌질환의 조기진단을 위한 진단키트 개발

[정밀의료-19]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	치료기기 및 진단기기	분자유전진단기기
	혁신성장분야	정밀의료	신속정확한 현장검사형(POCT) 면역진단 키트	질병 조기 진단용 바이오마커 개발 기술
개요		◦ 퇴행성 뇌질환의 조기진단을 위한 콘텍트렌즈 진단키트 기술개발
필요성		◦ 혈액을 이용한 침습적 진단법을 대체하는 비침습적 진단법이 요구됨 ◦ 인구고령화로 퇴행성 뇌질환 환자 증가하여 관련질환 조기진단법이 요구됨
개발목표		◦ 퇴행성 뇌질환 조기진단법 발굴 ◦ 눈물 바이오마커를 이용한 콘텍트렌즈 진단키트 기술개발 ◦ 임상 연구를 통한 성능시험
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 퇴행성 뇌질환의 바이오마커에 해당하는 압타머 선별 - 압타머의 콘택트 렌즈 부착공정 확립 - 바이오마커 특이적 형광검출법 개발 - 바이오마커 단백질 농도별 스코어 확립 - ex vivo모델을 이용한 콘텍트 렌즈 진단기기의 분석적 성능 시험 - 콘텍트 렌즈 코팅과 형광 검출법 SOP 확립 및 주문 제작 ◦ 주요 성능 - 민감도 95% 이상, 특이도 90% 이상
주요결과물		◦ 퇴행성 뇌질환 특이적 바이오마커 검출용 콘텍트 렌즈 제작에 관한 특허 출원 ◦ 진단기기 제품 생산
기대효과		◦ 기존 침습적인 진단검사기술 대체 ◦ 치매 조기진단으로 의료 및 사회적 비용 감소

물체 형상 판별 및 분류 적재 위한 지능형 물류로봇 시스템 기술개발

[지능형 로봇-1]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	나노·마이크로 기계시스템	시스템 통합화 기술
	혁신성장분야	지능형 로봇	물류 로봇	물류 자동 선적 및 하적 기술
개요		◦ 물체 형상 판별 및 분류 적재 위한 지능형 물류로봇 시스템 기술개발
필요성		◦ 스마트 팩토리 구현을 위해서는 기존 수작업에 의존하던 소형 다품종 생산이 가능한 물체의 형상 인식 기술과 정상 여부를 판별하여 분류 및 적재 할 수 있는 지능형 물류 로봇 시스템 기술 개발이 필요함 ◦ 지능형 물류 시장이 확대되고 있어 물류창고 등에서 자동으로 물체의 형상 인식 하고 판별하여 분류하고 적재할 수 있는 지능형 물류 로봇 시스템 기술 개발이 요구됨
개발목표		◦ 다양한 물체의 형상인식 기술 확보 ◦ 자동 물류 적재 기술 개발 ◦ 스마트 공장이나 물류창고에서 생산성 30% 향상
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 지능형 로봇 물류 시스템 통합화 기술 개발 - 딥러닝 등 인공지능 기술을 적용한 물체 형상 인식 기술 - 스마트 공장, 물류 창고에 적용할 수 있는 고속/정확도 높은 적재 시스템 개발 - 무인화 달성 : 관리자 외에 노동자 0명 달성 - 고속/고정밀 분류 적재 메커니즘 요소 개발 ◦ 주요 성능 - 물체형상인식도 : 99% 이상 - 적재속도 : 40개/min 이상 - 적재중량 : 100kg이상/회 ◦ 기타 요구 사항 - 기타 성능, 안전성 : 경쟁 제품 수준 유지 - 물류창고 등에서 요구하는 자동화 로봇의 최소 성능 수준 충족
주요결과물		◦ 지능형 물류로봇 시스템 - 물체 형상인식 판별 비전 시스템 - 고속/고정밀 분류 적재 메커니즘
기대효과		◦ 자동화 설비를 활용한 실시간 최적화된 생산운영 환경구축을 통해 지능화된 완전한 자동 생산체계 구축 및 물류 창고에서 지능화된 물류 시스템 구축

레이저 가이드 방식의 물류 이·적재 이송로봇

[지능형 로봇-2]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	로봇/자동화기계	로봇 제어 및 지능화기술
	혁신성장분야	지능형로봇	물류 로봇	물류 자동 선적 및 하적기술
개요		◦ 레이저 가이드 방식이 적용된 물류 이송로봇
필요성		◦ 기존 바닥에 설치된 가이드를 따라 이동하는 이·적재 분류로봇은 설치가 복잡하고 유지비용이 고가임. ◦ 다양한 경로를 가지는 비정형 물류환경에 적합한 새로운 방식의 이송 로봇개발이 요구됨
개발목표		◦ 입력된 목적지 및 작업지시에 따라 이·적재 이송로봇이 주변 환경을 자율 인지/판단 후 원하는 목적지에 적재 가능한 레이저 가이드 방식 물류시스템
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요개발내용 - 이·적재 이송로봇 설계 및 플랫폼 개발 - Differential Drive type 구동부 - 모터제어 기술 개발 - 200watt이상 드라이버 구현 - 차륜형 이송로봇 키네마틱스 구현 - 제어기 Main Board개발 - Motor I/O 설계 및 적용 - 노이즈에 강한 Power 부 설계 및 제작(24V, 12V 등) ◦ 주요성능 - 페이로드 500kgf - 주행정밀도 ±20mm - 최대속도 1.5m/s 이내 ◦ 기타 요구사항 - 상태, 경로, 상황정보 및 로그 저장/편집 기능 구현 - 목적지까지의 최적 이동 경로 설정 및 관리 기능 구현 - 안전제어 시스템 구현 - 센서 이상동작 감지 기능 구현 - 위치인식 기술 개발 및 반사체 인식기술 개발 - 탈선방지 주행 알고리즘 개발 - X, Y, Angle 값의 이격에 대한 주행경로 거리별 가중치적용 알고리즘
주요결과물		◦ 레이저 가이드 방식 물류시스템
기대효과		◦ 해외 기술에 의존하는 물류 로봇 플랫폼 및 모니터링 시스템 등의 국산화를 통해 국내 시장을 선점 및 해외 수출에 기여 예상 ◦ 다양한 물류작업 환경에서의 신속하고 정확한 피킹을 위한 시스템 개발로서 작업자의 근무환경 개선 및 보관 공간 효율의 증대

착용형 로봇의 개발용 초소형 유압모듈 기술 개발

[지능형 로봇-3]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	로봇/자동화기계	기타 로봇/자동화기계 관련기술
	혁신성장분야	지능형로봇	산업용 근력 증강 웨어러블 로봇	근력 증강을 위한 웨어러블 로봇 플랫폼 기술
개요		◦ 4 kg이하 초소형 유압모듈 기술 개발
필요성		◦ 웨어러블 디바이스의 대표성과가 스마트기기 등으로 한정되며 근력증강로봇은 아이디어 수준인 현실임 ◦ 착용형 로봇의 실용화를 위해 초소형 유압모듈 등의 요소기술의 개발이 시급함
개발목표		◦ 근력증강용 웨어러블로봇 유압모듈 소형, 경량화 ◦ 유압 액추에이터 및 제어기 등의 요소기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 웨어러블로봇 구동용 유압실린더 설계 및 제작 - 마이크로 유압을 제어를 위한 유압펌프 ◦ 주요 성능 - 적재용량 4kg 이하 - 최대리프트용량 60kg 이하 ◦ 기타 요구사항 - 압력제어밸브 및 유량제어밸브 정밀화 - 소형 경량화를 위한 유압 밸브 팩(pack)
주요결과물		◦ 웨어러블 로봇의 골격시스템에 적용 가능한 유압 액추에이터 및 제어기
기대효과		◦ 근력증강 웨어러블 로봇의 빠른 응답과 소형경량화로 산업현장 실전투입 ◦ 빠른 응답과 소형경량화로 소방용, 레저용 실전투입

당구 원격 게임을 위한 대전 서비스 시스템 개발

[지능형 로봇-4]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	System Intergration
	혁신성장분야	지능형 로봇	엔터테인먼트용 시뮬레이터 로봇	엔터테인먼트 컨텐츠 기술
개요		◦ 당구 원격 게임을 위한 대전 서비스 시스템 개발
필요성		◦ 당구장 폐업률을 줄이기 위해 신규 유저를 유입할 수 있는 새로운 사업모델로서 당구점수 자동감지 시스템을 기반으로 한 원격당구게임을 이용할 수 있는 플랫폼 개발 필요 ◦ 당구 룰 및 IT기술 접목을 통한 지능형 당구게임 시장이 확대되고 있어 당구점수를 자동으로 판별하는 시스템의 개발이 요구됨.
개발목표		◦ 3구 쿠션을 자동으로 인식하여 당구점수를 자동으로 판별하는 시스템 개발 ◦ 당구공위치 추적 시스템 고도화 기술 ◦ 당구 원격 대결 프로그램 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - AI(인공지능) 기술을 적용한 물체 형상 인식 기술 - 원격대전게임 이후 빅데이터, 인공지능 고도화기술, 무인심판 기능 부여 - 게임방개설 부킹시스템, 다중이용 로드밸런싱, 게임타이머, 채팅기능 구현기술 - AR기술을 응용한 당구 궤적 시스템 개발 ◦ 주요성능 - 대전기능 : 1:1대전기능, 2:2대전기능, 3:3대전기능 - 심사기능 : 3구 쿠션 및 빈공 판독 - 당구공 최대 인식속도 : 105km/h 이상 - 당구공 움직임 최소 인식길이 : 0.6mm 이하 - 다음사람 턴 교체속도 : 3구가 모두 멈추고 1초 이내 - 당구점수 가감 시 노출 속도 : 3구 공이 모두 멈추고 0.5초 이내 - 카메라 인식 범위 : 표준 당구 중대 및 대대속도: 50개/min - AI(인공지능) 기술을 적용한 물체 형상 인식 기술 - 무인화 달성 : 관리자 외에 노동자 0명 달성 ◦ 기타 요구 사항 - 유료 리벤지 신청기능, 소액 대전기능 등 - 기존 좌표값을 이용한 당구게임 득점 자동계산 시스템 성능 수준 충족
주요결과물		◦ 당구 원격 대결 프로그램 - 당구 원격 대결, 매장관리자 및 총괄관리자 프로그램 - 당구공 위치 추적 및 점수 자동 감지 시스템
기대효과		◦ 당구장 수익성 증대 및 폐업률 감소와 신규 당구장 창업자 및 일자리 증가 ◦ 당구대 및 당구재료 사업화 후 3년차에 수출 증대

지속 가능한 융합적 사고 교육을 위한 적층형 교구재 로봇 개발

[지능형 로봇-5]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	로봇/ 자동화기계	기타 로봇/자동화기계 관련기술
	혁신성장분야	지능형 로봇	융합적 사고 교육을 위한 교구재 로봇	초보자도 쉽게 활용 가능한 제어기 모듈 개발 기술
개요		◦ 지속 가능한 융합적 사고 교육과 이탈착이 용이하고 정리가 간편한 적층형 교구재 로봇 개발
필요성		◦ 저학년부터 융합적사고와 프로그래밍에 대한 교육이 절실하게 필요함 ◦ 교구용 로봇에 있어서 연구용과 달리 성능과 활용뿐만 아니라 적절한 예산과 유지관리가 지속 가능한지 로봇이 필요하며, 융합적 사고 교육에 로봇을 활용하여 실제로 프로그래밍하고 구동해 보는 교육에 필요함 ◦ 로봇 교구재는 점퍼와 압착 커넥터 등을 줄여서 교육 1회 이후 파손, 부품 망실 등을 최소화는 것이 필요함
개발목표		◦ 저학년부터 융합적사고와 프로그래밍 교육이 가능한 적층형 이동로봇 개발 ◦ 가격경쟁력을 확보하고 유지관리가 용이한 적층형 교구재 로봇 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 로봇 교구재는 점퍼와 압착 커넥터 등 부품 망실 최소화 설계 - 교육 후 해체 용이와 정리 간편 기능 설계 - 지원 추가 모듈 개발: 표정 디스플레이, LED 매트릭스, 전방 라이다, 사운드 등 - Block coding 소프트웨어 개발 및 지속적 개선 - 전자파 적합성 인증 ◦ 주요 성능 - 교구재 시스템 · 이·탈착이 간편한 체결방식/모듈 구성/모듈 통신 - 32bit 프로세서 기반 모바일 로봇 본체 · 32bit 프로세서보드 내장 · 모듈 인터페이스 커넥터 · Bluetooth 모듈 안테나 · 모터 감속기 및 모터 드라이버 · 기본 라인 트레이서용 센서 탑재 · Li-Po 배터리의 무선 충전 전원 회로 · 기구 확장가능 설계 속도: 60개/min
주요결과물		◦ 적층형 교구재 이송 로봇 - 이탈착이 간편한 체결방식과 모듈로 구성된 교구재 이송 로봇 - 32bit 프로세서 기반 모바일 로봇
기대효과		◦ 4차 산업혁명시대에 맞는 청소년의 융합적사고 증진을 위한 코딩 및 로봇 교육 활성화 및 확산 ◦ 지속가능한 교구재 개발로 교육기관 보급 활성화 ◦ 코딩/로봇교육 활성화에 따른 관련 산업 견인

초정밀 위치측위를 위한 5G New Waveform기반

측위정밀 기술개발

[초연결 지능화-1]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	이동통신	이동통신시스템
	혁신성장분야	초연결 지능화	5G 통신 모듈 탑재 사물인터넷 기기	5G 응용 서비스 기술
개요		◦ 5G New Waveform기반 초정밀 측위 기술 개발
필요성		◦ 5G New Waveform에 적합한 리소스 구조를 활용하여 5G 측위 요구사항(TR22.872)에 적합한 기술개발 필요함. ◦ 5G 기술이 V2X(V2I, V2V etc.) 자율차, 자율주행차, 드론, 스마트 공장, 스마트 시티 등 4차 산업혁명 전 분야에 적용되어 수직적 융합화를 이루면서 이들 산업분야가 요구하는 5G 측위정밀도 향상이 필요함.
개발목표		◦ 4G LTE기준 1/10이하(Sub-meter급) 정밀도 향상 모바일 특위기술 개발 ◦ 5G NR Positioning 표준특허 확보를 위한 규격설계와 특허 전략 및 표준화 동향을 반영한 IPR 전략을 통한 차별성 확보
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 현재 위치측위기술과 차별화된 5G New Waveform 기반 초정밀 측위기술로 동일에너지, 자원, 대역폭 소모량 대비 LTE의 1/10이하 시간 분해능과 위상분해능 및 측위오차 성능을 가지는 5G 측위기술로 차별화. - FCC E911 Phase-II 요구수준인 수직측위 정밀도 3m 이하 ◦ 주요성능 - 수평 정밀도: 50m 이하 - 수직 정밀도: 3m 이하 - 위치정보 획득성공율: 85% 이상 - 최초 위치정보획득시간: 5초 - 100km이하 주행차량 오차범위 정밀도: 80% 이상(Sub-meter급 오차 Accuracy) ◦ 기타요구사항 - 주행차량 및 도보이동시 위치측위 오차범위 정밀도: 80% 이상(Sub-meter급 오차 Accuracy)
주요결과물		◦ 5G New Waveform을 이용한 초정밀 모바일디바이스 측위 시스템 ◦ 3GPP의 5G NR Positioning 표준대응 특허 IPR 및 전략보고서, 성능평가 모델에 따른 시험결과 데이터
기대효과		◦ 5G 미래통신 기술을 활용한 측위기술 V2X로 자율주행차, 드론, 스마트 공장, 스마트 시티 등 4차 산업 분야에 활용이 기대됨.

RFID 기반 물류․재고 관리 및 AI 기반 무인매장 관리시스템 개발

[초연결 지능화-2]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	로봇/자동화기계	로봇 제어 및 지능화 기술
	혁신성장분야	초연결 지능화	IoT 기반 물류 트래킹 시스템	RFID의 수송수단 및 화물정보 적용 기술
개요		◦ RFID 기반 물류․재고 관리 및 AI기반 무인매장 관리시스템
필요성		◦ 물류 및 재고관리 부실로 인한 손실을 줄이고 고객의 편의성을 증진시키기 위한 무인매장 관리 시스템의 개발이 요구됨
개발목표		◦ RFID, 사물인식 기술 이용 매장의 재고 관리 및 결품 방지 ◦ AI를 기반으로 하는 무인 매장 관리시스템
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발 내용 - RFID 기술을 적용한 물류․재고 관리 알고리즘 - RFID 리더 및 안테나 - 무인 매장관리 알고리즘 (비전 인식, 음성 인식, 인공지능 및 상품검색 엔진 등 포함) ◦ 주요 성능 - RFID 인식률: 99% 이상 - 비전 인식률: 99% 이상 - 위치 정확도: 0.5 m 이내 - 음성 인식률: 95% 이상
주요결과물		◦ 물류․재고 관리 알고리즘, 무인 매장관리 알고리즘을 포함한 유무선 서비스
기대효과		◦ 무인 매장 관리 고도화 ◦ 무인 매장 적용 산업분야 확대 및 해외시장 진출

화장품 피부 흡수 증진을 위한 안면 매질에 따른 맞춤형 미용기기의 개발

[초연결 지능화-3]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기전자	가정용 기기 및 전자응용기기	정보가전기기
	혁신성장분야	초연결 지능화	IoT 스마트 뷰티	IoT 기반 뷰티 진단용 디바이스 기술
개요		◦ 화장품 피부 흡수 증진을 위한 안면 매질에 따른 맞춤형 미용기기의 개발
필요성		◦ 사람마다 얼굴을 구성하는 매질의 두께, 밀도가 다르기 때문에 사용자 안면 매질에 따른 맞춤화된 신호로 마사지 할 수 있는 미용기기의 개발이 요구됨 ◦ 미용기기 내에 통신모듈을 탑재하여 사용자의 미용횟수 및 개선정도 등의 정보를 수집하고 분석하여 맞춤형 온라인 서비스를 제공하는 미용기기의 개발이 요구됨
개발목표		◦ 안면 진동 특성 분석기 개발 ◦ 안면 진동 마사지 기기 개발 ◦ 전용 앱 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발 내용 - 진동하는 진동자에 자석을 위치하여 진동력을 강화하는 진동 가진기 개발 - 사용자의 피부 매질에 따라 진피층까지 영양분을 공급할 수 있도록 진동 신호를 생성하는 알고리즘 개발 - 미용기기 내에서 측정된 신호를 모바일과 통신할 수 있는 통신 모듈이 탑재된 미용기기 개발 ◦ 주요 성능 - 주파수 영역: 20 Hz - 4 KHz - 동시 진동 출력 채널수: 3채널 - 최대 진동력: 120 dB - 진동/진폭 조절 정도: 5단계 조절
주요결과물		◦ 안면 신호 분석기, 안면 마사지 기기 ◦ 인체 전도 기술, 전용 모바일 앱 및 데이터 서버
기대효과		◦ 홈 뷰티 미용기기 시장 활성화 및 개인 맞춤형 서비스 제공 ◦ 한류 열풍으로 국산 미용 기술에 대한 수요가 높아 해외시장 진출

인공지능 기술을 사용한 피부 맞춤진단 기술 개발

[초연결 지능화-4]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	인적자원 역량개발서비스	인간-시스템상호작용기술
	혁신성장분야	초연결 지능화	IoT 스마트 뷰티	피부 진단/분석 영상기술
개요		◦ 개인 맞춤형 화장품 및 솔루션 제공을 위한 인공지능 기반 피부 진단 기술 개발
필요성		◦ 뷰티, 미용분야에서 개인 맞춤형 화장품 및 솔루션에 대한 요구가 증가 추세임 ◦ 상담, 설문이 아닌 인공지능을 이용한 피부진단 후 개인 맞춤형 서비스 제공 기술의 개발이 요구됨
개발목표		◦ 개인 피부 데이터 활용 피부분석 알고리즘 및 AI 모델 개발 ◦ 수분, 피지, 주름, 피부색 등 정량적 수치 활용 예측 알고리즘 개발 ◦ 클라우드 서비스 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발 내용 - 인공지능 기반 개인 얼굴 사진 분석, 피부 진단 및 예측 기술 - 수분량 예측, 피지량 예측 후 맞춤 솔루션 추천 - 피부 밝기, 피부색, 주름 모공 진단 - 진단 과정에서 수집된 개인정보에 대한 보안성 강화 기술 ◦ 주요 성능 - 수분량, 피지량, 피부 밝기, 피부색, 주름 모공 등 피부상태 인식률 Google 대비 95% 이상
주요결과물		◦ 피부분석 알고리즘, 피부 예측 및 개인맞춤형 추천 알고리즘을 포함한 클라우드 기반 유무선 서비스
기대효과		◦ 개인 맞춤형 화장품 추천을 통한 시장 활성화 ◦ 다양한 피부관리 솔루션 제공을 통한 국외시장 진출

레고의 조립정보가 3D모델링 소프트웨어에 실시간 투영되는 스마트 레고보드 개발

[초연결 지능화-5]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	디지털 콘텐츠	가상현실
	혁신성장분야	초연결 지능화	IoT 스마트 완구 및 교구	카메라 인식 및 촬영 기술 개발
개요		◦ 실제 레고의 조립 정보가 3D 모델링 소프트웨어에 실시간 투영되기 위한 스마트 레고보드 개발
필요성		◦ ICT 기술이 접목된 스마트 토이 기술개발 필요 ◦ 스마트 토이를 위한 3D 모델링 & 3D 프린팅에 AI기술 활용
개발목표		◦ AI기술이 접목된 비전에 의한 레고블럭 인식률 90% 이상 ◦ 3D 모델링 SW에 의한 스마트 레고블럭 생성 및 3D 프린팅
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발 내용 - 비전기반 레고블럭 인식(10종 이상, 90% 이상 인식률) - 비전기반 레고블럭 추적(1초당 20 프레임 이상) - 조립된 레고의 적합판정 SW개발(정확도 90% 이상) - 레고 조립 및 조립 설명 뷰어 개발(3D 뷰어) - 레고 조립 뷰어와 3D 모델링 SW연계 기술 개발 - 3D 모델링된 레고의 표준화된 3D 프린팅 출력 기술 개발 ◦ 주요 성능 - 비전기반 레고블럭 10종 이상, 90% 이상 인식률 - 비전기반 레고블럭 1초당 20 프레임 이상 추적 - 조립된 레고의 적합판정 정확도 90% 이상
주요결과물		◦ 레고 블록 인식 및 추적 SW ◦ 레고 조립 뷰어 ◦ 조립된 레고의 3D 모델링 및 3D 프린팅 출력
기대효과		◦ 스마트 토이 시장의 확대 ◦ 3D 모델링 및 3D 프린팅 기술개발을 통해 국내 교육시장 점유율 증대

실시간 도로위험 상황인식 및 현장알림을 위한 디바이스간  데이터 전송

신뢰도 95% 이상 확보된 지능형 자율군집 IoT 네트워크기술개발

[초연결 지능화-6]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	U-컴퓨팅	U-컴퓨팅 플랫폼 및 응용기술
	혁신성장분야	초연결지능화	Real-Time IoT 실현 클라우드 엣지 컴퓨팅	상황 및 흐름분석을 통한 대응기술
개요		◦ 안개, 폭우, 야간 등 가시환경이 열악한 고속도로 환경에서 안전운전 및 2차 사고 예방을 위한 가드레일(방호울타리) 설치형 IoT 디바이스간 지능형 자율군집 네트워크 및 실시간 도로위험 상황 감지인식 솔루션 개발
필요성		◦ 고속도로 및 자동차 전용도로에서 1차 사고등 사고발생시 차량 운전자의 2차사고 예방 등을 위한 실시간 도로위험 상황 및 현장 알림을 제공하기 위해서는 가드레일(방호울타리) 설치형 IoT 디바이스간 지능형 자율군집 네트워크 및 관련 솔루션 필요
개발목표		◦ 데이터 전송 신뢰도 95% 이상 확보된 가드레인(방호울타리) 내부설치 IoT 디바이스간 지능형 자율군집 네트워크 기술개발 ◦ 도로위험 데이터 수집분석 기반 안전운전 및 2차사고 예방용 실시간 도로안전 모니터링 및 통보 시스템
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 지능형 자율군집 IoT 네트워크 구축 솔루션 . IoT 디바이스간 자율형 네트워크 형성 기술 . 일부 IoT 디바이스 파손 등 비정상 상황용 자율 네트워크 구축기술 - 도로위험 상황인식 및 현장통보 솔루션 . Radar 센서, 충격감지센서 등 충돌 데이터 감지 기술 . 위험 및 교통 상황 관련 정보 모니터링 및 전송 기술 ◦ 주요 성능 - IoT 디바이스간 데이터 전송 신뢰도, 95% 이상 - IoT 디바이스간 데이터 전송시간 1초이하
주요결과물		◦ 가드레일(방호울타리) 설치형 IoT 디바이스간 지능형 자율군집 네트워크 구축 솔루션 ◦ 실시간 도로위험 상황 감지인식 모니터링 솔루션 개발
기대효과		◦ 고속도로, 자동차전용도로 등 고속주행으로 인해 2차사고 피해가 극심한 도로 환경에 운전자 상황인식 정보제공을 통한 도로 안전도 향상

친환경 스마트공장 구축을 위한 IIoT(Industrial IoT) 융합형

환기정화시스템의 모니터링 솔루션 기술개발

[초연결 지능화-7]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	연구개발/엔지니어링서비스	연구개발/엔지니어링 관련기술
	혁신성장분야	초연결지능화	Real Time IoT실현 클라우딩 엣지 컴퓨팅	상황 및 흐름분석을 통한 대응기술
개요		◦ 산업공기기술(IAT: : Industrial Air Technology)과 IoT 기술을 융합한 환기정보시스템 모니터링 솔루션의 기술 개발
필요성		◦ 환기정화시스템의 비정상적인 작동이나 돌발 고장을 예방할 수 있는 융합형 모니터링 시스템의 개발이 필요함 ◦ 산업공기기술(IAT: : Industrial Air Technology)과 IoT 기술을 융합한 친환경 스마트공장의 구축이 요구됨
개발목표		◦ 온도, 습도, 압력, 농도 데이터 수집 및 처리 기술의 개발 ◦ 예측모델 기술(열-유체역학의 원리에 근거한)의 개발 ◦ 센서고장도 판단을 위한 판단 알고리즘의 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 단계별(안전/불안/고장) 판단 알고리즘 기술의 적용을 통한 센서고장도 판단 가능 - 무분별한 환기정화시스템의 설치에 따른 에너지낭비 및 적절한 공장환경 유지 가능 - 유사시스템(위치단수/센서단수 등) 대비해서 판단 알고리즘을 통한 위치복수/센서단수를 이용한 모니터링 가능 ◦ 주요 성능 - 센싱 데이터 종류 : 최소 10개 이상(미세/초미세 먼지오염도, 온‧습, 이산화탄소 농도 등) - 알고리즘의 판단 오류율 : 1% 이하 - 시스템의 신뢰성 : 99.9% 이상 ◦ 기타 요구사항 - 센싱데이터 종류에 독립된 데이터 종류 갯수(측정구간의 구분 및 가공을 통한 2차 데이터 등은 제외) - 공장환경에서도 운용 가능한 견고성의 성능지표(HW 장애율 MTBF 등)의 제시
주요결과물		◦ IoT 융합형 환기정화시스템의 모니터링 시스템
기대효과		◦ 판단알고리즘을 통한 장애모니터링 및 예측기술의 적용이 필요한 기술 분야 적용 ◦ 외산(IBM, CISCO 등) 솔루션에 대한 수입대체 효과 기대

초저지연 보장을 위한 실시간 IoT 엣지 컴퓨팅 데이터수집 및

처리시스템개발

[초연결 지능화-8]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW 솔루션
	혁신성장분야	초연결지능화	Real_Time IoT 실현 클라우드 엣지 컴퓨팅	상황 및 흐름 분석을 통한 대응기술
개요		◦ 초저지연을 보장하는 실시간 IoT 엣지 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 기술
필요성		◦ 산업용 IoT, 자율주행자동차 등 실시간 데이터 처리가 중요한 분야는 원격지에 있는 클라우드 컴퓨팅에서 데이터를 분석하고 처리하기에는 효율성이 떨어짐 ◦ 디바이스와 가까운 네트워크 가장 자리에서 컴퓨팅을 지원하는 엣지 컴퓨팅 기술이 필요성이 부상함
개발목표		◦ 0.2ms 이하의 응답성을 보장하는 초저지연 Real-Time IoT 엣지 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 0.2ms 이하의 응답성을 보장하는 초저지연 통신 기술 개발 - 네이티브 대비 95% 이상의 처리량을 달성하는 동적 패킷 분석 기술 개발 - 재난 상황에서 장거리 신뢰성 통신 시 TCP 대비 200% 이상 처리량을 보장하는 장거리 신뢰성 통신 기술 개발 ◦ 주요 성능 - 응답시간(Round Trip Time): 0.2 ms 이하 - 네이티브 대비 처리량: 95% 이상 - 장거리 신뢰성: 재난 상황에서 장거리 신뢰성 통신 시 TCP 대비 200% 이상 처리량을 보장
주요결과물		◦ 초저지연 Real-Time 통신 미들웨어 ◦ 고성능 S/W 기반 동적 패킷 분석 프레임워크 ◦ 고신뢰 장거리 데이터 전송 통신 미들웨어 ◦ 통합 관리 어플리케이션
기대효과		◦ Hard Real-Time을 요구하는 Mission Critical 시장과 Safety 시장에 적용하여 새로운 시장을 개척 ◦ 엣지 컴퓨팅 외의 초저지연 통신, 장거리 안정적인 전송, 동적인 패킷분석 기술은 로봇 운영체제, 데이터 연동, 네트워크 어플라이언스 등에 원천 기술로 파급 효과가 기대되며, 자율주행자동차, 스마트 팩토리, 원격 플랜트 운영 등에 다양하게 적용 가능

소통을 위한 저시력자용 임베디드 장비 기반
복합 감정인식 기술 개발

[초연결 지능화-9]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결 지능화	감성정보 분석 서비스	이미지(얼굴 및 표정)에서의 분석 기술
개요		◦ 소통능력 향상을 위한 저시력자 디바이스용 복합감정인식 기술
필요성		◦ 약시, 선천적 장애, 후천적 질병, 노화 또는 소통 교육 부재로 인한 감정적 소통 부재자용 디바이스 활용 기술개발이 필요함 ◦ 시각 장애를 보조하는 고가의 디바이스에 감정 인식 기능이 부재하여 복합 감정을 분석하는 기술이 요구됨
개발목표		◦ 사물/글자 인식 외 감정 인식 기능 확보 ◦ 제품 무게 / 휴대성 및 신뢰성 확보
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 대중 사용이 많은 보조 디바이스 선정하여 동작 테스트 실증 · 실증 기준 : 최소 100명 이상의 시각 장애인 대상 실증 및 피드백 반영 · 사용 시간 기준 : 전체 인식 모드로 완충 후 24시간 ◦ 주요 성능 - 인식 모듈 프로세서 퍼포먼스 : 실행 전 대비 20% 이내 증가 - Sleep 모드 : 불필요한 정보 분석을 방지하여 배터리 소모를 줄이는 방법 제시 - 인식율 : 사물/글자 인식율 95% 이상, 감정 인식율 85% 이상 인식 후 소통 언어의 정확성 85% 이상 ◦ 기타 요구사항 - 사물/글자/감정 학습/테스트/검증 데이터 구축 및 공인시험성적서 - 디바이스 발열 최소화 및 배터리 소모량 최소화
주요결과물		◦ 보조 디바이스 탑재형 SW (인식율 85% 이상) ◦ 사물/글자/감정 인식 데이터베이스
기대효과		◦ 감정적 소통 부재자용 디바이스의 활용을 통한 사회적 약자 문제 해소 ◦ 시각 장애 보조용 고가 디바이스의 사용 범위 확대 및 관련 산업 활성화

가상현실 기반 정신장애 치료 시스템 개발

[초연결 지능화-10]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	디자인서비스	디자인·멀티미디어디자인 기술
	혁신성장분야	초연결지능화	감성정보 분석서비스	감성응용의료서비스기술
개요		◦ 가상현실 기술을 활용하여 정신장애를 치료할 수 있는 시스템을 개발
필요성		◦ 전쟁, 경제불황, 사회적 긴장, 빈번하게 발생하는 테러 등 사회적 심리적 압박으로 정신장애는 세계 인구 25%에 영향을 끼치는 중대 질환으로 부각되고 있음 ◦ 한국인들은 사회 문화적인 이유로 정신 질환을 앓고도 진단과 치료에 소극적이므로 이러한 문제를 해결할 수 있는 능동적 정신장애 치료 시스템 필요
개발목표		◦ 특정대상 공포증, 사회적 불안장애, 자폐증, 학교폭력 예방에 대한 장애의 단계를 측정하고 판단할 수 있는 진단 시스템 ◦ 정신장애의 개선을 위한 웹툰 컨텐츠와 치료 시나리오에 따른 환자 대응 소프트웨어
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 정신장애 측정 및 판단 시스템 : 특정대상 공포증, 사회적 불안장애, 자폐증, 학교폭력 예방 대상 - 정신장애 치료와 개선을 위한 컨텐츠 : 웹툰 기반 컨텐츠 4종 이상 - 컨텐츠 활용 치료 시나리오에 따른 환자 대응 소프트웨어 개발 ◦ 주요 성능 - 정신장애 측정/판단 정확도 : 전문 의료인 평가 필요 - 환자 장애 개선 관리 소프트웨어 : 전문 의료인 평가 필요 - 컨텐츠 : 4종 (객관적 효과 제시 필요) ◦ 기타 요구사항 - 의료기기 또는 비 의료기기로 개발 가능
주요결과물		◦ 정신장애 측정 및 판단 시스템 ◦ 환자 장애 개선 관리 소프트웨어 ◦ 컨텐츠 4종
기대효과		◦ 가상현실 기술의 정신장애 치료 및 개선으로 활용도 확대 예상 ◦ 일정기간 축적된 상담파일로부터 추출할 수 있는 빅데이터는 인공지능 상담사 개발에 활용될 수 있음

무선에 적합한 4k 영상 프로세서 기반 무선 VR 개발

[초연결 지능화-11]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	디지털 콘텐츠	가상현실
	혁신성장분야	초연결 지능화	데이터 3D 변환 시각화 도구	가상현실(VR)
개요		◦ 무선에 적합한 4k 영상 프로세서 기반 무선 VR 개발
필요성		◦ 고속무선 송수신기에 적용 가능한 고화질 영상의 무손실 무선전송 영상 프로세서 개발이 요구됨 ◦ 사용자에 움직임에 따른 무선 채널을 최적의 상태로 동작시키는 head-tracking에 따른 안테나 추적 시스템 개발이 요구됨
개발목표		◦ 무선에 적합한 4k 고화질 무손실 전송 지원하고 1msec 이하의 저지연을 지원하는 무선 영상 프로세서 ASIC을 개발 ◦ VR 사용 환경을 제공하는 무선 VR 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - Burst errors에 강한 영상 프로세서(ASIC) 개발 - SNR 채널 환경 변조지수에 따라 분석력을 최적화 영상 프로세서 개발 - 10Gbps급 고속 무선 송수신기 RFIC 개발 - mmWave 광대역 고이득 안테나 개발 - 무선 VR 시스템 개발 : 사용자에 움직임에 따른 무선 채널을 최적의 상태로 동작시키는 head-tracking에 따른 안테나 추적 기능 - 무손실, 무지연 무선 VR 송수신기 개발 ◦ 주요 성능 - 무선 영상 지원 :４K급 - 무선 저지연 속도 : 1 msec 이하 - 영상 프로세서 ASIC 저전력형 : 제안사가 목표 성능 제시
주요결과물		◦ 무선 영상 프로세서 ASIC, 고속 무선전송 RFIC, 고화질 저지연 고속 무선 송수신기 모듈
기대효과		◦ HDMI 케이블 제거를 통한 VR-HMD 행동 자유도 확보 ◦ VR-HMD의 무선화를 통한 시장 활성

드론 조정 교육을 위한 AR기반 3차원 사용자 인터페이스 및 훈련용 콘텐츠 개발

[초연결 지능화-12]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	디지털 콘텐츠	게임 및 u-러닝
	혁신성장분야	초연결 지능화	데이터 3D 변환 시각화 도구	증강현실(AR)
개요		◦ 드론 조정 교육훈련을 위한 AR 기반 3차원 사용자 인터페이스 시스템 개발 및 교육훈련용 콘텐츠 개발
필요성		◦ 드론 분야에서 사용자와 디바이스간 효율적인 연계를 위한 AR기반의 오감확장 인터페이스 기술 개발이 필요함 ◦ 현실에서는 불가능한 훈련 및 교육의 효과를 강화하며 비용과 시간측면에서 효율적인 AR기반의 인터페이스를 적용한 교육훈련용 컨텐츠 개발이 필요함
개발목표		◦ AR기반 3차원 사용자 인터페이스 플랫폼 개발 ◦ AR 인터페이스 기반 교육훈련용 콘텐츠 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - AR의 UI 현실 오브젝트 인식율 개선 및 실시간 응답 속도 개선을 위한 하이브리드 방식 지원 - 현실 융합 증강현실 감각처리를 우한 UI 연출표현 UX 기술 구현 - AR 인터페이스 기반 교육 훈련용 콘텐츠 시나리오 및 구현 ◦ 주요 성능 - 위치기반 AR 인식 속도 : 90% 이상 - 비전기반 AR 인식 속도 : 90% 이상 - 하이브리드(위치+비전) AR 인식 속도 : 상용화 수준 제시 - AR 인식 정확도 : 상용화 수준 제시 - 사용자 입력 응답속도 : 상용화 수준 제시 ◦ 기타 요구사항 - 국내외 런칭을 위한 로컬 라이징 및 다국어서비스 UI 제공
주요결과물		◦ 드론 UI 적용 사용자 3차원 감각처리 AR 인터페이스 시스템 ◦ 드론 적용 AR UI 처리 콘텐츠
기대효과		◦ AR 기반의 드론 교육 훈련을 통해 저비용 드론 조종 훈련 기회 제공 및 능동적인 학습 참여 유도

운동병합형 가상현실 기반 3세대 인지재활 훈련 시스템 개발

[초연결 지능화-13]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오의료	기능복원/보조 및 복지기기	인지/감각기능 지원기기
	혁신성장분야	초연결 지능화	데이터 3D 변환 시각화 도구	가상현실(VR)
개요		◦ 오감을 활용한 상하지 운동 병행 가상현실 기반 3세대 인지재활 훈련 시스템 개발
필요성		◦ 2세대 전산화 인지재활 훈련에서 센서 기술의 발달으로 3세대 인지재활 훈련 시스템이 개발될 수 있는 기술 환경이 조성되었고 사용자 수요 고급화 반영 ◦ 인지는 뇌의 중요한 고유 기능으로써 인지능력의 소실은 치매 또는 ADHD 등 다양한 뇌기능 장애를 유발하므로 이를 위한 각별한 관리가 가능한 시스템 필요
개발목표		◦ 시각, 청각을 포함한 오감을 기반으로 하여 상지와 하지 운동을 동시 병행 인지재활 훈련을 지원하는 시스템 ◦ 5G를 기반으로 작업치료사가 동시에 3명이상의 환자를 모니터링하면서 치료할 수 있는 시스템
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 오감 인지 센싱 모듈 및 시스템(시각/청각/촉각/압각/균형감각 등) - 오감 기반 인지 및 가상현실 기반 운동 훈련 콘텐츠(시선추적/상지 및 하지 능동형 운동) - 5G 기반 치료사 그룹훈련 시스템(3명이상의 훈련정보를 동시에 모니터링) ◦ 주요 성능 - 오감 센서 측정 정확도 : 오차 10% 이내 - 가상현실 컨텐츠 영상 : 120 fps 이상 - 훈련정보 동시 모니터링(영상) : FHD/5G 지원 ◦ 기타 요구사항 - 성능, 안전성, 고객 및 치료사 만족도：경쟁 제품 이상
주요결과물		◦ 오감 인지 센싱 모둘 및 시스템 ◦ 가상현실 기반 운동 훈련 콘텐츠 ◦ 5G 기반 치료사 그룹 훈련 시스템
기대효과		◦ 개발된 오감 인지 센싱 기술 등은 다양한 분야에 확대 적용 될 수 있을 것으로 예상 ◦ 개발된 인지재활 전용 시스템을 치매관련 의료기관에 공급하고 치매환자를 지속적으로 관리하면 정부의 치매 관련 지원 비용을 감소시킬 수 있음

PC급 클러스터 환경하에서 거대 매트릭스 계산 처리를 위한 빅데이터 마이닝 점진적 학습 기술 개발

[초연결 지능화-14]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결 지능화	빅데이터 내 데이터 품질 검사 자동화 시스템	데이터 전처리 기술
개요		◦ PC급 클러스터 환경에서도 거대 매트릭스 계산 처리가 가능한 빅데이터 마이닝 점진적 학습 기술 개발
필요성		◦ 대용량의 문서 학습시 메모리 부족, 소요시간 등의 문제를 해결하기 위해 용량 제한 없는 방법과 변경요소만 추가 반영할 수 있는 범용적인 학습 방법이 필요함 ◦ 대용량의 데이터가 수시로 추가되는 환경에서의 데이터 전체를 반복 학습하지 않고 증분 데이터만을 학습하는 점진적인 학습 기술 개발 필요함
개발목표		◦ 상용화 가능 수준의 점진적 학습 기술 플랫폼 개발 ◦ 데이터 처리 및 관리를 위한 빅데이터 마이닝 기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 상용화 가능 수준의 점진적 학습 기술 개발 - 학습결과의 재사용성 보장 - 정형/비정형 데이터 마이닝 모듈 개발 ◦ 주요 성능 - 정밀도(precision) : 80% 이상 (데이터셋 100만건 이상) - 결함시정(recall) : 80% 이상 (데이터셋 100만건 이상) - 정확도(accuracy) : 80% 이상 (데이터셋 100만건 이상) - 조화평균(f-measure) : 80% 이상 (데이터셋 100만건 이상) ◦ 기타 요구 사항 - 기존 일괄 처리 방식의 성능을 상회하는 준 실시간 처리 성능 제공 - 분산병렬 프레임워크 적재 가능한 모듈 형태 제공
주요결과물		◦ 사용자 편의를 고려한 정형/비정형 데이터 마이닝을 위한 점진적 학습 플랫폼
기대효과		◦ PC급 클러스터 환경하에서 계산 처리가 가능하여 비용 절감 효과와 다양한 유형의 데이터 처리가 가능하여 산업 전반에 활용 할 수 있음

농업 메타데이터 수집 및 빅데이터 분석 시각화 플랫폼

[초연결 지능화-15]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결 지능화	빅데이터 분석 및 시각화 플랫폼	데이터 시각화 기술
개요		◦ 농업에 특화된 메타 데이터 추출 및 농산업 전문 빅데이터 플랫폼 개발
필요성		◦ 농산업에 특화된 다양한 데이터를 수집하고, 이러한 메타 데이터를 분석 및 시각화하여 농산업 정책 수립 및 기획에 활용할 수 있는 플랫폼의 개발이 요구됨
개발목표		◦ 아날로그 메타데이터 수집 솔루션 - 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 생성 및 저장 ◦ 농산업 전문 빅데이터 분석 및 시각화 솔루션 - 농산업 관련 빅데이터 분석모듈 개발 및 분석 데이터를 활용할 수 있는 시각화 플랫폼 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 아날로그 데이터(종이 등의 문서)를 디지털 데이터 변환 기능 - 디지털 데이터에서 문자와 이미지 등의 메타정보 추출 기능 - 디지털 데이터와 추출된 문자 정보의 적재 기능 ◦ 주요 성능 - 텍스트 추출 성능 : 80% 이상 - 이미지 추출 성능 : 80% 이상 - 메타 데이터 처리 시간 : 3초 이하 ◦ 기타 요구사항 - 기타 성능, 양면 스캔, 문자 및 이미지 일치율 : 경쟁 제품 수준 유지 - 지능형 DB 및 데이터 관리의 요구 성능 수준 충족
주요결과물		◦ 광학 메타 데이터 수집 솔루션 ◦ 빅데이터 분석 및 시각화 플랫폼
기대효과		◦ 미래 농산업의 발전을 위한 정책 수립 및 기획을 위한 정부지원 최적화 ◦ 농산업분야 자원 활용 극대화와 생산량 및 유통망 확보로 농산업 부가가치 증대

게임앱의 UX 최적화를 위한 사용자 행동 분석용 빅데이터 분석 솔루션의 개발

[초연결 지능화-16]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결지능화	빅데이터 분석 및 시각화 플랫폼	데이터 시각화 기술
개요		◦ 게임앱의 UX 최적화를 위한 사용자 행동 분석용 빅데이터 분석 기술과 기능 개발
필요성		◦ 모바일 게임 시장의 치열한 생존경쟁으로 빅데이터 분석을 활용한 맞춤형 서비스가 요구됨. ◦ 문화체육관광부에서 콘텐츠 산업 육성을 위해 5천억 규모 육성을 추진함에 따라 가치사슬 내 관련 전후방 산업간의 유기적인 성장이 가능함. ◦ 2018년 국내 게임 산업은 약 14조원 규모, 전년 대비 수출 80.7% 증가하는 등 4차 산업혁명시대 고부가가치 사업으로 비약적인 발전이 예상되므로 게임 산업에 빅데이터를 활용하여 양질의 청년 일자리 확대가 요구됨.
개발목표		◦ 빅데이터 기반 게임 사용자 행동 분석 솔루션 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 게임 사용자의 행동을 다양한 시각에서 효과적으로 분석할 수 있는 알고리즘 - 사용자 행동 데이터 수집을 위한 SDK의 개발 - 언리얼과 유니티 환경에서 사용자 행동 데이터와 앱 구성요소 자동 수집 시스템 - 데이터 분석 결과의 시각화 기술 및 웹 제공 기능 개발 ◦ 주요 성능 (각 항목을 포함하고 목표치를 제시하여야 함) - 행동 데이터 수집율 - 앱구성 요소 데이터 수집율 - 데이터 분석 정확도
주요결과물		◦ 언리얼과 유니티 지원 SDK ◦ 게임 사용자 행동 분석 알고리즘 및 시스템 ◦ 데이터 시각화 리포트 제공 웹페이지
기대효과		◦ 경쟁이 심화되고 있는 모바일 게임 시장의 경쟁력 강화 요소 제공 ◦ 상세한 행동 분석 솔루션의 시장을 일반 서비스 앱에서 게임 앱으로 확장

음식물 잔반량 측정 기술을 활용한 쓰레기 절감 시스템 개발

[초연결 지능화-17]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기전자	전기전자부품	센서 부품
	혁신성장분야	초연결지능화	빅데이터 분석 및 시각화 플랫폼	데이터 시각화 기술
개요		◦ 음식물 잔반 축소를 위한 실효성 있는 시스템 개발
필요성		◦ 음식물 쓰레기 처리비용 과다에 따른 환경오염과 자원 낭비 문제 해소를 위한 방안이 요구됨 ◦ 현직 영양사들의 의견을 반영한 기술개발을 통해 실효성 있는 시스템 구현이 필요함
개발목표		◦ 잔반량 측정을 통한 쓰레기 절감 운영 시스템 개발 ◦ 잔반의 깊이/부피/무게 변환 알고리즘 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 센서 등을 활용한 부피 측정과 무게 계산이 가능한 알고리즘과 기술 개발 - 잔반 쓰레기를 절감하기 위한 방안과 이를 운영 관리하기 위한 시스템 개발 ◦ 주요 성능 - 잔반 무게 측정 정확도 : 95% 이상 - 잔반 부피 측정 정확도 : 95% 이상 - 잔반 측정 속도 : 1초 이내
주요결과물		◦ 잔반 쓰레기 절감 운영 관리 시스템 ◦ 잔반 측정 알고리즘
기대효과		◦ 잔반량을 줄이고 환경 보호와 에너지 낭비를 축소 ◦ 센서를 활용하여 부피와 무게를 산출할 수 있는 측정 기술

네트워크 영상보안시스템 전용 데이터 매트릭스 스위치 및 영상정보보안 기술개발

[초연결 지능화-18]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	지식정보보안	정보보안
	혁신성장분야	초연결 지능화	사물인터넷 네트워크 가상화 시스템	가상 사설망 (VPN; Virtual Private Network)
개요		◦ 네트워크 영상보안시스템 전용 데이터 매트릭스 스위치 및 영상정보보안 기술
필요성		◦ 공공기관 및 지자체에서 관리하는 CCTV 영상 데이터 보안에 대한 사고 발생 방지 제고 및 망 운영 효율성 증대 ◦ 망 안전성 확보를 통한 AI 기술개발을 위한 공공영상데이터 활용 및 활성화 제고
개발목표		◦ 망 관리 차원의 내부 보안망과 외부 비보안망 스트리밍 데이터 매트릭스 스위칭 기술개발 ◦ 일반 공유영상에 대한 영상 내 개인정보 비활성화 처리에 따른 원영상 복구 기술개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발 내용 - 내부 보안망과 외부 비보안망 간 망 분리를 위한 비대칭 스트리밍 데이터 매트릭스 스위칭 기술개발 - 매트릭스 스위치 제어용 임베디드 소프트웨어 및 어플리케이션 소프트웨어 개발 - 개인정보 비활성화 영역 보존용 데이터 추출 및 고속 암호화 알고리즘 기술개발 - 개인정보 비활성화 처리 영상 데이터와 암호화 채널의 보존용 데이터 프레임 동기화 복구 기술개발 ◦ 주요 성능 - 외부 망 공개 영상 개인정보 비활성화(기계식 학습마스킹) 85%이상 - 외부 망 공개 영상 중 개인정보 복구 95%이상
주요결과물		◦ 내부/외부망간 전송장비 제어설정/모니터링 소프트웨어 ◦ 내부/외부망간 망 분리/망간자료 전송 모듈 및 스트리밍 데이터 매트릭스 스위칭 보드
기대효과		◦ 공공 기관 및 기업의 보안성 제고 및 공공 영상 데이터 기반 플랫폼 확산 ◦ 양질의 영상 학습데이터 확보를 통한 인공지능 산업분야 활성화

소비자의 소비패턴 데이터를 활용한 광고 스케줄링 HDMI 동글 펌웨어 개발

[초연결 지능화-19]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	디지털 방송	디지털 방송 서비스
	혁신성장분야	초연결 지능화	영상 데이터 기반 AI 서비스	영상 분석 마케팅 활용 기술
개요		◦ 소비자의 소비패턴 데이터를 활용한 광고 스케줄링 HDMI 동글 펌웨어 개발
필요성		◦ 기존 광고 방송의 높은 광고료와 무분별한 노출로 인해 오히려 광고효과 저하됨에 따라 소상공인의 광고효과를 높이고 경제적 부담을 줄이기 위한 수요가 증가
개발목표		◦ 광고 자동접속 HDMI 동글 디바이스 개발 ◦ 광고방송 스케줄링 프로그램 개발 ◦ 광고콘텐츠 제작 및 고객관리 프로그램 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 1. 광고 자동접속 HDMI 동글 디바이스 개발 - 영상재생 전용 운영체제 환경 구축 및 로그 데이터 관리 기능 구현 - 서버 네트워킹 어플리케이션 2. 광고방송 스케줄링 알고리즘 및 프로그램 개발 3. 광고콘텐츠 제작 및 고객관리 프로그램 개발 ◦ 주요 성능 - 커스텀 롬과 동글의 호환성 : 100% - 신호 송수신률 : 90% 이상 - 광고영상 재생률 : 95% 이상
주요결과물		◦ 광고 자동접속 솔루션 - 실시간 광고영상 송출 정보 수집에 따른 대량의 정보 활용 스케줄링 알고리즘 프로그램 활용 및 설치 & 유지보수의 편리성 확보
기대효과		◦ 지역의 특산물과 문화활용 신규 창업자 및 소상공인의 제품판매 효과를 통한 지역 경제 활성화 ◦ 방송사업 및 SW개발 사업의 경쟁력 확보를 통한 신규 일자리 창출 기대

딥러닝기반 인공지능 기술을 이용한 95%이상 성능을 가지는 영상분석 기술

[초연결 지능화-20]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결 지능화	영상 데이터 기반 AI 서비스	범죄 및 보안 CCTV 영상 분석
개요		◦ cctv 관제 센터 업무 혁신을 통한 범죄 예방과 사회 안정망 구축
필요성		◦ cctv를 통한 영상기반으로 행동/침입 등을 분석하고 자동으로 이상 행위를 탐지
개발목표		◦ 딥러닝 기술을 이용한 95%이상 신뢰도를 가지는 객체 검출 및 응급상황 판단 기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 기존 운영 중인 CCTV 관제센터의 높은 오탐지와 낮은 이벤트 누락을 위해 지능형 분석/검색장비 구축/적용 - 저비용 고효율의 실증서비스 구축을 위해 전국의 기존 운영 중인 CCTV관제 센터를 대상으로 범죄 취약 지역을 우선 선정하여 지능화 실증서비스 적용 - AI기반 통합 다기능/복합형 CCTV 시스템을 구축하고 단계별 고도화 추진 - AI기반 보안 분야의 지능형 영상분석 기술을 화재, 지진, 홍수, 붕괴의 재해/재난 분야로 확장하여 국민안전 강화 및 운영 효율성 제고, 편익 제고 ◦ 주요 성능 - 차량번호 인식률 : 99.9% 이상 - 다중객체 검출 기술 : 98% 이상 - 객체 추적 기술 : 95% 이상
주요결과물		◦ 딥러닝 인공지능(AI), 서버시스템, cctv 통합관제시스템
기대효과		◦ 각종 범죄와 불법 행위를 사전에 예방 ◦ 시장의 요구를 충족 국내의 CCTV 시장을 활성화함과 동시에 해외 수출이 증가

인공지능 기반의 재능/적성 분석 시스템 개발 및 컨텐츠 추천

[초연결 지능화-21]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	Internet SW
	혁신성장분야	초연결지능화	영상 데이터 기반 AI 서비스	인공지능형 영상처리 에이전트
개요		◦ 어린 아이들의 표정 및 행동으로 아이들의 재능을 검사하는 프로그램에 콘텐츠 제공하는 기술
필요성		◦ 아동에게 개인 맞춤형 교육 제공이 가능하며, 흥미 없고 적성에 맞지 않는 분야에 들어가는 사교육비를 줄이고 청소년기의 방황의 문제 해결에 기여함
개발목표		◦ 인공지능 기법을 이용하여 유아동의 재능을 분석하고 이를 온톨로지화하여 해당 재능에 대한 맞춤형 컨텐츠를 추천시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 시스템이 사람의 재능을 이해하고 파악하기 위한 재능 온톨로지 구축 - 사용자 프로파일을 이용한 사용자 유형 분석 및 각 유형에 대한 온톨로지 구축 - 유아동 대상의 다양한 컨텐츠 분석을 통한 컨텐츠 온톨로지 구축 - 통합 온톨로지 구축을 통한 유아동 재능 맞춤형 컨텐츠 시스템 구축
주요결과물		◦ 유아용 흥미연관 재능분석 시스템 ◦ 재능에 대한 다양한 컨텐츠 제공 및 맞춤형 컨텐츠 추천 시스템
기대효과		◦ 수출 대체상품으로서 사교육비 절감 ◦ 유아 교육의 효율성 증대

스마트시티/ 스마트팜 등에 적용 가능한 단일 이미지센서 기반 복합 환경정보 검출 모듈화 기술 개발

[초연결 지능화-22]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기·전자	광응용기기	기타 광응용기기
	혁신성장분야	초연결지능화	영상 데이터 기반 AI 서비스	인공지능형 센싱 시스템
개요		◦ 단일 이미지 센서를 이용한 환경 정보 검출 시스템
필요성		◦ 스마트 시티와 스마트팜을 사용자 편의성 증대, 에너지 절감 및 개발, 양산비용 절감이라는 목표 달성을 위해 환경정보를 검출하는 다양한 센서의 통합이 필요함
개발목표		◦ 단일 이미지 센서기반 복합 환경정보 검출 기술 개발 ◦ 스마트시티/스마트팜 적용 모듈화 기술개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 단일 이미지 센서 기반 복합 환경정보 검출 기술개발 - 이미지 센서기반 다양한 환경정보(조도, 색온도, 움직임, 안개) 검출 기술개발 - 환경정보 검출 보정화 및 이미지센서기반 영상획득 및 화질개선 기술개발 - 스마트시티/스마트팜 적용 모듈화 기술개발 - 적용 분야별 시스템 운용 시나리오 및 프로파일화 - 이미지 센서 통합 카메라 하드웨어 및 펌웨어 개발 - 영상처리 및 시스템 제어용 MCU 하드웨어 및 소프트웨어 개발 - 실내·외 환경대응 신뢰성 확보 모듈화 기술 개발 ◦ 주요 성능 - 안개밀도 검출단계 : 5단계 이상 높임 - 색온도 검출오차 : 5% 이내 - 조도 검출오차 : 5% 이내 - 움직임검출 최소조도 : 30lux 이하 - 이미지센서 화각 : 120도 이상
주요결과물		◦ 환경정보 검출 알고리즘 ◦ 이미지센서 기반 환경정보 검출 모듈
기대효과		◦ 사용자 편의성 증대, 에너지 소모절감, LED 장치 생산 비용절감

유전성다낭신 치료신약 평가를 위한 딥러닝 기반 자동 신장 체적 계산 알고리즘의 개발

[초연결 지능화-23]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오·의료	치료기기 및 진단기기	지능형 판독 시스템
	혁신성장분야	초연결지능화	영상 데이터 기반 AI 서비스	인공지능형 영상처리 에이전트
개요		◦ CT 슬라이스를 이용한 신장의 부피측정을 인공지능 딥러닝 알고리즘으로 측정하는 기술
필요성		◦ 신장체적 계산 속도를 감소시키는 기술적 극복은 엄청난 규모의 경제적 이익 창출로 이어짐으로 이에 대한 개발이 필요함
개발목표		◦ 신장의 부피를 딥러닝 기반 알고리즘을 통한 자동측정시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 90% 이상의 정확도로 구현하는 신장 자동 영역추출 인공지능 알고리즘 개발 - 자동 부피 측정 알고리즘(API) 완성 ◦ 기타 요구사항 - Ground Truth 기준, 인공지능 알고리즘과 다낭신 전문가(신장내과, 영상의학과, 비뇨기관 전문의)들의 정확도를 비교 - 데이터 가공 속도의 측면에서 전문가 그룹과의 비교
주요결과물		◦ 이미지 비식별화 기술 개발 ◦ 자동부피측정 알고리즘(API)를 적용한 서비스 모델 및 UI개발
기대효과		◦ 차세대 핵심 기술을 성장시킬 수 있는 토대가 됨

딥러닝 기법을 이용한 실러 도포 자동 검사 기술개발

[초연결 지능화-24]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	임베디드SW
	혁신성장분야	초연결지능화	영상 데이터 기반 AI 서비스	영상 기반 제품 불량 검출 기술
개요		◦ 딥러닝 기반으로 고속 도포 실러 단락 유무·불량 실시간 자동검사 시스템
필요성		◦ 기존 머신은 규칙적인 부품에서 안정적이나, 예외 검사 품목 확대 시 대응력이 낮음 ◦ 검시관의 자가학습 능력, 시스템 속도, 일관성 결합으로 기계한계 극복 필요
개발목표		◦ 고속 도포되는 실러의 단락유무 및 불량 도포 판정용 딥 러닝 모델 개발 ◦ 비전 검사 시스템 개발 : 조명, 색상변화, 곡률, 시야 등 ◦ 학습-비전 검사용 이미지 획득 및 비전 데이터 생성기 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 실러의 단락 유무 및 불량 도포 판정을 검사하는 딥러닝 엔진 개발 - 실러 도포 검사용 임베디드 시스템 - 실러 도포 검사용 모니터링 시스템 - 다양한 제품 검사 응용을 위한 라이브러리 개발 ◦ 주요 성능 - 실러 도포 유무 판단 정확도 : 99% 이상 - 실러 도포 단락 판단 정확도 : 99% 이상 - 실러 도포 폭 판단 정확도 : 99% 이상 - 검사 속도 : 40fps
주요결과물		◦ 딥 러닝 엔진 ◦ 임베디드 시스템 ◦ 모니터링 시스템 ◦ 라이브러리
기대효과		◦ 실러 도포 자동 검사 시스템을 통해 불량품 출하 예방 및 추적을 통한 공정 개선 및 기업 이미지 개선할 수 있음.

인공지능 알고리즘(이미지/동영상)을 적용한 녹조제거 플랫폼 개발

[초연결 지능화-25]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	System Interation
	혁신성장분야	초연결지능화	영상 데이터 기반 AI 서비스	인공지능형 센싱 시스템
개요		◦ 영상 분야 인공지능 알고리즘 기반 녹조 제거 플랫폼 개발
필요성		◦ 조류주의보 및 경보 증가세로 전국 주요 상수원 28곳 중 7곳은 ‘심각’수준 ◦ 생태계 파괴 및 수돗물 안정성 위협, 정수처리 비용 증가 대응 필요 ◦ 녹조자체를 제거하기 보다는 녹조를 모니터링하며 녹조를 저감시키는 기술이 더 선호됨.
개발목표		◦ 드론·인공지능·녹조제거기를 연계한 녹조제거 플랫폼 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 드론 항해 로그 대조를 통한 촬영 이미지 좌표 계산 - 이미지의 녹조 객체 인식 - 산출된 좌표로 녹조제거기 자동 이용 - 녹조 및 유사이미지를 크롤링하여 데이터셋을 구축 - 실제 녹조사진을 수집하여 데이터셋을 구축 - 딥러닝 알고리즘을 통한 학습으로 녹조 판별 알고리즘을 구현 ◦ 주요 성능 - 녹조제거기 자동 이동 정확성 : 60% 이상 - 녹조객체 검출(IOU) : 60% 이상 - 좌표 계산 오차 : 10% 이내
주요결과물		◦ 실시간감지 AI녹조 인식 시스템개발 ◦ 무인시스템이 가능하며 녹조 발생 등 환경의 변화를 즉각적으로 확인 가능하며 다양한 분야에 응용 가능한 녹조제거 플랫폼 구현
기대효과		◦ 드론, 인공지능, 영상처리, 수질개선 기술이 사용되어 각 분야 고용창출 기대 ◦ 무인 제거 시스템으로써 안전하게 작업이 가능하여 사고 위험성 저하

MCN 구독자 빅데이터 기반 미디어 콘텐츠 분류 시스템

[초연결 지능화-26]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결지능화	영상 데이터 기반 AI 서비스	영상 분석 마케팅 활용 기술
개요		◦ MCN 구독자 빅데이터 기반 미디어 콘텐츠 분류 시스템
필요성		◦ MCN 시장의 활성화로 중구남방으로 1인 방송 콘텐츠가 생산되면서, 시청자들은 콘텐츠를 가려서 시청하고자 함 ◦ 1인 방송은 연령 제한을 두기 어려우며, 욕설 등 아동/청소년에게 유해한 콘텐츠를 필터링해주는 시스템 서비스가 필요한 상황
개발목표		◦ 콘텐츠 학습을 통해 시장 상황에 맞는 명확한 분류기준 정립 ◦ 현재 개발중인 MCN 인플루언서 구독자 집계분석 알고리즘의 기술을 활용 연계할 수 있는 S/W 서비스 설계 ◦ 음성 콘텐츠를 텍스트로 전환하고, 전환된 텍스트를 사전 입력된 키워드 분류에 따라 콘텐츠를 심의, 분류할 수 있도록 기술개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 온라인 공개된 미디어 콘텐츠의 음성을 텍스트로 변환 - 변환된 텍스트를 분류하는 알고리즘 개발 - 심의가 필요한 콘텐츠를 자동 선별하는 시스템 개발 ◦ 주요 성능 - 추출정확도 : 90%이상 - 분류정확도 : 90%이상
주요결과물		◦ 미디어 콘텐츠 분류 시스템
기대효과		◦ 현재 넷플릭스 등이 가진 영상데이터 분석기술의 완성도를 한층 높여줄 것으로 기대하며, 중소기업도 높은 수준의 데이터 분석기술을 확보할 수 있다는 선례를 만들 수 있을 것으로 기대

딥러닝 기반의 이미지 프로세싱 기술을 활용한 미세먼지 측정기 개발

[초연결 지능화-27]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	화학	대기/폐기물	기상서비스 산업기술
	혁신성장분야	초연결지능화	영상데이터 기반 AI 서비스	인공지능형 센싱 시스템
개요		◦ 딥러닝 기반의 이미지 프로세싱 기술을 활용한 미세먼지 측정기 개발
필요성		◦ 미세먼지 측정 시스템의 연도별 목표에 미세먼지 감지센서기술, 분석기술, 모니터링 기술 등 3가지 기술 수요가 있고, 본사의 기술은 이 중 2가지에 해당 ◦ 미세먼지 측정소 설치에 2억원의 예산이 필요해서 전국적으로 측정소가 부족한 상황이며, 본 기술 개발을 통해 전국에 저가형 미세먼지 측정소를 확충하고자 함
개발목표		◦ 이미지만으로 미세먼지 판독이 가능한 기술 개발과 HW·앱 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 미세먼지 인식률을 높이기 위한 인공지능 알고리즘 모듈 개발 - 미세먼지 측정 기술이 탑재된 어플리케이션 개발 - 미세먼지를 측정, 알림 기능 등의 서비스를 위한 미세먼지 측정 H/W 개발 – - - PC를 이용해 기술 탑재 후 기기와 연동 및 서버와 통신이 가능한 모듈 개발 ◦ 주요 성능 - 미세먼지 판독 정확도 : 95% 이상 - 미세먼지 판독 속도 : 5초
주요결과물		◦ 미세먼지 측정 솔루션, 미세먼지 알림 H/W, 어플리케이션 2종(안드로이드, IOS)
기대효과		◦ 대기의 이미지 정보 만으로 미세먼지를 측정할 수 있어 고가의 미세먼지 측정기를 대체할 수 있음으로 현재 부족한 미세먼지측정소를 전국에 설치 보급할 수 있을 것으로 기대함

IoT 기반의 고령친화형 스마트 욕실 플랫폼 개발

[초연결 지능화-28]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	부가가치/사후관리서비스	기타부가가치/사후관리서비스
	혁신성장분야	초연결 지능화	요양병원 지원 IoT 시스템	IoT를 기반으로 하는 노인관리 시스템
개요		◦ IoT 기반의 고령친화형 스마트 욕실 플랫폼
필요성		◦ 가정에서 고령자 스스로가 안전하게 생활할 수 있는 도구를 통해 삶의 질 향상 ◦ 고령자가 건강한 삶을 유지할 수 있도록 플랫폼 구축
개발목표		◦ 고령친화형 기능성 변기 좌대 개발 ◦ 고령친화형 기능성 미러 개발 ◦ 응급 상황인지 및 대응시스템 개발 ◦ IoT 통합 관리 솔루션 및 플랫폼 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발 내용 - 변기 좌대 - 기능성 미러 - 센서모듈 ◦ 주요 성능 - 변기 좌대 살균력 99% 이상, 탈취력 95% 이상 - 기능성 미러부 IoT G/W 신뢰도 99% 이상, 고온 동작성 40°C 이상, 저온 동작성 0°C 이하, 신뢰도 20시간 이상 - 센서모듈 내습성 신뢰도 16시간 이상
주요결과물		◦ 기능성 변기좌대, 기능성 욕실용 미러, IoT 통합 관리 솔루션 및 플랫폼
기대효과		◦ 고령자 스스로가 건강관리를 수행하고, 보호자가 참여하는 실버 케어서비스 제공을 통한 의료비용 절감 및 삶의 질 향상 ◦ IoT기반 실버케어 산업의 활성화를 통한 부가가치 모델 기대

소비패턴 분석기반 구매 예측 및 상품 추천 플랫폼 개발

[초연결 지능화-29]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보/통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결 지능화	유통/물류 빅데이터 구축 및 분석 시스템	맞춤형 상품추천 기술
개요		◦ 구매 예측과 상품추천 서비스를 위한 쇼핑몰용 고객 취향을 80% 이상 만족하는 데이터 분석 기술개발
필요성		◦ 분석기술이 결합한 글로벌 개인 맞춤 서비스의 국내 기술확보와 미래 유망기술 확보를 위해 신뢰성을 갖는 상품추천 기술개발이 요구됨 ◦ 구매 패턴 분석, 계절 특성, 시기 특성, 구매가격 변동에 따른 분석을 통한 소비자 검색 시간 단축을 위한 최적의 추천 기술개발이 필요함
개발목표		◦ 추천 제품의 실제 구매 연결 ◦ 예비 구매자 사이트 사용 데이터 저장 최적화 검색 및 고속추천 기술개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 쇼핑몰 과거 구매자 클릭 기반 추천 시스템 대비 정확도 향상 - 쇼핑몰 10000명 수용 서버 기준 : Xeon 16 Core, 32G 기반 성능 만족 - CPU/GPU 퍼포먼스 기준 : 동시접속 100명 환경에서 CPU/GPU 점유율 50% 이하 유지 ◦ 주요 성능 - 데이터 분석 성능 : 동시접속 100명 환경에서 10,000건/sec 검색 - 추천 정확도 : 추천 상품 상위 5건 유효 클릭 회수 1건 이상 (최소 1,000명 이상 테스트) - 구매 정보 최적화 : 500msec 이내 DB 정보 프로세싱 후 추천 속도 ◦ 기타 요구사항 - DB 변경 시 동적 확장 신속성：선택하는 기계학습의 추가 학습 속도 - 동시접속 수가 늘어날 때 퍼포먼스가 지수 증가가 아닌 선형 증가
주요결과물		◦ 모듈 탑재된 쇼핑몰 (탑재 전후 동시접속 시 퍼포먼스 50% 이내 유지) ◦ 추천 엔진 (뉴스, 문서 추천 등에 활용할 수 있는 엔진)
기대효과		◦ 신뢰성 높은 데이터 분석 기반의 추천 기술 확보 ◦ 고객을 만족시킬 수 있는 차별화된 쇼핑몰 서비스 확대

푸드 서비스형 가상분석기술 지원을 위한 지능형 영양 큐레이션 엔진 및 솔루션 기술개발

[초연결 지능화-30]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	연구개발/엔지니어링서비스	시험/검사/분석기법
	혁신성장분야	초연결지능화	유통/물류 빅데이터 구축 및 분석시스템	맞춤형 상품추천 기술
개요		◦ 푸드 서비스형 가상분석기술 지원이 가능한 지능형 영양 큐레이션 엔진과 솔루션 개발
필요성		◦ 사료 원재료와 화합물의 불투명성 증가 및 수입제품 증가에 따른 손실이 발생하고 있는 상황에서 대응하는 솔루션 개발이 요구됨 ◦ 국내 농축산물에 대한 소비 출구 증가가 가능하도록 지능형 큐레이션 기술 개발이 요구됨
개발목표		◦ 국내 제조 활성화를 위한 맞춤 영양정보 제공을 위한 제조 엔진 개발 ◦ 소비자에게 5가지 항목 이상 사료의 원료와 첨가물 정보를 전달하고 식품정보 또는 맞춤형 펫 푸드 영양 밸런스를 서비스 ◦ 레시피의 사용 빈도와 이용도에 따른 제품추천 큐레이션 기술
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 기준 단계는 3M사, Schnauzers-rule, AAFCO사 등의 수준/단계 참조 - 적합도 영양치 표기, 적합도 추론 정확도, 제조 펫 푸드 영양 표기는 국립축산과학원 참조 ◦ 주요 성능 - 기준단계 : 건강지수 기준(5단계), 펫 푸드 적합도 기준(적합; 미국 등 수준 제시) - 적합도 : 영양치 표기와 추론 정확도(적합; 국립축산과학원 수준 제시) - 제조 팻 푸드 영양 표기 : (적합; 국립축산과학원 수준 제시) ◦ 기타 요구사항 - 주요 정량적 성능지표는 적합 수준 제시 후에 달성하고자 하는 구체적 수치(범위)와 단위를 제시
주요결과물		◦ 지능형 영양 큐레이션 엔진과 솔루션
기대효과		◦ 국내 소규모 펫 푸드 제공 서비스 업체들의 전문화와 지역 경제 활성화 ◦ 다양한 제품 출시와 국내 농축산 소비 활성화로 고용 증가 및 수입대체 효과

거래 데이터 기반 분산형 통합 서비스 상거래 시스템

[초연결 지능화-31]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	유통/물류/마케팅서비스	유통물류응용기술
	혁신성장분야	초연결 지능화	유통/물류 빅데이터 구축 및 분석 시스템	지능형 상품관리 기술
개요		◦ 상거래와 물류의 연결 및 구매자와 판매자의 연동을 제공하는 분산 상거래 시스템
필요성		◦ 현재 판매자들이 쇼핑몰의 주문을 받아, 물류센터로 배송요청을 하고, 처리 결과를 받아 쇼핑몰에 전달할 수 있는 종합적인 데이터 인프라와 서비스가 부족 ◦ 상거래와 물류의 연결, 구매자와 판매자의 연결을 통합 제공할 수 있는 거래 데이터 기반 분산 상거래 시스템 필요
개발목표		◦ 비즈니스 연결을 위한 거래 데이터 관리 프로세스 분석 및 해법 도출 ◦ 거래 데이터 기반 분산 원장(Distributed Ledger) 설계 및 개발 ◦ 거래관리 및 분산원장 기반 3개(소비자/중개자/판매자) 서비스 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 성능 - 재고 및 물류 관리의 적합성 : 99% 이상 - 데이터 정합성 : 99% 이상 - 주문 처리 속도 : 40만건/초 ◦ 주요 특징 - 거래 데이터 관리와 효율적 활용이 반영된 시스템 - 물류와 상거래가 연동된 시스템 - 초연결 초분산 시스템의 생태계 조성을 지원할 수 있는 시스템 - 분산원장 방식의 비즈니스 연동을 지원하는 시스템 ◦ 기타 요구사항 - 상거래 연계 데이터: 상품 데이터, 주문 데이터, 배송 데이터 등 - 물류 연계 데이터: 물품 데이터, 배송 데이터, 입출고 데이터 등 - 배송 데이터는 상거래와 물류 연계의 공통 데이터 등
주요결과물		◦ 소비자용 상거래 앱 ◦ 중개자 및 판매자 시스템
기대효과		◦ 글로벌 대형 물류 유통 서비스에 대응할 수 있는 기술 확보 ◦ 구매자와 판매자의 연동 데이터 활용 및 분석 서비스 확대

지선과 간선 차량 변경 기반의 최단경로 알고리즘 개발

[초연결 지능화-32]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결 지능화	유통/물류 빅데이터 구축 및 분석 시스템	배송경로 최적화 분석 기술
개요		◦ 지선과 간선 차량을 구분하여 배송 경로를 최적화할 수 있는 서비스 개발
필요성		◦ 지선과 간선 기반의 최단거리 라스트마일 달성을 위한 차량 변경 알고리즘 개발 ◦ 기존 4륜차의 한계를 극복하기 위해 이륜차를 연계하여 최종 목적지까지 최소한의 시간으로 배송할 수 있는 방법 필요
개발목표		◦ 배송망 차량변경을 통한 최단경로 라스트마일 알고리즘 개발 ◦ 최적 배송시간을 요소를 통한 최적경로 라우팅 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 성능 - 최적경로 예측 알고리즘 : 기존 알고리즘 대비 20% 이상 향상 - 최단경로 알고리즘 처리 속도 : 100ms 이내 - 최적경로 라우팅의 실질적 효과 측정 : 300건 이상의 실험 데이터 제시 ◦ 주요 특징 - 지선과 간선 차량의 변경 시점과 지점 그리고 라우팅 알고리즘을 포함 - API형태 개발 및 플랫폼 형태를 통한 테스트 베드 구축 후 실증 - 사륜차와 이륜차 연계가 가능한 배차/위치 정보 활용 라우팅 방법을 포함 ◦ 기타 요구사항 - 차량 변경 시점 검출 알고리즘(배차 시점에 대한 알고리즘) 검증 방안 제시 - 최종 목적지 라우팅 알고리즘(최적 경로)에 대한 검증 방안 제시 - 접수, 배차, 픽업, 완료에 대한 물류 지원 응용 프로그램 포함 개발
주요결과물		◦ 최단경로 라스트마일 알고리즘 및 최단경로 예측 알고리즘 ◦ 최적경로 라우팅 시스템
기대효과		◦ 개발된 예측 알고리즘을 기존 상용 시스템에 확대 적용 ◦ 다양한 간선 교통 수단의 개발과 라이트마일 서비스 발전 가능성

AI-enabled 디바이스 개발을 위한 임베디드 리눅스 기반 음성 분석 및 전처리 AI 모듈 개발

[초연결 지능화-33]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	전기·전자	가정용기기 및 전자 응용기기	음성정보기술 응용기기
	혁신성장분야	초연결지능화	인간·인공지능 협업 시스템	인공지능 에이전트 시스템
개요		◦ Android 기반의 AI스피커를 대체하는 AI모듈
필요성		◦ 고가의 부품 및 로열티 지급이 요구되는 안드로이드 기반의 AI스피커를 대체하여 실시간으로 고신뢰성의 자연어 처리를 위한 전처리 기능을 가진AI 기능 탑재 System-on-Module 개발이 필요함
개발목표		◦ AI-enabled 디바이스에 필요한 H/W, S/W가 통합 구현된 System-on-Module개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 음성 분석 및 전처리 기능, 외부 인터페이스가 통합된 모듈 - AI 서버 연동을 위한 리눅스 기반의 임베디드 소프트웨어 개발 - AI 모듈 탑재 제품을 개발하는데 필요한 이벨류에이션 키트(EVK) 개발 - AI 모듈 탑재 제품의 생산을 위한 음성전처리 성능 테스트 툴 개발 ◦ 주요 성능 - 테스트보통 환경에서 Wakeup Word 인식 : 97%이상 - 모듈 사이즈 : 60mmX30mm - 소모 전력 : 280mA/4.2V - Hi-Res Wi-Fi Audio 처리 : 24Bits/192KHz
주요결과물		◦ 통합 AI-Enabled-System-on-Module 및 리눅스 기반 임베디드 소프트웨어 ◦ AI 음성전처리 성능테스트 툴 및 이벨류에이션키트(EVK)
기대효과		◦ AI 음성 전처리 국산화를 통한 기술로열티 절감 및 제품가격 인하효과(기존제품대비 40%이상 인하)

AI기반 소셜 매체 활동패턴 분석을 통한 영향력지수 산출 및 지능형 핵심 성과지표 예측/분석 솔루션의 개발

[초연결 지능화-34]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	유통/물류/마케팅 서비스	시장조사/마케팅관리기술
	혁신성장분야	초연결지능화	인간-인공지능 협업시스템	인공지능형 패턴분석 알고리즘
개요		◦ AI기반 소셜매체 활동 패턴 분석을 통한 영향력 지수 산출 및 지능형 핵심 성과지표 예측/분석 솔루션의 개발
필요성		◦ 인플루언서 소셜 마케팅의 확대로 소셜 마케팅의 효율성 및 성과 평가 필요 ◦ 우수한 영향력을 지닌 인플루언서를 식별·선택·제공할 수 있는 솔루션 개발이 요구됨
개발목표		◦ 소셜 매체 활동패턴 수집 모듈 및 데이터 학습처리 모듈 개발 ◦ 핵심성과 지표 예측·분석 솔루션 및 인플루언서 매칭 모듈 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - DB 안정화 수준 제시할 것 - 수집할 수 있는 인플루언서 종류 제시 - 소셜 매체 Date 건수 및 유형 제시 - 적합도에 따른 매칭 속도를 S/W적인 속성으로 제시 - S/W품질 속성 제시(인증 획득 계획도 가능) - 성과지표의 종류 및 항목 제시 ◦ 주요 성능 - 활동데이터 학습처리를 위한 데이터 종류 : 10개 이상 - 수집 된 소셜 매체 데이터 건수 : 100,000만개 이상 - 적합도에 따른 매칭속도 : 100건/초 이상
주요결과물		◦ AI 기반 영향력지수 및 적합도 산출 엔진 ◦ 지능형 핵심성과지표 예측/분석 솔루션
기대효과		◦ 인플루언서 마케팅 시장의 성장을 위한 토대를 마련할 수 있을 것으로 판단됨.

K-POP 세계화를 위한 실시간 음악 빅데이터 분석 기술

[초연결 지능화-35]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	유통/물류/마케팅서비스	소비자행동모델링/테스트기법
	혁신성장분야	초연결지능화	인간-인공지능 협업시스템	인공지능형 패턴분석 알고리즘
개요		◦ K-POP 세계화를 위한 실시간 음악 빅데이터 분석 기술
필요성		◦ 음악 산업 분석을 위한 피지컬 및 디지털 데이터 통합 분석 모델의 제시 ◦ K-POP 세계화를 위한 국가별 아티스트 수익분석 및 마케팅 모델의 부재
개발목표		◦ 디지털(소셜 및 미디어 등) 음악 및 피지컬 음악 데이터 수집·분석 기술 개발 ◦ 수집 데이터 기반의 소비자 행동 패턴 분석 알고리즘 기술 개발 ◦ 빅데이터 분석 기법을 통한 아티스트 수익 예측 모델 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 대용량 SNS,미디어 실시간 데이터 수집, 분석 및 저장 기술 개발 - 딥러닝 기반의 SNS,미디어 실시간 데이터 처리 기술 개발 - Linked data에 기반한 음악 시장 분석과 예측 모델 개발 - 분석을 활용하여 효율적인 협업을 위한 UI 개발 - 음악(피지컬,디지털) 메타 데이터 처리 기술 개발 ◦ 주요 성능 - 음악 산업 분석을 위한 데이터 수집의 신뢰성 확보 - 실시간 정보 분석 처리 건수
주요결과물		◦ 음악 빅데이터 분석 모델
기대효과		◦ 음악 데이터 분석 고도화를 통한 한국 음악 산업 활성화 ◦ 해외 진출 기업 대상 컨설팅 모델 개발

AI 기반의 지능형 등급 분배 시스템을 적용한 통합 인플루언서 통합 마케팅 시스템 개발

[초연결 지능화-36]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	유통/물류/마케팅서비스	시장조사/마케팅관리기술
	혁신성장분야	초연결지능화	인간-인공지능 협업 시스템	인공지능형 패턴분석 알고리즘
개요		◦ 인플루언서 행동패턴 분석 관리 모듈, 지능형 해시태그 자동 삽입 모듈, RPCWP모듈, 초고속 MESSAGEOME를 통한 메시지 전송 에이전트 모듈을 결합한 “AI기반의 지능형 등급 분배 시스템을 적용한 통합 인플루언서 통합 마케팅 시스템”의 개발
필요성		◦ “인공지능형 해시테크 자동 삽입기술”과 “RPCWP” 기술을 통해 인플루언서들의 실질적인 마케팅업무량을 줄여 더 많은 광고들을 등록할 수 있게 하여, 광조주들에게 더 많은 광고 효과를 가질 수 있게 하여 인플루언서들이 참여하는 마케팅 시장의 광고효과를 극대화하기 위함
개발목표		◦ 통합 인플루언서 마케팅 참여시스템 개발 - 지능형 해시테크 자동 삽입모듈 & 인플루언서 통합 마케팅 시스템 개발 - AI기반의 인플루언서 등급분배 및 자동업데이트 모듈 실제 서비스가 가능한 인플루언서들을 활용한 통합 마케팅 시스템
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 지능형 해시테크 자동 삽입 모듈 - AI 기반의 인플루언서 등급 분배 및 자동 업데이트 & RPCWP 모듈 - 초고속 MESSAGE QUE Agent를 결합한 메시지 전송 모듈 ◦ 주요 성능 - AATMM Extraction System : 1회당 3개 이상의 키워드 추출 및 자동 광고시스템에 입력 - AI-based Influencer Rating System : 인공지능형 모듈이 방문자 수, 공개 게시물 수, 댓글 지수, 공감 지수, 방문자 IP등 5개 이상의 항목을 추출하여 인플루언서 등급에 적용하며 주기적으로 업데이트함. - TPS Message Agent module :1/300초
주요결과물		◦ “AI기반의 지능형 등급분배 시스템을 적용한 통합 인플루언서 통합마케팅 시스템 개발”
기대효과		◦ 마케팅 업무를 진행하는 인플루언서들이 마케팅 업체를 자사의 협력업체로 등록 후 전반적인 마케팅 플랫폼을 구축하고, 마케팅 비용절감, 최대 마케팅효과를 거둘 수 있으며, 보다 퀄리티 높은 포스팅을 할 수 있음.

의료포탈 구축을 위한 의료정보 자동 수집 및 자동 정보 제공 시스템 개발

[초연결 지능화-37]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	디지털 콘텐츠	디지털 콘텐츠 제작 및 유통
	혁신성장분야	초연결 지능화	인간-인공지능 협업 시스템	인공지능형 패턴분석 알고리즘
개요		◦ 전문 의료인을 위한 의료정보 자동 수집 및 제공을 위한 시스템 개발
필요성		◦ 의료의 발전과 의료지식 정보 폭증에 따른 다양한 자료의 패턴에 따른 구분 및 자동화할 수 있는 기술의 필요성이 대두 ◦ 다양한 의료 정보의 컨텐츠화를 통한 빅데이터 구축 필요
개발목표		◦ 의료 자동 수집 시스템 개발 및 정보제공 시스템 - 의료 전문 소스(뉴스, 논문, 가이드라인 등)로 부터 패턴에 따라 정보 추출 및 수집 - 해당 전문 의료인들에게 자동으로 요약·정리 후 제공하는 시스템
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 영향력 지수 상위 저널과 세계 주요 학회를 선정하고 각 기관이 보유한 뉴스 제공 가이드라인, 컨퍼런스 등 정보제공 인터넷 페이지 분석시스템 개발 - 자동으로 콘텐츠를 표준화된 전문 과목별로 카테고리 DB화할 수 있는 시스템 개발 - 전문과별로 수집된 자료를 요약, 정리하여 메일, 메시지 등으로 알려주는 텍스트 기반 요약 서비스 시스템 개발 ◦ 주요 성능 - 뉴스 정보 수집 알고리즘 : 300건 이상 - 가이드라인 정보 수집 알고리즘 : 300건 이상 - 학회일정 정보 수집 알고리즘 : 150건 이상 - 수집 및 제공 정보 시스템 구현
주요결과물		◦ 의료전문 뉴스와 가이드라인 등의 의료정보가 자동 수집되어 분류되는 시스템 ◦ 의료 회원들의 전공별 자동 요약 및 정보제공 시스템
기대효과		◦ 인터넷 상에 최초로 최대량의 정보로 제공되는 체계적 의료지식 정보 포탈 구축으로 의료정보 효율성 제고 및 국가적 위상 실현

딥러닝 및 IOT 기반의 효율적인 에너지 재활용 기능이 탑재된 차세대 EV 긴급 충전시스템 개발

[초연결 지능화-38]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계ㆍ소재	에너지/ 환경기계시스템	에너지/환경기계 시스템 관련 S/W
	혁신성장분야	초연결 지능화	인간-인공지능 협업 시스템	공통지능 기능 및 알고리즘에 대한 API
개요		◦ 딥러닝(Deep-Learning) 및 IoT 기반의 인간-인공지능협업 S/W개발
필요성		◦ 상용 배터리의 방전 용량의 2kwh로 전기차를 충전이 가능 ◦ AI와 IoT 기술을 접목시킨 차세대 이동 충전시스템 ◦ 사용배터리의 문제점을 개선하여 6kw급의 전기차 충전시스템을 개발
개발목표		◦ 고객 맞춤형 충전서비스로 차세대 EV 긴급 충전 시스템 개발 ◦ 4차산업 혁명의 기술인 AI와 IoT 기술 접목 차세대 이동형 충전시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 고객 맞춤식 충전 솔루션 SW 패키지 - IOT 기반의 Mobility ESS 원격 모니터링 시스템 구축 - 제어시스템 통합 보드 및 이동식 전력변환기의 Inverter 기술 개발 - 차세대 Mobility ESS 원격 관리 및 ESS 상태 모니터링 SW 패키지 개발 ◦ 주요 성능 - 딥러닝 인식률 : 90% 이상 - 딥러닝 연산속도 : 1초 이내 - IoT망 패킷 전달률: 95% 이상 - 차량 인버터 재생전력생산량 : 200W 이상 - 제품무게(M-ESS) : 150kg 이하
주요결과물		◦ 임베디드 SW 패키지, 모니터링 SW 패키지 + 차세대 이동형 충전시스템
기대효과		◦ 제품 및 기술개발 후 미세 먼지 저감에 따른 정부 정책에 부합 ◦ 에너지 재활용 / 탄소 저감(친환경) / 가격 절감 / 적재 중량 문제에 대한 효과

모바일 네트워크 게임의 인공지능 패턴분석을 통한 서비스

[초연결 지능화-39]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	디지털콘텐츠	게임 및 u-러닝
	혁신성장분야	초연결지능화	인간·인공지능 협업 시스템	인공지능형 패턴분석 알고리즘
개요		◦ 모바일 네트워크 게임의 인공지능 패턴분석을 통한 서비스
필요성		◦ 모바일 게임에서 네트워크 서비스 제공 ◦ 인공지능 플레이 지속성 유지 ◦ 모바일 개발사의 시스템 개발 및 난이도 축소 ◦ 게임서비스 제공 회사의 제품 도입 테스트 제공
개발목표		◦ 서버와 게임클라이언트간의 온라인 AI시스템 개발 ◦ AI시스템과의 모바일 게임 접목 및 플레이 제공
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - DB서버와 게임클라이언트간의 서버내 데이터 입력 - 서버 내 DB의 데이터 필터링 기술 개발 - 서버의 AI생성기술 - 서버 내 AI를 실제 게임 플레이 유저 대체 프로그램 ◦ 주요 성능 - 실 유저간의 플레이에서 네트워크 단절시 30분이내 AI연결 - 100회 이상 동일 AI와 플레이시 20회 이후부터 다른 플레이 방식
주요결과물		◦ 본사의 게임서비스에 본 서비스가 접속된 모바일 게임
기대효과		◦ 국내외 게임 매출의 확대 및 서비스 제공

엣지 장비용 인공지능 추론 모델 실행 가속기

[초연결 지능화-40]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결지능화	인간-인공지능 협업 시스템	공통지능 기능 및 알고리즘에 대한 API
개요		◦ 엣지 장비용 인공지능 추론 모델 실행 가속기
필요성		◦ 인공지능 서비스가 산업 전반에 광범위하게 적용되고 있는 시점에서 실제 현장 적용시 발생하게 되는 실행속도 상의 문제는 해결하기 위한 가속기 개발이 필수적으로 필요하게 되어 이를 위한 솔루션으로 인공지능 실행가속기 솔루션 개발
개발목표		◦ 엣지 장비용 인공지능 추론 모델 실행가속기 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - Edge 장비 지원을 위한 다양한 GPU 지원 기능 개발 - NVIDIA 젯슨 Tx2, ARM 기반 Edge 장비를 위한 추론 모델 가속기 개발 - 인공지능 모델의 최적화를 위한 GUI 기반 도구 개발 - 다양한 개발 언어를 지원하기 위한 API개발 ◦ 주요 성능 - 기존제품 대비 정합성 및 실행속도 : 유사 혹은 일정 수준 이상 필요 - 지원모델 수 : 5개 이상 - 지원언어 갯수 : 3개 이상
주요결과물		◦ 엣지 장비용 인공지능 추론 모델 실행 가속기 개발
기대효과		◦ 중소기업에서 쉽게 신성장 지식 생태계를 조성할 수 있음 ◦ S/W방식은 다양한 임베디드 디바이스내 적용이 가능한 유연성을 가짐 ◦ 본 기술개발로 엣지 인공지능 추론 모델을 이용한 서비스를 통하여 간단한 API 연결로 서비스개발을 할 수 있게 됨

인공지능의 자연어 학습을 위한 미디어 학습 데이터 분류 및 탐색 기술 개발

[초연결 지능화-41]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	디지털 방송	디지털 방송 콘텐츠
	혁신성장분야	초연결지능화	자연어처리 기반 텍스트 마이닝	마이닝 기술
개요		◦ 뉴스 데이터 등을 이용한 인공지능을 위한 자연어 학습 DB 및 데이터 탐색 솔루션
필요성		◦ 전 세계적으로 인공지능 스피커, 챗봇, 로봇 저널리즘 등 최근 자연어 학습을 기반으로 한 인공지능 기술에 대한 관심과 투자가 확대되고 있음 ◦ 한글 기반 인공지능을 위해 뉴스 데이터를 이용한 한글 자연어 학습 DB(데이터 셋) 및 데이터 탐색 솔루션이 필요함
개발목표		◦ 자연어 기반의 콘텐츠 데이터 유형 및 체계 분류 표준 규격 및 데이터 셋 ◦ 한국어 인공지능을 위한 자연어 기반 데이터의 분류 및 탐색기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 성능 - 데이터 셋 정합성 : 99% 이상 - 자연어 기반 데이터 분류 정확도 : 95% 이상 - 자연어 기반 탐색 처리 속도 : 100만건/초 ◦ 주요 특징 - 자연어 기반의 데이터 유형 및 체계 분류 기준 제시 - 자연어 학습을 위한 학습 데이터의 분류 및 탐색 기술 개발 - 통계 모형을 이용한 데이터 분류 및 탐색 기술 개발 ◦ 기타 요구사항 - 미디어 콘텐츠 유형에 따른 데이터 표준 규격 및 품질 기준 제시 - 데이터 라벨링 규칙 및 자연어 데이터 품질 지표 등을 제시
주요결과물		◦ 자연어 학습을 위한 데이터 체계분류 표준 규격 및 데이터 셋(Data Set) ◦ 자연어 기반 데이터 분류 시스템 ◦ 자연어 기반 탐색 기술이 적용된 실증형 인공지능 시스템
기대효과		◦ 인공지능 스피커와 챗봇 등 자연어 서비스에 적용 ◦ 인공지능 플랫폼을 이용한 새로운 비즈니스 창출

개인, 중소기업 법률문서 서비스를 위한 지능형 계약서 자동작성 및 추천 서비스 기술개발

[초연결 지능화-42]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	지식서비스	경영전략/금융/무역서비스	인사관리/법무/회계서비스
	혁신성장분야	초연결지능화	자연어처리기반 텍스트 마이닝	의미 분석 데이터 구축
개요		◦ 문서분류 및 개체명 인식률이 80% 이상인 지능형 계약서 자동작성 및 추천 서비스 기술 개발
필요성		◦ 법률문서를 기반으로 다양한 계약서 자동생성 및 자동교정 기술 개발이 요구됨 ◦ 공공기관, 중소기업 등을 위해 법률에 최적화된 계약관련 법률서비스를 제공하기 위한 서비스 개발이 요구됨
개발목표		◦ 법률문서에 최적화된 지능형 계약서 자동작성 및 문서 추천 솔루션 ◦ 문맥기반 법률용어 적용 기술 확보
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 법령 및 판례학습, 법령 간 관련성 추론 최적화 - 질의 응답기반 계약서 템플릿 적용 시스템 구축 ◦ 주요 성능 - 분류 정확도 : 80% 이상 - 문장 개체명 인식률 : 80% 이상 - 시나리오 기반 계약서 템플릿 수 : 60개 이상 - 계약서 템플릿 추천 속도 : 30초 이하 ◦ 기타 요구사항 - 기타 성능, 대량의 계약서 검토 및 신속 검색 ：경쟁 제품 수준 유지
주요결과물		◦ 인공지능 기반 법률 계약처리 토탈 솔루션 개발
기대효과		◦ 계약서 자동작성 및 등 법률서비스를 낮은 비용으로 제공 가능 ◦ 법률서비스 시장의 새로운 수요 발굴 및 리걸테크 법률시장 개방에 대비한 경쟁력 확보

LPWAN 기술 지원을 위한 적응형 IoT 서비스 플랫폼 개발

[초연결 지능화-43]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	U-컴퓨팅	U-컴퓨팅 플랫폼 및 응용기술
	혁신성장분야	초연결지능화	클라우드 브로커링	서비스 브로커지(CSB) 연결관리 기술
개요		◦ 이기종 네트워크의 LWAN 메시지전송등 기술 지원을 위한 적응형 IoT 서비스 플랫폼 개발
필요성		◦ 기존 LPWA 네트워크 운영기술은 네트워크가 제공하는 구조와 기능적 요소의 유연성을 부여하기 위함으로 서로 다른 규약을 갖는 다양한 이기종 네트워크 연계 등에 적용하기위한 한계성이 존재하여 다양한 LPWA 디바이스에 대한 IoT 서비스 클라우드 시스템기반 접근권한 위임 서버 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있음 ◦ 복수의 LPWA가 발생시키는 각종 네트워크 메시지와 데이터를 일원화된 개방형 API로 제공하는 통합 S/W 플랫폼은 IoT 서비스의 확산을위한 필요기술로 LPWA의 활용성을 증대시킬 수 있음
개발목표		◦ 다양한 LPWA 디바이스를 개방형 IoT 서비스 클라우드 시스템에 접속하기 위한 위임 (Delegation) 서버 시스템의 개발 ◦ IoT 어플리케이션 개발용 공통 API 플랫폼 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 이기종 네트워크 LPWA 메시지를 공통 클라우드 서버 안에서 해석하고, 이기종 LPWA IoT 기기를 위한 IoT 서비스 API를 생성하는 기술로 차별화 - LPWA 위임 (Delegation) 게이트웨이 서버 시스템 - LPWA 프로토콜 위임 인터페이스 및 프로토콜 변환과 LPWA Network Server API 연동기술 ◦ 주요 성능 - LPWA 프로토콜 위임 지원 수: 2개 이상 - LPWA 디바이스 종류 연동개수: 4개 이상 - LPWA 공통 REST API 지원수: 5개 이상 - LPWA 공통 REST API 처리속도: 100건/sec 이상 - 센서 데이터 처리속도: 1,000건/분 이상 - 센서 종류: 5종 이상 ◦ 기타 요구사항 - 이기종 LPWA 네트워크에 대한 정의와 IoT 클라우드 시스템에 대한 다양한 도메인 활용 범위 제시필요.
주요결과물		◦ LPWA 위임(Delegation) 게이트웨이 서버 시스템 ◦ IoT 애플리케이션 개발을 위한 공통 API 플랫폼
기대효과		◦ 이기종 LPWA IoT 기기를 위한 IoT 서비스 API를 생성하는 기술로 클라우드형 IoT 서비스플랫폼으로 활용이 기대됨.

선박의 수중선체 검사영상 데이터의 취득 및 처리기술 개발

[초연결 지능화-44]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	기계‧소재	조선/해양시스템	해양 환경/안전설비
	혁신성장분야	초연결지능화	클라우드 스토리지 어플라이언스	데이터 보호 및 암호화 기술
개요		◦ 선박의 수중선체 검사영상 데이터의 암호화 및 통신/저장의 보안성유지기술개발
필요성		◦ 선체관리서비스 및 선체검사 영상점검 필요 ◦ 수중촬영 영상데이터 실시간 저장 ◦ 선박별 서비스 이력관리 서비스 제공
개발목표		◦ 선박선체면 수중영상 데이터 취득장치 개발 ◦ 클라우드 기반 영상데이터 암호화 ◦ 수중영상데이터 실시간 저장 및 서비스 이력관리
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 선체면 수중촬영영상 실시간 처리 기술개발 . 수중선체면 자율주행 장치개발 . 수중촬영 영상데이터 이미지 프로세싱 - 실시간 암호화 저장기술개발 . 블록체인기술 및 클라우드 기반 저장 - 선체면 영상데이터의 빅데이터 관리 . 선체면 수요예측 및 선체면 상태 실시간 인식기술 ◦ 주요 성능 - 데이터 전송 실시간성능 : 5min 이하 - 데이터 보완모듈 처리성능 : 500Mbps 이상 - 이미지 영상처리속도 : 20fps 이상
주요결과물		◦ 블록체인기술을 활용한 선박 선체관리서비스 시스템의 웹기반 플랫폼
기대효과		◦ 한국조선사 수주 경쟁력 강화 및 선박수명 예측 등 솔루션 개발에 활용

임상시험 관리를 위한 클라우드 기반 전자동의 시스템 개발

[초연결 지능화-45]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	바이오·의료	의료정보 및 시스템	기타 의료 정보 및 시스템
	혁신성장분야	초연결 지능화	클라우드 애플리케이션 통합 보안서비스	데이터 손실 방지 기술
개요		◦ 참여자 보호가 가능한 클라우드 기반 임상시험 전자동의 시스템 개발
필요성		◦ 식약처의 임상 시험에서의 전자동의 추진에 의한 의료기관 수요 증대 ◦ 임상시험 참여자 보호를 위한 건강인 시험참여 횟수 제한, 보험 자동가입 등 관련 클라우드 기반 소프트웨어 개발의 필요성이 있음
개발목표		◦ 임상 시험에서 참여자 보호 및 시험 효율성 증대를 위한 클라우드 기반 임상시험 전자동의 시스템 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 임상시험 설계, 시험참여자 설명자료 등 자료관리, 모니터링, 결과보고 기능을 제공하는 임상시험 소프트웨어 - 임상시험 참여자 신원 확인 및 임상시험 설명 등을 위한 표준 프로세스 - 임상시험 참여자 보호를 위한 건강인 시험참여 횟수 제한 등 관리 기능 - 참여자 보험 자동 가입 등 보험관리 기능 - 임상시험 설명자료 등 지료 관리 시스템 - 모바일 클라이언트 응용 ◦ 주요 성능 - 동시접속자수: 500명 이상 - 서비스 응답시간: 1초 이내 - 개인정보 암호화 및 복호화 성공률: 100% - 클라우드 플랫폼 : 3종 이상 - 보험회사 인터페이스: 2종 이상 ◦ 기타 요구사항 - 시장출시 등 사업화를 위한 국제표준기반 CDISC/ODM 등 관련 인증 추진
주요결과물		◦ 클라우드 기반 임상시험 전자동의 시스템 개발 ◦ 모바일 클라이언트 응용
기대효과		◦ 임상시험 참여자 보호 ◦ 클라우드 기반 시스템 활용을 통한 임상시험 효율성 증대

영상정보의 의미론적 관리를 위한 평균 탐지율 10% 이상 향상된

블록체인 기반 위변조 방지 및 딥러닝 기반 이벤트 탐지기술개발

[초연결 지능화-46]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	지식정보보안	정보보안
	혁신성장분야	초연결지능화	클라우드 애플리케이션 통합보안 서비스	보안정보 및 이벤트 관리 기술
개요		◦ CCTV 등 영상정보 빅데이터를 대상으로 데이터의 접근 제어 및 위변조방지를 위한 블록체인 위변조방지 기술과 딥러닝을 이용한 이벤트 탐지기술개발에 관한 것임
필요성		◦ CCTV 등 생활 전반 영역에 사용되는 영상정보 빅데이터를 대상으로 관리 및 감독용으로 의미론적 개념으로 관리하기 위해서는 블록체인을 이용한 영상정보 접근성 제어 및 위변조 방지 기술과 사용자 정의 영상 이벤트 탐지를 위한 딥러닝 등 인공지능 기술의 개발이 필요함
개발목표		◦ 공인DB를 대상으로 기존 국내최고 기술대비 10% 이상 향상된 탐지율 확보 ◦ 기존 국내최고 기술대비 500% 이상 향상된 처리속도 확보
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 영상 데이터 패킷용 블록체인 솔루션 개발 . 영상 데이터용 블록체인 솔루션 기술개발 . 블록체인 기반 보안 솔루션 개발 - 사용자 정의 영상 이벤트 탐지를 위한 딥러닝 기술개발 . 영상 빅데이터 수집 및 사용자 정의 영상 이벤트 정의기술 . 딥러닝 모델 설계 및 학습/탐지 기술개발 - 통합 솔루션 개발 및 수집 빅데이터 대상 실증 . 영상정보 관리용 모니터링 시스템 개발 . 공개 DB 대상 실증 시험 평가 ◦ 주요 성능 - 탐지율 50 mAP 이상 - 초당 처리용량 5,000 TPS 이상
주요결과물		◦ 영상 데이터 패킷용 블록체인 솔루션 ◦ 사용자 정의 영상 이벤트 탐지용 딥러닝 솔루션
기대효과		◦ 공공, 보안, 의료 등 영상정보 분야에 활용

클라우드 데이터 정보보호를 위한 데이터 분산 암호화 저장 기술 개발

[초연결 지능화-47]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	지식정보보안	정보보안
	혁신성장분야	초연결지능화	클라우드 현장 협업 플랫폼	데이터 암호와, 데이터 유출 방지(Data loss protection)
개요		◦ 클라우드 저장 데이터의 정보 보호 제공을 위한 데이터 분산 암호화 저장 기술 개발
필요성		◦ 클라우드 컴퓨팅의 환경에서 해킹 시도가 점점 지능화, 고도화됨에 따라, 정보를 보다 안전하게 저장하기 위한 고도화된 암호화 저장 기술의 개발이 필요함
개발목표		◦ 암호화된 데이터를 여러 개의 서버에 분산 저장하고, 읽어서 복호화하는 소프트웨어 기술 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 데이터를 암호화하여 여러 개의 파일로 나누어 디스크에 저장하는 기능 - 암호화하여 분산된 데이터를 메모리로 읽어서 검색 가능한 인덱스 정보를 생성하고 이를 바탕으로 데이터를 테이블 형태로 생성하는 기능 - 분산된 데이터를 읽어올 때 검증하는 기능 ◦ 주요 성능 - 복호화 성공율: 100% - 데이터 저장 시 응답속도: 900m sec 이하 - 클라우드 플랫폼: 2종 이상
주요결과물		◦ 데이터를 분산 저장하고 메모리에 읽어 들이는 소프트웨어 모듈 ◦ 여러 개의 파일로 나뉘어서 분산된 형태로 저장된 데이터
기대효과		◦ 클라우드 컴퓨팅 환경에서 고도화된 암호화 저장 기술의 발전

접근성 태그를 활용한 한글문서의 표에 대한 점자변환 기술 개발

[초연결 지능화-48]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	소프트웨어	SW솔루션
	혁신성장분야	초연결지능화	텍스트 기반 시각데이터 이해 및 검색 서비스	객체인식기술
개요		◦ 접근성 태그를 활용한 한글문서의 표에 대한 점자변환 기술 개발
필요성		◦ 시각 장애인을 위한 정보접근성에 제한이 많아 PDF로 변환되어 발송되는 문서의 정보를 시각장애인 스스로 접근할 수 있도록 점자로 제공하는 솔루션 제공 필요
개발목표		◦ HWP 문서의 표 객체에 대한 열과 행 등의 정보에 접근성 태그를 부여하고, 이를 반영한 점자변환 기술 개발 ◦ 서버에서 HWP를 업로드하면 HWP 문서 내에 포함된 텍스트와 표의 정보가 점역되는 서버용 라이브러리 개발 (PDF 변환 전 점자파일 제공 가능)
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - HWP 문서의 표 속성 및 접근성 태그가 반영된 마크업 파일 생성 - 마크업 파일을 점자로 변환하는 인터페이스 개발 - 서버 환경(OS 등)에 따른 점자 변환 라이브러리 개발 ◦ 주요 성능 - 정확성 : 한국시각장애인연합회 또는 한국점자도서관 공인평가서 - 용량 : TTA 시험성적서 - 플랫폼 : TTA 시험성적서 (3개 이상) ◦ 기타 요구사항 - 실질적인 사용자 대상 필드테스트 필요
주요결과물		◦ 마크업 파일 생성기 및 서버 환경별 라이브러리 구축
기대효과		◦ 시각장애인 스스로 전자문서에 접근하여 타인의 도움없이 개인정보를 보호하고, 사회 경제 활동에 있어 자립할 수 있는 기반을 제공함.

머신러닝 전용 Chip기반 멀티트리거 음성 인식을 이용한 위험 상황 인식 기술 개발

[초연결 지능화-49]

기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술표준분류	정보통신	홈네트워크	지능형 정보가전
	혁신성장분야	초연결지능화	화자 확인 시스템	인공지능형 음성인식 분석모듈
개요		◦ 머신러닝 전용 chip기반 멀티트리거 음성 인식을 이용한 위험 상황인식 기술개발
필요성		◦ 1인 가구, 독거노인의 증가로 개인의 인권/보안에 대한 수요가 증가함 ◦ 기존 범죄대응 시스템의 문제, 다양한 제품이 개발되었으나 실용성이 떨어
개발목표		◦ 멀티 Trig 인식 및 위급 상황 대응 기술 개발 ◦ 개인용 비명인식기 완제품 개발
개발내용 (Spec. 포함)		◦ 주요 개발내용 - 개인용 비명인식기 완제품(시작품) 개발 - 2종의 보드 개발 및 음성 학습 DSP개발 - 스마트폰용 전용 앱 개발 (안드로이드 O/S, IOS버전) - 3개 국어 한국어, 영어, 일본어 멀티 트리거 학습 데이터 - 10개 위급 상황 Trig에 대한 1,000명의 학습 데이터 ◦ 주요 성능 (세계최고 수준대비 개발목표) - 멀티트리거 : 10개 이상 - 멀티트리거 인식율 : 95% 이상 - 응답속도 : 1초 이내 - 음성인식레벨 : 40dB
주요결과물		◦ 위급상황 음성학습 데이터 ◦ 개발기술 기반의 시작품 : 범죄상황인식, 화재인식, 모션감지
기대효과		◦ 인공지능 기술을 활용하여 성장동력을 찾고 있는 다양한 산업에도 기여 ◦ 사회적 비용을 발생시키지 않고도 안전의 사각지대에 놓인 1인 가구의 건강 상태와 위급 상황을 적은 예산으로 지속적인 모니터링이 가능하며, 건강하고 안전한 사회 구축에 기여함